|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: SVAMAN spol. s r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Brezovská cesta 449/18, 907 01 Myjava  |
| IČO obstarávateľa: 31103511  |

Nákladné vozidlo N3 s mraziarenskou nadstavbou s agregátom - 1ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| **Technické vlastnosti vozidla** | -  | - |
| Nákladné vozidlo N3 | áno | Vyberte položku. |
| Druh karosérie: podvozok s kabínou | áno | Vyberte položku. |
| Usporiadanie podvozku  | 6 x 2 |  |
| Počet náprav (ks) | 3 |  |
| Zavesenie prednej nápravy - pneumatické | áno | Vyberte položku. |
| Zavesenie zadnej nápravy - pneumatické | áno | Vyberte položku. |
| Palivo nafta | áno | Vyberte položku. |
| Celková hmotnosť maximálne (t) | 26 |  |
| Automatizovaná prevodovka | áno | Vyberte položku. |
| Prevodové stupne minimálne (ks) | 12 |  |
| Zdvihový objem minimálne (cm3) | 10 000 |  |
| Výkon minimálne (HP) | 350 |  |
| Rázvor (mm) minimálne | 5 300 |  |
| Objem palivovej nádrže minimálne (l) | 300 |  |
| Nádrž AdBlue s objemom minimálne (l) | 40 |  |
| Emisná norma minimálne | EURO 6 |  |
| Zosilnená motorová brzda | áno | Vyberte položku. |
| Brzdy kotúčové - kotúčové | áno | Vyberte položku. |
| Slnečná clona vonkajšia proti slnku | áno | Vyberte položku. |
| Lôžko  | áno | Vyberte položku. |
| Hmlové svetlá | áno | Vyberte položku. |
| Rozmer pneumatík minimálne  | 315 / 70 R |  |
| Nezávislé kúrenie | áno | Vyberte položku. |
| Sedadlo vodiča odpružené vzduchom | áno | Vyberte položku. |
| Tepelná izolácia kabíny | áno | Vyberte položku. |
| 2 ks batérie min 210 Ah | áno | Vyberte položku. |
| Klimatizácia | áno | Vyberte položku. |
| AEBS (pokročilý núdzový brzdový systém) | áno | Vyberte položku. |
| Imobilizér | áno | Vyberte položku. |
| ESP | áno | Vyberte položku. |
| Funkcia HillHolder (pomoc pri rozjazde do kopca) | áno | Vyberte položku. |
| LDWS (strážca jazdného pruhu) | áno | Vyberte položku. |
| Elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá | áno | Vyberte položku. |
| Tempomat | áno | Vyberte položku. |
| Farba vozidla červená | áno | Vyberte položku. |
| Počet rokov servisu so zárukou v cene minimálne | 5 |  |
| **Chladiarenská nadstavba** | - | - |
| Určená na mraziarenskú prepravu na mäso vo vise | áno | Vyberte položku. |
| Dorazové valce | áno | Vyberte položku. |
| Nosnosť mäsa vo vise na hákoch (t) minimálne  | 12 |  |
| Vnútorná dĺžka nadstavby minimálne (mm) | 8 600  |  |
| Vnútorná šírka nadstavby minimálne (mm) | 2 460 |  |
| Vnútorná výška nadstavby minimálne (mm) | 2 450 |  |
| Vonkajšia dĺžka nadstavby minimálne (mm) | 8 770 |  |
| Vonkajšia šírka nadstavby minimálne (mm) | 2 590 |  |
| Vonkajšia výška nadstavby minimálne (mm) | 2 690 |  |
| Izolovaný, hermeticky uzavretý kompozitný sendvičový panel vystužený duralovými a kevlarovými nosníkmi každých 300 mm | áno | Vyberte položku. |
| Povrch certifikovaný pre styk s potravinami, v súlade s hygienickými smernicami ATP | áno | Vyberte položku. |
| Hrúbka panelu – bočné steny (mm) minimálne | 60 |  |
| Hrúbka panelu - predné čelo (mm) minimálne | 85 |  |
| Hrúbka panelu – strecha (mm) minimálne | 115 |  |
| Hrúbka panelu – podlaha (mm) minimálne | 131 |  |
| Hrúbka panelu – zadné dvere (mm) minimálne | 90 |  |
| Steny z nerezového plechu | áno | Vyberte položku. |
| Vonkajšie bočné profily nadstavby z eloxovaného hliníka | áno | Vyberte položku. |
| Vonkajší nerezový rám predného čela  | áno | Vyberte položku. |
| Kufor na náradie | áno | Vyberte položku. |
| Zadné dvojkrídlové dvere so zapustenými uzávermi | áno | Vyberte položku. |
| Viacbritové gumové tesnenie zadných dverí | áno | Vyberte položku. |
| Kamiónové uzatváranie | áno | Vyberte položku. |
| **Chladiarenský agregát** | - | - |
| Agregát určený na udržiavanie teploty chladených, mrazených alebo hlboko zmrazených výrobkoch v nákladných vozidlách do 8,5 m | áno | Vyberte položku. |
| Chladiaci výkon agregátu pri teplote 0 °C (W) minimálne | 9 500 |  |
| Chladiaci výkon agregátu pri teplote -20 °C (W) minimálne | 5 200 |  |
| Vzduchový výkon agregátu (m³/h) minimálne | 3 000 |  |
| Samostatná nádrž pre palivo s objemom (l) minimálne | 90 |  |
| Registrácia teplôt so záznamníkom | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača