Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Sejací stroj pre hustosiate špeciálne plodiny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **1 – Sejací stroj pre hustosiate špeciálne plodiny** | | |
| Pracovný záber | 6 m |  |
| Dvojkomorový pretlakový zásobník s bočnou plošinou – celkový objem | 4000 l |  |
| Jednodiskové výsevné pätky umiestnené za pneumatikovým válcom | Áno |  |
| Medziriadková vzdialenosť 12,5 cm – nutnosť možnosti zmeny na 25 cm pomocou deaktivovania jednej rozdeľovacej hlavy | Áno |  |
| Možnosť výsevu dvoch produktov do rôznej hĺbky | Áno |  |
| Individuálne nastavenie výsevnej hĺbky na každej výsevnej pätke | áno |  |
| Zavlačovač za výsevnou sekciou s nastaviteľným prítlakom | Áno |  |
| Pneumatiky s dezénom pre rovnomerné utuženie osivového lôžka pred výsevnou sekciou | Áno |  |
| Kontrola všetkých semenovodov pomocou senzorov | Áno |  |
| Kalibrácia pomocou externého monitoru | Áno |  |
| Dodatočný pneumatikový válec vpredu | Áno |  |
| Smyková lišta | Áno |  |
| Disky pre prípravu pôdy - priemer | Min. 460 mm |  |
| ISOBUS ovládanie | Áno |  |
| Zapínanie/vypínanie výsevu pomocou GPS | Áno |  |
| Možnosť variabilného dávkovania individuálne pre každý zásobník | Áno |  |
| Homologizácia | Min. 40 km/h |  |
| Prepravná šírka | Max. 3 m |  |
| Vzduchom brzdená náprava | Áno |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |