**Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov projektu:*** | **Nákup sadovníckeho traktoru** |
| ***Obstarávateľ:*** | **BIOOVO s. r. o.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača[[1]](#footnote-1):*** |  |
| ***IČO uchádzača[[2]](#footnote-2):*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov: Sadovnícky traktor** | |
| **Množstvo**: 1 ks | |
| **Špecifikácia – popis predmetu zákazky** | **Splnenie požiadavky\*** |
| **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| **Menovitý výkon spaľovacieho motoru 65-75 kW**  Podľa ECE R 120 (ISO TR14396) |  |
| **Pohon všetkých štyroch kolies.** |  |
| **Samostatný hydraulický pohon do externých hydraulických okruhov a zadných ramien.**  S minimálnym prietokom 65 l/min |  |
| **Počet externých hydraulických okruhov.**  Celkom minimálne 4 okruhy, z toho 3 okruhy ovládané z kabíny traktoru a 1 okruh s reguláciou prietoku z kabíny traktoru. |  |
| **Vývody externých hydraulických okruhov.**  Minimálne 8x rýchlo spojka v zadnej časti traktora a 6x rýchlo spojka v prednej časti traktora. |  |
| **Čelný vývodový hriadeľ.**  Výstupné otáčky 1000 ot./min |  |
| **Zadaný vývodový hriadeľ dvojrýchlostný.**  540 a 1000 ot / min |  |
| **Predný trojbodový záves kat II.** |  |
| **Zadný trojbodový záves kat II.**  Vybavený hydraulickým alebo inak adekvátne nastaviteľným pravým tiahlom trojbodového závesu. |  |
| **Mechanický bočný posun zadných ramien.** |  |
| **Zadný automatický zaves.** |  |
| **Maximálna zdvíhacia kapacita predného zdvíhacieho závesu/ramien minimálne 1500 kg.** |  |
| **Maximálna zdvíhacia kapacita zadného zdvíhacieho závesu/ramien minimálne 3000 kg.** |  |
| **Maják.** |  |
| **Vzduchové brzdy pre brzdenie prívesu s kompresorom.** |  |
| **Maximálny rozchod kolies na náprave 1700 mm.** |  |
| **Celková šírka traktoru 1600mm - 1800 mm** |  |
| **Vzor kolies šípový.** |  |
| **Klimatizácia.**  Vzduchotechnika vybavená uhlíkovým filtrom kabíny. |  |
| **Svetlá výška minimálne 300 mm v najnižšom bode podvozku.** |  |
| **Závažie do ramien minimálne 220 kg.** |  |
| **Záručné podmienky.**  Minimálne 60 mesiacov alebo 5000 mth. |  |

***\*Splnenie požiadavky*** *- uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:*

*- ponuka* ***spĺňa*** *uvedený technický parameter*

*- ponuka* ***nespĺňa*** *uvedený technický parameter*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka** | |
| **Cena v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH** |  |
| **Sumárna cena v EUR s DPH** |  |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

1. alebo obdobný údaj v prípade zahraničných uchádzačov [↑](#footnote-ref-1)
2. alebo obdobný identifikačný údaj v prípade zahraničných uchádzačov [↑](#footnote-ref-2)