**Opis predmetu zákazky, technické požiadavky – časť 1**

**1. Predmet zákazky:** OOPP - Odevy

**2. Všeobecné vymedzenie položky predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je zabezpečenie osobných ochranných pracovných odevov

Dodaný tovar musí byť novy, doteraz nepoužívaný.

***Všetky položky musia byť označené symbolmi ošetrovania a veľkosťou***

**3. Položky predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov** | **MJ** | **Predpokladaný počet** |
| 1 | Blúza pracovná | ks | 4 400 |
| 2 | Nohavice pracovné do pása | ks | 2 200 |
| 3 | Nohavice pracovné s náprsenkou na traky | ks | 2 200 |
| 4 | Nohavice pracovné krátke | ks | 1 500 |
| 5 | Plášť pracovný dlhý rukáv pánsky farebný | ks | 1 700 |
| 6 | Plášť pracovný dlhý rukáv dámsky farebný | ks | 1 500 |
| 7 | Nohavice pracovné pánske biele | ks | 1 700 |
| 8 | Nohavice pracovné dámske biele | ks | 1 600 |
| 9 | Plášť pracovný dlhý rukáv pánsky biely | ks | 2 200 |
| 10 | Plášť pracovný dlhý rukáv dámsky biely | ks | 1 500 |
| 11 | Plašť pracovný krátky rukáv dámsky biely | ks | 1 500 |
| 12 | Košeľa pracovná krátky rukáv pánska biela | ks | 2 000 |
| 13 | Košeľa pracovná krátky rukáv dámska biela | ks | 1 200 |
| 14 | Tričko pracovné krátky rukáv farebné | ks | 2 500 |
| 15 | Tričko pracovné krátky rukáv biele | ks | 1 500 |
| 16 | Tričko dlhý rukáv biele | ks | 1 500 |
| 17 | Tričko dlhý rukáv farebné | ks | 1 000 |
| 18 | Zástera šatová farebná | ks | 500 |
| 19 | Zástera pre kuchára biela | ks | 800 |
| 20 | Odev pracovný pre zvárača | ks | 300 |
| 21 | Bunda pracovná zimná s kapucňou | ks | 2 000 |
| 22 | Vesta flísová | ks | 2 000 |
| 23 | Vesta pracovná zateplená pánska | ks | 1 000 |
| 24 | Plášť pracovný do dažďa s kapucňou | ks | 440 |
| 25 | Nohavice rybárske - prsačky | ks | 700 |
| 26 | Zástera pracovná biela z PVC vodeodolná | ks | 500 |
| 27 | Zástera pre zvárača | ks | 300 |
| 28 | Čiapka pracovná pletená zimná | ks | 3 000 |
| 29 | Pracovná čiapka - šiltovka | ks | 3 000 |
| 30 | Čiapka pre kuchára | ks | 300 |
| 31 | Sieťka pre kuchárku | ks | 300 |
| 32 | Zástera klokanka dámska | ks | 80 |
| 33 | Dámske pracovné legíny | ks | 100 |
| 34 | Mikina flísová | ks | 3 000 |
| 35 | Reflexná pracovná vesta | ks | 2 000 |
| 36 | Ochranný odev proti bodavému hmyzu | ks | 300 |
| 37 | Protiporezové ochranné nohavice s náprsenkou pre pilčíkov | ks | 200 |
| 38 | Pracovná bunda protiporezová pre pilčikov | ks | 200 |
| 39 | Protiporézne návleky na nohavice | ks | 200 |
| 40 | Nátepníky na ruky proti porezaniu | pár | 200 |
| 41 | Bunda zimná dámska do terénu | ks | 2 000 |
| 42 | Bunda zimná pánska do terénu | ks | 2 000 |
| 43 | Bunda letná dámska do terénu | ks | 2 000 |
| 44 | Bunda letná pánska do terénu | ks | 2 000 |
| 45 | Nohavice zimné dámske do terénu | ks | 2 000 |
| 46 | Nohavice zimné pánske do terénu | ks | 2 000 |
| 47 | Nohavice letné pánske do terénu | ks | 2 000 |
| 48 | Nohavice letné dámske do terénu | ks | 2 000 |
| 49 | Vodeodolné návleky | pár | 2 000 |
| 50 | Plášť do dažďa s izolačnou vrstvou | ks | 2 000 |

**4. Miesto dodania:** ústredný sklad Ministerstva vnútra SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

**5. Lehota dodania**: Rámcová dohoda na 48 mesiacov. Tovar bude dodávaný na základe objednávok.

**6.**  **Požiadavky na balenie:** Tovar je balený po kusoch v PE vrecku, následne zabalené do kartóna. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg. Na kartóne je uvedený dodávateľ, veľkosť, druh tovaru, počet kusov a rok výroby.

Použité obaly na zabalenie predmetu zákazky musia byť vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov alebo sa musí jednať o obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier, textília).

Popis obalu výrobku musí byť poskytnutý spoločne s odpovedajúcim čestným prehlásením uchádzača o splnení týchto požiadaviek.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 1** | **Blúza pracovná** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Blúza má kryté zapínanie na gombíky, jedno našité náprsné vrecko s príklopkou na gombík, zakončenie rukávov na manžetu so zapínaním na gombík alebo variant manžetou na gumičku, košeľový golier | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie:  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 245 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - zelená  - tmavomodrá  - sivá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 2** | **Nohavice pracovné do pása** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** | |
| 1. | Nohavice majú predné klinové vrecká, našité jedno zadné vrecko na gombík alebo klasický zips, malé vrecko pre skrutkovač. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  | |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  | |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 245 g/m2 |  | |
| 5. | Farba:  - zelená  - tmavomodrá  - sivá |  |  |  | |
| 6. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |  |  |  | |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |  | |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  | |
| **Pol. č. 3** | **Nohavice pracovné s náprsenkou na traky** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** | |
| 1. | Nohavice majú dve predné našité vrecká, našité jedno zadné vrecko na gombík alebo na klasický zips, malé vrecko pre skrutkovač, na náprsenke jedno vrecko na zips, na bokoch zapínanie na gombíky, na zadnom diele elastický pás a nastaviteľné traky s plastovými sponami. | | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  | |  | |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  | |  | |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 245 g/m2 | |  | |
| 5. | Farba:  - zelená  - tmavomodrá  - sivá |  |  | |  | |
| 6. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |  |  | |  | |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  | |  | |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 4** | **Nohavice pracovné krátke** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Pánske pracovné nohavice majú pevný pás, ktorý je vzadu alebo na bokoch stiahnutý do gumy. V páse sú pútka na opasok. Vpredu zapísanie na zips a gombík. Nohavice majú 2 vrecká vpredu, 2 vzadu a 1 na boku. Dĺžka po kolená. Zdvojená látka a prešitie sedu    Ilustračný obrázok | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 260 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - čierna  - modrá  - sivá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 5** | **Plášť pracovný dlhý rukáv pánsky farebný** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Plášť pracovný pánsky s dlhým rukávom zakončeným manžetou so zapínaním na gombík, na prednom diely plášťa našité bočné vrecká, na ľavej strane našité jedno malé náprsné vrecko, golier košeľový, kryté zapínanie na gombíky. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 245 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - zelená  - tmavomodrá  - sivá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 6** | **Plášť pracovný dlhý rukáv dámsky farebný** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Plášť pracovný dámsky s dlhým rukávom zakončeným manžetou so zapínaním na gombík, na prednom diely plášťa našité bočné vrecká, na ľavej strane našité jedno malé náprsné vrecko, golier fazónový, kryté zapínanie na gombíky. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 245 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - zelená  - tmavomodrá  - sivá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 158 cm), II. (výška 170 cm), III. (výška 176 cm) |  |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 7** | **Nohavice pracovné pánske biele** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Nohavice do pása klasického strihu s gumou v zadnej časti a zapínaním v prednej časti na gombíky, 2 hlboké bočné vrecká a 1 zadné vrecko. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 240 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 8** | **Nohavice pracovné dámske biele** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Nohavice do pása klasického strihu, na pevný pás, po oboch stranách nohavíc sťahovačky na gombíky, na pravej strane bočné zapínanie, 2 bočné vrecká. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 240 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 158 cm), II. (výška 170 cm), III. (výška 176 cm) |  |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 9** | **Plášť pracovný dlhý rukáv pánsky biely** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Dolný okraj rukáva ukončený podohnutím, na prednom diely plášťa našité bočné vrecká, na ľavej strane našité jedno malé náprsné vrecko, golier košeľový, kryté zapínanie na gombíky | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 240 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 10** | **Plášť pracovný dlhý rukáv dámsky biely** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Dolný okraj rukáva ukončený podohnutím, na prednom diely plášťa našité bočné vrecká, na ľavej strane našité jedno malé náprsné vrecko, golier fazónkový, kryté zapínanie na gombíky. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 240 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 158 cm), II. (výška 170 cm), III. (výška 176 cm) |  |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 11** | **Plášť pracovný krátky rukáv dámsky biely** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Predné diely plášťa hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane našité jedno malé náprsné vrecko, zadný diel hladký s draganom, golier košeľový, zapínanie na gombíky | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 240 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 158 cm), II. (výška 170 cm), III. (výška 176 cm) |  |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 12** | **Košeľa pracovná krátky rukáv pánska biela** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Zadný diel tvarovaný dvojitým sedlom a zloženými záhybmi pre väčšiu voľnosť, jedno náprsné vrecko na ľavom prednom diely, predný okraj začistený légou, zapínanie na gombíky, dvojdielny košeľový golier, tvarovaný dolný okraj. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 140 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 13** | **Košeľa pracovná krátky rukáv dámska biela** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Košeľa tvarovaná pásovými záševkami, s rozhalenkou a dvojdielnym košeľovým golierom, predné okraje začistené légou, zapínanie na gombíky, tvarovaný dolný okraj, 1 náprsné vrecko na ľavom prednom diely | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 140 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |  |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 158 cm), II. (výška 170 cm), III. (výška 176 cm) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 14** | **Tričko pracovné krátky rukáv farebné** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Klasický strih s okrúhlym výstrihom a krátkym rukávom, priekrčník s prídavkom elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, silikónová úprava, trup po bokoch bez švíkov | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - priekrčník  - ostatná časť výrobku  alebo  - celý výrobok  - plošná hmotnosť |  | 95% bavlna / 5% elastán  100% bavlna  95% bavlna / 5% elastán  min. 160 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - zelená  - sivá  - čierna  - tmavomodrá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 15** | **Tričko pracovné krátky rukáv biele** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Tričko klasického strihu s okrúhlym výstrihom a krátkym rukávom, priekrčník s prídavkom elastánu so spevňujúcou ramennou páskou, silikónová úprava, trup po bokoch bez švíkov | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - priekrčník  - ostatná časť výrobku  alebo  - celý výrobok  - plošná hmotnosť |  | 95% bavlna / 5% elastán  100% bavlna  95% bavlna / 5% elastán  min. 160 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 16** | **Tričko dlhý rukáv biela** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Tričko klasického strihu s okrúhlym výstrihom a krátkym rukávom, priekrčník s prídavkom elastanu so spevňujúcou ramennou páskou | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 160 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 17** | **Tričko dlhý rukáv farebné** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Tričko klasického strihu s okrúhlym výstrihom a rukávom, priekrčník s prídavkom elastánu so spevňujúcou ramennou páskou | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 160 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - šedá  - čierna |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 18** | **Zástera šatová farebná** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Klasický šatový strih bez rukávov, s výstrihom do tvaru „V“, so zapínaním na gombíky, dve našité bočné vrecká. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 140 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - kvetovaný vzor |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63 alebo  XS až 5XL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 19** | **Zástera pre kuchára biela** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Zástera náprsenková s jednoduchým nastaviteľným upínaním u krku. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 240 g/m2 |  |
| 5. | Rozmer |  | min. 72x95 cm |  |
| 6. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 7. | Veľkostný sortiment:  Univerzálna veľkosť |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 20** | **Odev pracovný pre zvárača** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Odev sa skladá z ochrannej zváračskej blúzy a ochranných zváračských nohavíc na traky.  Blúza ochranná zváračská – základná farba odevu zváračského je sivá v kombinácií s oranžovou. V spodnej časti prieramkov a v sedle blúzy sa nachádzajú otvory na zlepšenie ventilácie odevu. Blúza má kryté zapínanie a možnosť upnutia rukávov. Určená na nepretržité nosenie po dobu 8 hodín.  Nohavice ochranné zváračské – nohavice sú na traky, sivej farby, predná časť zosilnená a predĺžená do tvaru jazyka, tak, aby prekrývali obuv. Upínajú sa popruhmi cez ramená s možnosťou regulácie v páse. Určené na nepretržité nosenie po dobu až 8 hodín. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana tela pred znečistením, ochrana pred mechanickým poškodením s povrchovými účinkami, ochrana proti malým odletujúcim časticiam roztaveného kovu, ochrana pri krátkodobom styku s plameňom, ochrana pred UV žiarením |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | II. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna  - väzba  - plošná hmotnosť |  | 100%  Keper 3/1  min. 390 g/m2  nehorľavá úprava |  |
| 5. | Farba:  - ochranná zváračská blúza - sivá v kombinácii s oranžovou  - ochranné zváračské nohavice – sivá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64  Výškové stupne: I. (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |  |
| 7. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021  EN ISO 11611:2015 trieda 1 A1/A2 |  |  |
| 8. | Požiadavka na pranie: | min. teplota prania 40 °C,  min. počet ošetrovacích cyklov 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 21** | **Bunda pracovná zimná s kapucňou** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Zateplená bunda s tepelnou odolnosťou, ktorá je zároveň veľmi ľahká. V spodnej časti dve nakladané vrecká s príklopkou na suchý zips alebo zips, jedno všité prsné vrecko s príklopkou na suchý zips alebo zips. Stojačikový golier, pevná zaťahovacia kapucňa skrytá v golieri s nastaviteľným zapínaním pomocou šnúrky, zapínanie na zips s reflexným tiahlom, zips je zakrytý lištou. Rukávy ukončené gumou s manžetou na suchý zips, pás na ramenách zasahujúci čiastočne rukáv z nepremokavého materiálu. Nastavenie šírky pása. Reflexné prvky na rukávoch a na zadnej strane bundy. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana zamestnanca voči nepriaznivým poveternostným vplyvom |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | II. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - polyester s PU záterom  - plošná hmotnosť: |  | 100%  min 80 g/m2; podšívka:100% polyester, plošná hmotnosť min 50 g/m2;  výplň: 100% polyester, plošná hmotnosť min 160 g/m2 (vodotesný 1 000 mm) |  |
| 5. | Farba:  - modro – čierna alebo,  - sivo - čierna |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |
| 7. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 22** | **Vesta flisová** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Vesta so zapínaním na zips, dve spodné všité vrecká na zips, jedno všité vrecko na zips v pravej hornej časti, stojáčikový golier. Nastaviteľný pás so zdrhovadlom. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana zamestnanca voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, ktoré nie sú extrémne |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - microfleece  - plošná hmotnosť: |  | 100%  min. 280 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - červená,  - modrá  - biela  - čierna |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |
| 7. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 23** | **Vesta pracovná zateplená pánska** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Vesta predĺžená, s krytým zapínaním na zips ukončeným zdrhovadlom, v hornej časti vesty zapínanie ukončené na autogombík, v spodnej časti suchým zipsom/ autogombík, na bokoch v oblasti pása možnosť regulácie šírky vesty, na ramenách a na sedle zadnej časti vesty všitá látka z nepremokavého materiálu. Vesta je celá podšitá polyesterom, ktorý je na prieramkoch ukončený gumičkou, dve nakladané spodné veľké vrecká s príklopkou na suchý zips/ zips a dve nad nimi všité spodné vrecká na zips; dve nakladané malé vrecká s príklopkou na suchý zips/zips s našitím malým vreckom na mobil na ľavej strane a dve všité malé vrecká ukončené na zips v prednej hornej časti; vnútorné vrecko na suchý zips/zips. Na prednom aj zadnom diele vesty sedlo lemované reflexnou paspulkou. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana zamestnanca voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, ktoré nie sú extrémne |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - polyester  - bavlna  - plošná hmotnosť |  | 65%  35 %  min 160 g/m2; podšívka: 100% polyester 190T, plošná hmotnosť: min 50 g/m2; výplň: 100% polyester, plošná hmotnosť: min 180 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - čierna  - tmavomodrá  - sivá alebo  - zelená |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |
| 7. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 24** | **Plášť pracovný do dažďa s kapucňou** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Ochranný pracovný plášť pogumovaný dlhý pod kolená s kapucňou so zdrhovadlom, vetranie cez horný zadný diel, dvojitá predná lišta so zapínaním na autogombíky, dve nakladané vrecká s príklopkami, nastaviteľná šírka spodnej šírky rukáva. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana pred znečistením, ochrana proti poveternostným podmienkam (vlhko, dážď), ochrana pred prienikom vody |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  PVC / polyester / PVC, alebo  Polyester / polyuretán |  |  |  |
| 5. | Farba:  - žltá  - zelená |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  M - 3XL |  |  |  |
| 7. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021  EN 343:2019 trieda 3:1 X |  |  |
| **Pol. č. 25** | **Nohavice rybárske - prsačky** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Jednoliate čižmové nohavice na traky sú vysoké až po prsia. Vrchná časť čižmových nohavíc sa reguluje pomocou zapínania na šnúrku. Elastické traky sa regulujú pomocou spony. Vpredu vo vnútri je jedno vrecko. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana pred znečistením, ochrana pred prienikom vody |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - polyester  - poťah PVC |  | 100% |  |
| 5. | Farba:  - zelená |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  VÝŠKOVÉ STUPNE: I. (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 26** | **Zástera pracovná biela z PVC vodeodolná** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Zástera je vyrobená z jedného kusu, pevná, upínanie v páse a okolo krku z rovnakého materiálu. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti:  na povrchové mechanické zranenie,  kontakt s čistiacimi prostriedkami so slabými účinkami,  dlhší kontakt s vodou,  kontakt s horúcimi povrchmi, ktorých teplota nepresahuje 50˚C. | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - polyester  - polyamid potiahnutý silnejšou vrstvou PVC z obidvoch strán |  |  |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment: |  | min. 75 x 120 cm |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 27** | **Zástera pre zvárača** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Zástera je vyrobená z jedného dielu kože pričom v oblasti brucha je zástera po celej šírke zdvojená, výška zdvojenia cca 30 cm. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana pred odletujúcimi časticami roztaveného kovu pri zváraní |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | II. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - z hovädzej štiepenkovej usne |  |  |  |
| 5. | Farba:  - hnedá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment: |  | min. 90 x 60 cm |  |
| 7. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021  EN ISO 11611:2015 trieda 2 A1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 28** | **Čiapka pracovná pletená zimná** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. |  | | | **fotografia ponúkaného výrobku** | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana hlavy |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - akryl |  | 100% |  |
| 5. | Farba:  - čierna  - sivá  - modrá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment: |  | univerzálna |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 29** | **Pracovná čiapka - šiltovka** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Unisex šiltovka vyrobená z odolnej bavlny v 6-panelovom prevedení s nastaviteľným remienkom pre vlastné nastavenie veľkosti. Vyšívané očká pre zlepšenie priedušnosti. Nastaviteľná pracka pre pohodlné prispôsobenie | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Materiálové zloženie  - bavlna |  | 100% |  |
| 3. | Farba:  - biela  - čierna  - tmavomodrá  - sivá |  |  |  |
| 4. | Veľkostný sortiment: |  | univerzálna |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 30** | **Čiapka pre kuchára** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | klasická kuchárska čiapka hríb | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana hlavy |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 240 g/m2 |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment: |  | univerzálna |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 31** | **Sieťka pre kuchárku** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Sieťka sa skladá z bavlneného šiltu a pokrytia hlavy z tenkej riedkej bavlnenej tkaniny (tyl). | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana hlavy |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - šilt - bavlna  - tylová sieťka – polyamid / tyl - polyester |  | 100%  100% |  |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment: |  | univerzálna |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 32** | **Zástera klokanka dámska** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Zástera klokanka so zaväzovaním na boku, veľké predné vrecko (klokanka). | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana proti zašpineniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - polyamid - dederon |  | 100% |  |
| 5. | Farba:   * červená, * modrá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment: |  | univerzálna |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 33** | **Dámske pracovné legíny** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Spodná časť prešitá dvojitým švom . Bez bočných švov. Pružný pás | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana proti zašpineniu |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - hmotnosť materiálu  - bavlna  - elastan  - single jersey – jemná nekrčivá pletenina vysokej kvality |  | min. 190 g/m2  95%  5% |  |
| 5. | Farba:  - čierna  - tmavomodrá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  XS, S, M, L, XXL, XXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 34** | **Mikina flísová** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Mikina flisováso zapínaním na zips a s protižmolkovou úpravou, 2x všité vrecká na zips, sťahovateľný spodný lem. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana zamestnanca voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, ktoré nie sú extrémne |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - polyester  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 280 g/m2  protižmolková úprava |  |
| 5. | Farba:  - biela  - tmavomodrá  - čierna  -červená |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |
| 7. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 35** | **Reflexná pracovná vesta** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Výstražná vesta vyrobená zo sieťoviny s vysokou viditeľnosťou. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | II. |  |  |
| 3. | Materiálové zloženie  Podkladový materiál  Materiál: pletenina  Materiálové zloženie: 100% polyester  Retroreflexný materiál  Materiál: tkanina plátnová väzba  Materiálové zloženie: 65% polyester / 35% bavlna |  | 100%  65% / 35%  Alternatíva 100% polyester |  |
| 5. | Farba:  - žltá |  |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment: |  | S, M, L, XL, XXL , XXXL, XXXXL |  |
| 7. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013,  EN ISO 13688:2013/A1:2021  EN ISO 20471:2013  EN ISO 20471:2013/A1:2016  Odev triedy 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 36** | **Ochranný odev proti bodavému hmyzu** | **Uviesť presný názov ponúkaného tovaru (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Odev je tvorený kombinézou a ochrannou kuklou, ktorá sa pripája ku kombinéze suchým zipsom prekrytým golierom. Chráni všetky časti tela okrem rúk a nôh. Kukla chráni hlavu a umožňuje pracovať v ochrannej prilbe. Kombinéza je trojvrstvová, tvorená dvoma vrstvami látky, medzi ktorými sa nachádza 5 mm hrubá vrstva peny tvoriaca účinnú bariéru aj proti bodnutiu sršňom. Špeciálne navrhnutý a vyrobený odev pre zásahy proti bodavému hmyzu (osy, včely, sršne..). Kukla obleku je prichytená na vysoko pevný suchý zips, chráni tvár a umožňuje periférne videnie. Kukla je prispôsobená tak, aby si užívateľ v prípade potreby (zásah vo výškach) mohol nechať pracovnú alebo zásahovú prilbu a pritom nebol obmedzený pohyb hlavy a uhol videnia. Ľahké oblečenie na odev PSII. Odev je vybavený vreckom na vysielačku a dvomi samostatnými vreckami na potrebné vybavenie pre úspešnú likvidáciu hmyzu. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti: |  |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna |  | 100% |  |
| 5. | Veľkostný sortiment:  L (170 cm-176 cm), XL (176 cm - 182 cm), XXL (182 cm - 188 cm) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 37** | **Protiporezové ochranné nohavice na traky alebo s náprsenkou a trakmi pre pilčíkov** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Protiporézové ochranné nohavice na traky alebo s náprsenkou a trakmi. Náprsenkové vrecko so zipsom, dve našité predné vrecká so šikmým vstupom, zadné vrecko so samouzatvárateľnou príklopkou. Posúvateľné elastické výstražné nastaviteľné traky. Posúvateľná dĺžka pása, guma v zadnej časti. Vyvýšený zadný diel, rázporok na zips, elastický klin v kroku, zosilnené šitie. Odolnosť proti prerezaniu reťazovou pílou, pod povrchovým materiálom nohavíc je všitá ochranná protiporézna vložka. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | III. |  |  |
| 3. | Počet ošetrovacích cyklov  Teplota prania |  | min. 5  min. 40 °C |  |
| 4. | Farba:  - zelená/oranžová  - sivá/oranžová |  |  |  |
| 5. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64  Výškové stupne  I. (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |  |
| 6. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021  Tvar A, EN ISO 11393-2:2019 ochranná trieda I. – 20m/s  EN 13688/a1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 38** | **Pracovná bunda protiporezová pre pilčíkov** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Protiporézová ochranná bunda s dlhým rukávom. Náprsné a chrbtové sedlo vo výstražnej farbe, vetranie v chrbtovej časti, funkčné vrecká. Predné zapínanie na zips, prekryté. Posúvateľná manžeta na ukončení rukávov. Predĺžený zadný diel. Šitie istené uzávierkami. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | III. |  |  |
| 3. | Počet ošetrovacích cyklov  Teplota prania |  | min. 5  min. 40 °C |  |
| 4. | Farba:  - zelená/oranžová  - sivá/oranžová |  |  |  |
| 5. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64  Výškové stupne  I. (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |  |
| 6. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021  EN ISO 11393-6:2019 ochranná trieda I. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 39** | **Protiporézne návleky na nohavice** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Špeciálne protiporezové návleky proti porezaniu reťazovou pílou, k ochrane nôh prevedenia A triedy odolnosti odpovedajúcej požiadavkám EN 381/ EN 11393, trieda odolnosti 1. **„alebo ekvivalentný“**  Jedna veľkosť, ktorú možno navliecť na pracovné nohavice. Zadné vrecko na zips a vyvýšená bedrová časť s 2 radmi pútok pre prispôsobenie v páse pomocou opasku alebo variantu s voľnou sedacou časťou a vyvýšenou prednou časťou s pútkami na opasok. Ideálne pre prácu v horúcom počasí. odolnosť proti prerezaniu reťazovou pílou. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | III. |  |  |
| 3. | Farba:  - zelená/oranžová  - sivá/oranžová |  |  |  |
| 4. | Veľkostný sortiment:  UNI alebo 44-66  Výškové stupne  UNI alebo 170, 182, 194 cm |  |  |  |
| 5. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021  EN ISO 11393-2, tvar B  Ochranná trieda 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 40** | **Nátepníky na ruky proti porezaniu** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Nátepníky s ochranou proti porezaniu reťazovou pílou. 360 ° ochrana sprava cez lakeť až do hornej časti dlane. Otvor na palec. Otvor na palec je ideálny pre prácu s rukavicami. | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | III. |  |  |
| 3. | Veľkosť |  | univerzálna |  |
| 4. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021  EN ISO 11393-6:2019, ochranná trieda 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 41** | **Bunda zimná dámska do terénu** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Funkčná technická dámska bunda s kapucňou poskytuje ochranu pred zimou a snehovými prehánkami. Hrejivá podšívka. Bunda je vybavená množstvom praktických vreciek, v ktorých je možné uschovať cennosti, okuliare, skipass a pod. Vetruodolná a vodoodpudivá. Vodný stĺpec: min 10 000 mm. Priedušnosť: 10 000 g/m2/24 hod. Nepremokavé zipsy, reflexné prvky, nastaviteľné manžety, odnímateľný snehový pás, manžety s otvorom na palec, nastavenie spodného lemu, zateplené vrecká, vetracie otvory so sieťovinou.    Ilustračné obrázky | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Farba   * modrá * sivá |  |  |  |
| 3. | Veľkosť:  S, M, L, XL, XXL, XXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 42** | **Bunda zimná pánska do terénu** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Zimná zateplená pánska bunda s kapucňou. poskytuje ochranu pred zimou a snehovými prehánkami. Hrejivá podšívka. Bunda je vybavená množstvom praktických vreciek, v ktorých je možné uschovať cennosti, okuliare, skipass a pod. Vetruodolná a vodoodpudivá. Vodný stĺpec: min 10 000 mm. Priedušnosť: 10 000 g/m2/24 hod. Nepremokavé zipsy, reflexné prvky, nastaviteľné manžety.    Ilustračný obrázok | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | Poskytuje ochranu pred zimou a snehovými prehánkami |  |  |
| 3. | Materiál vodeodolný  - polyester  - spandex s TPU membránou  - MPV  - hrejivá podšívka polyester  - zateplenie polyester |  | 93%  7%  800 g/m2/24h  100%  100% |  |
| 4. | Farba   * čierna * modrá * sivá |  |  |  |
| 5. | Veľkosť:  S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 43** | **Bunda letná dámska do terénu** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | [Dámska softshellová bunda](https://www.4camping.sk/c/obleceni/damske-obleceni/bundy/jarni-podzimni/). Zadný diel bundy je predĺžený. Neobmedzuje v pohybe. Impregnovaný hlavný zips, upraviteľná šírka dolného okraja rukávov kapucňa zbaliteľná do goliera upraviteľná sťahovaním, vonkajšie bočné vrecká so zipsom, vonkajšie náprsné vrecko na zips, reflexné prvky.    Ilustračný obrázok | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | Poskytuje ochranu pred vetrom, chladom a dažďom |  |  |
| 3. | Materiál:  vyrobená z 3-vrstvového odolného ľahkého, elastického materiálu s laminovanou membránou a vodoodpudivou úpravou s ľahkým úpletom z rubovej strany, kombinovaný s 1-vrstvou elastickej dvojcestnej tkaniny. |  |  |  |
| 4. | Vodotesnosť |  | min. 10 000 mm |  |
| 5. | Farba   * modrá * sivá |  |  |  |
| 6. | Veľkosť:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 44** | **Bunda letná pánska do terénu** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Outdoorová softshellová [pánska bunda](https://www.4camping.sk/c/oblecenie/panske-oblecenie/bundy/jarne-jesene/). Nepremokavosť min. 10.000 mm. Vetruodolnosť 10.000 g / m2 / 24hod., kapucňa, predné vrecká s jazdcami, nastaviteľné rukávy, reflexné prvky, zadný diel bundy je predĺžený    Ilustračný obrázok | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | Poskytuje ochranu pred vetrom, chladom a dažďom |  |  |
| 3. | Materiál: | Ľahký elastický voduodpudivý materiál |  |  |
| 4. | Farba   * čierna * modrá * sivá |  |  |  |
| 5. | Veľkosť:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 45** | **Nohavice zimné dámske do terénu** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Dámske zateplené nohavice vyrobené z pružného, paropriepustného a vodoodpudivého materiálu s úpravou, ktorá poskytuje vysokú ochranu pred nepriaznivým počasím. Nohavice sú vybavené snehovou manžetou, ktorá bráni prieniku snehu. Praktické dve vrecká na zips, odnímateľné, nastaviteľné traky. Reflexné prvky. Nepremokavosť min. 10.000 mm.    Ilustračné obrázky | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | poskytuje ochranu pred nepriaznivým počasím - zimou a snehovými prehánkami |  |  |
| 3. | Materiál: | Polyester |  |  |
| 4. | Farba   * čierna * sivá |  |  |  |
| 5. | Veľkosť:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 46** | **Nohavice zimné pánske do terénu** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Vyrobené z dvojvrstvového stretchového vodoodpudivého materiálu. Podlepené švy a snehové manžety v nohaviciach ochránia pred prípadným vniknutím snehu či vlhka. Dve hlavné vrecká na zips. Nastaviteľný elastický pás s pútkami. Odnímateľné nastaviteľné traky. Zateplené. Nepremokavosť min. 10.000 mm.    Ilustračný obrázok | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | poskytuje ochranu pred zimou a snehovými prehánkami |  |  |
| 3. | Materiál: | polyester |  |  |
| 4. | Farba   * čierna |  |  |  |
| 5. | Veľkosť:  M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 47** | **Nohavice letné pánske do terénu** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Pružné letné pánske nohavice, ktoré možno vyhrnúť na 3/4 dĺžku. Nohavice vrátane opasku. Pútka na opasok, vodoodpudivé, dve predné vrecká    Ilustračný obrázok | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | Poskytuje ochranu pred vetrom, chladom a dažďom |  |  |
| 3. | Materiál:   * nylon * elastan |  | 95%  5% |  |
| 4. | Farba   * čierna |  |  |  |
| 5. | Veľkosť:  M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 48** | **Nohavice letné dámske do terénu** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Dámske 1-vrstvové nohavice, vysoká vodoodpudivosť a elasticita materiálu, nastaviteľný opasok. Reflexné prvky. Dve predné vrecká, opasok a pútka na opasok.    Ilustračný obrázok | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | Poskytuje ochranu pred vetrom, chladom a dažďom |  |  |
| 3. | Materiál:   * nylon * spandex, vodeodpudivý pružný materiál | 90%  10% |  |  |
| 4. | Farba   * čierna |  |  |  |
| 5. | Veľkosť:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 49** | **Vodeodolné návleky** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | ľahké, jednoduché a praktické návleky so zipsom po celej zadnej strane. S kovovými háčikmi na prednej strane a s tromi sťahovacími gumami (spodok, stred a vrch návlekov). Návleky majú bočné kovové dierky pre uchytenie šnúrky alebo elastického lanka popod topánku (lanko/šnúrka nie sú súčasťou balenia).    Ilustračný obrázok | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | ochrana nôh pred snehom, vetrom a vodou |  |  |
| 3. | Materiál:  Návleky sú vyrobené z odolného Nylon 6 a Nylon 6,6 Ripstop 330-Denier materiálu s dvojnásobným polyuretánovým záterom a trvácnou vodoodpudivou úpravou typu C6 (DWR) **„alebo ekvivalent“**  Zloženie:  - Nylon (+ 2x PU záter)  - Hmotnosť |  | 100%  min. 101 -150 g |  |
| 4. | Farba   * čierna * sivá |  |  |  |
| 5. | Veľkosť:  Univerzálna |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 50** | **Plášť do dažďa s izolačnou vrstvou** | **Uviesť presný názov ponúkaného výrobku (model):** | |  |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh plnenia uchádzača** |
| 1. | Pončo z polyesteru Ripstop s alumíniovou izolačnou vrstvou. Je vybavené cvokmi a očkami, ktoré umožňujú spojiť dve pončá pre mnohonásobné využitie. Vrecko slúžiace tiež ako transportný obal, prelepené švy. Možnosti ďalšieho využitia (stanová celta, signalizačná plachta, obal na spací vak, ohrev vody, zástena proti vetru).    Ilustračný obrázok | | | **fotografia ponúkaného výrobku** |
| 2. | Ochranné vlastnosti | ochrana pred znečistením, ochrana proti poveternostným podmienkam (vlhko, dážď), ochrana pred prienikom vody |  |  |
| 3. | Materiál:   * Nylon 210T 70D Ripstop |  |  |  |
| 4. | Hmotnosť |  | max. 550g |  |
| 5. | Farba   * modrá * červená * zelená |  |  |  |
| 6. | Rozmer:   * dĺžka |  | 135 -150 cm vrátane kapucne |  |
| 7. | Veľkosť:  S/M, L/XL |  |  |  |

**7. Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

**8. OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY**

* 1. Súčasťou ponuky musí byť vlastný návrh plnenia, ktorý ponúka uchádzač v rámci tejto konkrétnej zákazky. V prílohe uchádzač uvedie:
* názov ponúkaného výrobku respektíve značku alebo model,
* presnú špecifikáciu ponúkaného výrobku, tak aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť, či ponúkaný výrobok spĺňa všetky požiadavky požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
* fotografiu alebo iné vizuálne prevedenie ponúkaného výrobku.
  1. Uchádzač ďalej predloží pre položky uvedené v tabuľke nižšie:

1. **CERTIFIKÁTY –** uchádzač predloží Certifikát EU skúšky typu spolu so záverečným protokolom výrobku preukázateľne sa vzťahujúce k predmetu zákazky, k výrobkom uvedených v tabuľke nižšie, ktorých minimálna technické požiadavky sú uvedené v opise predmetu zákazky.
2. **VYHLÁSENIE O ZHODE** – uchádzač predloží Vyhlásenie o zhode resp. ES vyhlásenia o zhode, k výrobkom uvedených v tabuľke nižšie, ktorých minimálne technické požiadavky sú uvedené v opise predmetu zákazky.

* Záverečné protokoly o skúškach uchádzač predloží ako originály alebo ich úradne overené fotokópie, a úradným prekladom do slovenského jazyka, ak budú vydané v inom ako slovenskom jazyku. Akceptovateľný je aj český jazyk.

**Pre položky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **P.č.** | **Názov** |
| 20 | Odev pracovný pre zvárača |
| 27 | Zástera pre zvárača |
| 35 | Reflexná pracovná vesta |
| 37 | Protiporezové ochranné nohavice s náprsenkou pre pilčíkov |
| 38 | Pracovná bunda protiporezová pre pilčikov |
| 39 | Protiporézne návleky na nohavice |
| 40 | Nátepníky na ruky proti porezaniu |