**Návrh na plnenie kritéria**

Názov zákazky: **Traktor s príslušenstvom a traktorová kosačka**

**Identifikačné údaje uchádzača**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Kontakt na uchádzača:  |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

1. **časť – Traktor s príslušenstvom**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Ponúkané uchádzačomv prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| **Kompaktný traktor 100-120 HP**  | **1 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| počet valcov | Min. 4 |  |
| prevádzková hmotnosť | Min. 3,4 t – 6,5 t |  |
| celková dĺžka stroja | Max. 4700 mm |  |
| celková šírka stroja | Max. 2500 mm |  |
| Celková výška stroja | Max. 2800 mm |  |
| zdvihový objem | Max 4200 cm3 |  |
| výkon podľa normy (ECE R-120) | min. 100 HP |  |
| VISCO spojka ventilátora chladiča | ÁNO |  |
| čistič vzduchu s predčističom | ÁNO |  |
| servisný interval | min. 500 Mth |  |
| palivová nádrž | min. 150 l |  |
| plne synchronizovaná, reverzná prevodovka | ÁNO |  |
| počet rýchlostných stupňov | min. 24 (dopredu a dozadu) plazivé rýchlosti |  |
| maximálna pojazdová rýchlosť  | min. 40(km/h) |  |
| otáčky zadného vývodového hriadeľa | min. 540/1000 ot/min. |  |
| elektrohydraulická spojka  | ÁNO |  |
| pracovný tlak | Min. 18 MPa |  |
| zadná prírubová náprava s elektrohydraulickou uzávierkou diferenciálu | ÁNO |  |
| elektrohydraulická zapínanie pohonu prednej nápravy | ÁNO |  |
| predné blatníky | ÁNO |  |
| predná zosilnená so 100% uzávierkou | ÁNO |  |
| zdvihacia kapacita zadného trojbodového závesu | min. 42 (kN) |  |
| externé ovládanie trojbodového závesu | ÁNO |  |
| vonkajšie okruhy  | min. 3 |  |
| Emisná norma min. TIER IV | ÁNO |  |
| výkon hydraulického čerpadla  | min.50 (lit/min) |  |
| pomocné vonkajšie valce zadného trojbodového závesu  | min. 2 (ks) |  |
| kúrenie | ÁNO |  |
| elektronický odpojovač batérie | ÁNO |  |
| pracovné svetlá  | min. 4 (ks) |  |
| sedadlo vodiča vzduchom odpružené | ÁNO |  |
| priehľad v streche kabíny  | ÁNO |  |
| otváracie bočné okná na kabíne | ÁNO |  |
| klimatizácia | ÁNO |  |
| výškovo nastaviteľný horný etážový záves | ÁNO |  |
| maják | ÁNO |  |
| vzduchové brzdy pre príves 2 okruhové | ÁNO |  |
| spodná ťažná lišta | ÁNO |  |
| Predné PNEU min. 340/85R28 | ÁNO |  |
| zadné PNEU min. 420/85R34 | ÁNO |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Ponúkané uchádzačomv prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| **Predný trojbodový záves** | **1 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| Montáž na traktor | ÁNO |  |
| Kompatibilný s ostatnými žiadanými prídavnými zariadeniami, ktoré sú ním napájané na traktor | ÁNO |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Ponúkané uchádzačomv prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| **Mulčovač** | **1 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| Hmotnosť | Min. 500 – 900 kg |  |
| Šírka pracovného záberu | Min.160 – 280 cm  |  |
| Počet remeňov | Min. 4 ks |  |
| Počet kladív  | Min. 14 |  |
| Hydraulický bočný a vertikálny pohyb | ÁNO |  |
| Mechanické istenie proti nárazu | ÁNO |  |
| Zosilnená ochrana prevodovky | ÁNO |  |
| Nastaviteľná rýchlosť všetkých hydraulických pohybov | ÁNO |  |
| Nastaviteľná pracovná výška | ÁNO |  |
| Kardanový hriadeľ s voľnobežkou | ÁNO |  |
| Montáž na traktor | ÁNO |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Ponúkané uchádzačomv prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| **Nakladač** | **1 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| Zdvih v oku výložníka | Min. 3700 mm |  |
| Nakladacia výška | Min. 3500 mm |  |
| Výsypná výška | Min. 2900 mm |  |
| Hmotnosť výložníka/lopaty | Min. 400 kg |  |
| Horný vyklápací uhol | Min. 55° |  |
| Dolný zaklápací uhol | Min. 47° |  |
| Nosnosť v oku dole | Min. 2500 kg |  |
| Nosnosť v oku hore  | Min. 1600 kg |  |
| Tlmič nárazov | ÁNO |  |
| Samotný výložník/lopata | ÁNO |  |
| Paletizačné vidly | ÁNO |  |
| Montáž na traktor | ÁNO |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Ponúkané uchádzačomv prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| **Náves traktorový**  | **1 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| Kompatibilný s traktorom | ÁNO |  |
| Hmotnosť užitočná | Min. 5000 kg |  |
| Objem korby / ložného priestoru | Min. 4,4 m3 |  |
| Počet náprav | Min. 1 |  |
| Elektrická sústava 12V, osvetlenie | ÁNO |  |
| Pevné oje s okom Ø 40 mm do traktora | ÁNO |  |
| Trojstranné sklápanie korby | ÁNO |  |
| Odstavná noha s oporným kolieskom | ÁNO |  |
| Parkovacia brzda | ÁNO |  |
| Brzdový systém | ÁNO |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Ponúkané uchádzačomv prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| **Snehová radlica - pluh** | **1 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| Montáž na traktor | ÁNO |  |
| Hmotnosť | Min. 400 kg |  |
| Pracovný záber | Min. 2400 mm |  |
| Uhol natočenia  | min. -30° -0 -+30° |  |
| Hydraulické natáčanie | ÁNO |  |
| Pozičné svetlá | ÁNO |  |
| Odpruženie radlice | ÁNO |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Ponúkané uchádzačomv prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| **Sypač - posýpač** | **1 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| Montáž na traktor | ÁNO |  |
| Objem zásobníka | Min. 250 l |  |
| Hydraulický pohon | ÁNO |  |
| Nastaviteľná šírka posypu | ÁNO |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Ponúkané uchádzačomv prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| **Zametač** | **1 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| Montáž na traktor | ÁNO |  |
| Uhol zametania  | min. -20° -0 -+20° |  |
| Hydraulický pohon | ÁNO |  |
| Podporné kolesá | ÁNO |  |
| Vaňa na nečistoty s hydraulickým vyklápaním | ÁNO |  |
| Kartáč/kefa PPN | ÁNO |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |

**Časť 1 Traktor s príslušenstvom SPOLU:**

|  |  |
| --- | --- |
| **CENA spolu v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA spolu v EUR s DPH:** |  |

1. **časť – Traktorová kosačka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Ponúkané uchádzačomv prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| **Traktorová kosačka so zberným košom** | **1 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| Zdvihový objem valca  | Min. 600 cm3 |  |
| Výkon | Min. 17 kW |  |
| Objem palivovej nádrže | Min. 15 l |  |
| Valce  | Min. 3 |  |
| Rýchlosť | Min. 12 km/h |  |
| Šírka kosenia | Min. 120 cm |  |
| Hydraulické nastavenie výšky kosenia | ÁNO  |  |
| Hmotnosť | Min. 450 kg |  |
| Objem zberného koša | Min. 500 l |  |
| Hydraulické vysýpanie koša | ÁNO |  |
| Počítadlo prevádzkových hodín/plochy | ÁNO |  |
| Posilňovač riadenia | ÁNO |  |
| Možnosť dokúpiť príslušenstvom ako kartáč, radlica na sneh atď. | ÁNO |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |

***Pozn.*** V prípade, ak nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu/v riadku Cena v EUR s DPH.

***Platca DPH / neplatca DPH\****

Čestne prehlasujem, že nami ponúkané technológie spĺňajú všetky minimálne požadované parametre.

 ................................................................

(meno, priezvisko, titul, podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka)

\* nehodiace sa preškrtnite alebo vymažte