**Kombinovaná sejačka s rotačnými bránami**

|  |
| --- |
| **Kombinovaná sejačka s rotačnými bránami – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| mechanická sejačka s rotačnými bránami nová, nepoužitá | Vyberte položku. |
| pripojenie za traktor do trojbodového závesu min. kat. II | Vyberte položku. |
| pracovný záber kombinácie min. 3,00 m |  |
| prepravná šírka kombinácie max. 3,20 m |  |
| objem zásobníka sejačky min. 500 l |  |
| výsevné jednotky sejačky diskové | Vyberte položku. |
| vzdialenosť medzi riadkami sejačky min. 10 cm |  |
| výsevné ústrojenstvo sejačky min. mechanické | Vyberte položku. |
|  výsevná dávka sejačky min. 1,00 kg/ha max. 500 kg/ha |  |
| viacrýchlostná prevodovka sejačky | Vyberte položku. |
| nastavenie hĺbky sejby centrálne | Vyberte položku. |
| zavlačovacie brány sejačky min. v 2 radoch |  |
| značkovače sejačky hydraulicky ovládané  | Vyberte položku. |
| manipulačná plošina sejačky | Vyberte položku. |
| osvetlenie s tabuľkami | Vyberte položku. |
| možnosť vytvárania koľajových riadkov | Vyberte položku. |
| rotačné brány so zvislou osou rotácie | Vyberte položku. |
| pracovná hĺbka rotačných brán min. 1 cm a max. 25 cm |  |
| kĺbový hriadeľ so spojkou | Vyberte položku. |
| pohon od vývodového hriadeľa traktora s otáčkami min. 540 ot/min |  |
| rýchlo-výmenný systém uchytenia nožov | Vyberte položku. |
| utláčací valec za rotačnými bránami s priemerom min. 500 mm |  |
| smyková doska na rotačných bránach | Vyberte položku. |
| požadovaný výkon traktora min. 70 HP |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov a typové označenie ponúkaného stroja:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Celková cena v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V      .. dňa**

 **-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**