Obstarávateľ:

AGROVEX Novoť, družstvo, Novoť 029 55

IČO: 00164003

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Cisterna do živočíšnej výroby**

**Opis predmetu zákazky:** Predmetom dodávky jeťahané zariadenia - cisterna.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia zariadenia:**

1. **Cisterna 10 000 l**

1. Nádrž

➢ nádrž z oboch strán žiarovo zinkovaná

➢ pasivácia nádrže na ochranu čerstvej pozinkovanej ocele pred kalom

➢ zadný poklop ø 700 mm - otvárateľný na pánte

➢ rúrový priehľadný indikátor naplnenia nádrže

➢ výpustný ventil s 1 ½ ventilom - v najnižšom bode nádrže

➢ kontrolný priezor na zadnom koncovom kryte 4“

➢ horný kontrolný a napúšťací otvor ø 350 mm

➢bezpečnostný ventil 4“

2. Konštrukcia podvozku: rámová

➢ RÁMOVÁ - nádrž je namontovaná na ráme z uzavretého profilu

➢ odnímateľná priskrutkovaná koncovka tiahla – pevné oko ø 50 mm

➢ mechanicky nastaviteľná oporná noha

3. Náprava - jednoosé prevedenie

➢jednoosé prevedenie nápravy odpruženej listovými perami

➢ pneumatiky 600/55-26,5

➢ blatníky

➢ dvojhadicový pneumatický brzdový systém so 4-stupňovou reguláciou brzdnej sily

➢ parkovacia brzda mechanická – ručne ovládaná

4. Výveva - Kompresor - MEC alebo KD 8000

➢ Pohon 540 ot / min alebo 1 000 ot / min

➢ Tepelne odolné vystužené hadice spájajúce armatúru

➢ ochrana proti pretečeniu pomocou dvojitého guľového ventilu v hornej časti nádrže a sifónu z priehľadom

➢ manovacuometer

➢ dva poistné ventily: pretlak až 0,05 MPa a podtlak až -0,05 MPa

➢ Odlučovač oleja - mokrý vzduchový filter, tlmič hluku stlmujúci chod kompresora

➢ hnací kardanový hriadeľ

5. Nasávacie hrdlo a armatúra 6 ”- ø150 mm

➢ hlavný výpustný ventil v kryte zadného poklopu 6 “ so 6 “ hydraulickým uzatváracím ventilom

➢ na prednej ľavej a pravej strane nádrže a zadnom poklope zaslepené hrdlá - pripravené na montáž ručných ventilov

➢hadica sacia 6 ”- ø150 mm - dĺžka 6 m

➢ transportné držadlá sacej hadice

➢ hadica so sacím košom - chrániaca pred nasávaním veľkých prvkov

6. Elektrická a osvetľovacia inštalácia 12V

7. Aplikačné zariadenie

➢ lyžica rozstrekovacia- profilovaný vzor POMOT 94, šírka rozlievania max. 14 m

+ Horný poklop Ø500 mm s rebríkom

Dodávka zahŕňa: dopravu

Obstarávateľ vyžaduje záruku 2 roky.