**1) Cisterna– 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| **Cisterna:** |  |
| Nádrž vyhotovená z sklolaminát |  |
| Objem: min.: 16 000 l |  |
| Vlnolam: min.: 2 ks |  |
| **Rám stroja a náprava:** |  |
| Spodná záves plynule stavitelny – K80 |  |
| Tandemová náprava |  |
| Pneumatické odpruženie nápravy |  |
| Riadenie zadnej nápravy |  |
| Nosnosť nápravy: min: 10 + 10 t |  |
| Prepravná rýchlosť: min.: 40 km/h |  |
| **Čerpadlo a potrubia:** |  |
| Rotačné piestové čerpadlo |  |
| Výkonnosť čerpadla: min.: 3500 l/min |  |
| Pohon od traktora: kardan |  |
| Nerezové potrubia |  |
| Priemer potrubia: min.: 3 col |  |
| **Ďalšie:** |  |
| Elektrická inštalácia |  |
| Pracovné osvetlenie |  |
| Blatníky |  |
| Úložný priestor na chémiu |  |
| Plošina pre obsluhu |  |
| Podkladacie kliny: min.: 2ks |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |