**1) Cisterna– 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| **Cisterna:** | |  |
| Nádrž vyhotovená z sklolaminát | |  |
| Objem: min.: 16 000 l | |  |
| Vlnolam: min.: 2 ks | |  |
| **Rám stroja a náprava:** | |  |
| Spodná záves plynule stavitelny – K80 | |  |
| Tandemová náprava | |  |
| Pneumatické odpruženie nápravy | |  |
| Riadenie zadnej nápravy | |  |
| Nosnosť nápravy: min: 10 + 10 t | |  |
| Prepravná rýchlosť: min.: 40 km/h | |  |
| **Čerpadlo a potrubia:** | |  |
| Rotačné piestové čerpadlo | |  |
| Výkonnosť čerpadla: min.: 3500 l/min | |  |
| Pohon od traktora: kardan | |  |
| Nerezové potrubia | |  |
| Priemer potrubia: min.: 3 col | |  |
| **Ďalšie:** | |  |
| Elektrická inštalácia | |  |
| Pracovné osvetlenie | |  |
| Blatníky | |  |
| Úložný priestor na chémiu | |  |
| Plošina pre obsluhu | |  |
| Podkladacie kliny: min.: 2ks | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  | |