**Zariadenie na snímanie obsahu dusíkatých látok v poraste 1 KS**

**Technický opis**

Meranie aktuálneho príjmu N

Aplikácia 24 hodín

Meracia plocha 6 - 8 m [podľa výšky konštrukcie].

Korekcia rosenia

Agronomické kontrolné funkcie pre hnojenie dusíkom v ozimných obilninách a jarných obilninách, repka ozimná, kukurica a zemiaky

Inštalácia:

Inštalácia senzorového systému na nosnom vozidle

Montáž koncovky a elektroinštalácie

Pripojenie ku kompatibilnej aplikačnej technológii