Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**cenová ponuka do prieskumu trhu**

**na predmet zákazky: „Sejačka na cukrovú repu“**

**Identifikácia navrhovateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky** | **Počet ks** | **Cena v EUR bez DPH za 1 ks** | **DPH 20%** | **Cena v EUR vr. DPH za 1 ks** |
| **Sejačka na cukrovú repu**  (uveďte názov stroja)  ..................................................... | 1 |  |  |  |

Som – nie som platiteľom DPH\*

Áno je – nie je prenesená daňová povinnosť subjektu cudzieho štátu\*

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

\*nehodiace sa preškrtnúť

Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia: Sejačka na cukrovú repu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Sejačka na cukrovú repu** | | |
| Sejací stroj ťahaný | áno |  |
| Ovládanie cez Isobus | áno |  |
| Počet radov | min 18 ks |  |
| Rozostup radov | min. 45 cm |  |
| Možnosť zmeny rozostupu 75 cm | áno |  |
| Možnosť prihnojenia | áno |  |
| Centrálny zásobník | áno |  |
| Pneumatické dávkovanie hnojiva | áno |  |
| Objem zásobníka | min. 3500 l |  |
| Objem individuálnych zásobníkov na osivo | min. 80 l/ks |  |
| Objem individuálnych zásobníkov na insekticíd | min. 10 l/ks |  |
| Prepravná šírka | max. 3 m |  |
| Hydraulický prítlak | áno |  |
| Prítlak na každú výsevnú sekciu | min. 200 kg |  |
| Hviezdicové čistiace kolesá pred výsevom | áno |  |
| Zadné prítlačné kolesá s možnosťou zmeny uhlu | áno |  |
| Vypínanie sekcií podľa GPS | áno |  |
| Variabilné siatie podľa predpisových máp | áno |  |
| Ovládací panel so sledovaním presnosti sejby | áno |  |
| Výsevné kotúče na cukrovú repu | áno |  |
| Náprava, ktorá ide počas sejby vždy v medziriadku | áno |  |
| Pneumatický pretlakový výsevný systém | áno |  |
| Požadovaná min. rýchlosť | min. 12 km/h |  |