Príloha č. 3

**Opis predmetu zákazky**

Posuvný regálový systém – dodávka a montáž kovových posuvných policových regálových systémov bez el. pohonu v 5 suterénnych miestnostiach budovy NSS SR (-210/S3, -220/S6, -221/S7,-223/S10, -120)

- Použité na ukladanie spisov zabalených v spisových doskách – rozmer 31x22 cm

- Použité na ukladanie spisov zabalených v registratúrnych boxoch – rozmer 32x24x28,5 cm

- Použité na ukladanie zakladačov – rozmer 32x28,5 cm

- Hĺbka jedného regála – 35 cm/350 mm

- Hĺbka dvojitého regála 70 cm/700 mm

- Šírka sekcie – podľa jednotlivých miestností (po odpočítaní šírky dverí otvárajúcich sa dnu a cca 25 cm odstupu): -210/S3 – 380 cm; -220/S6 – 380 cm; -221/S7 – 380 cm; -223/S10 – 330 cm; -120 – 370 cm

- Miestnosť -120 má dvere so šírkou 95 cm, ostatné miestnosti 85 cm

- Výška sekcie v rozmedzí – 210 cm/2100 mm – 230 cm/2300 mm

- Rozostup (ukladací/manipulačný priestor na spisy/box) medzi policami – 35 cm/350 mm

- Šírka uličky medzi posuvnými regálmi v rozmedzí – 80 cm/800 mm – 100 cm/1000mm

- Protiprachová polica na vrchu regálov

- Prvá polica na ukladanie vo výške cca 10 cm od zeme

- Pri obojstrannom regály nie je potrebná plná stena v strede

- Okrajové sekcie vybavené posuvnými dverami

- Pohon – manuálny (kľuka) – ručná obsluha hnacím kolesom

- Povrchová úprava – lak (farebnosť – napr. sivá)

- Možnosti regálového systému – buď povrchová montáž koľajníc s drevotrieskovým pódiom (pre už existujúce priestory bez potreby stavebných prác), alebo samonosný systém koľajiska (bez fixácie na podlahu – možnosť preniesť do iných priestorov)

- Súčasť zákazky – dodanie technickej dokumentácie, certifikátov ku konštrukčným prvkom, označenie regálov – platná technická norma, zaškolenie zamestnancov a návod na obsluhu v štátnom jazyku

- Obhliadka priestorov pre potenciálnych dodávateľov

Odhad pre jednotlivé miestnosti:

-223/S10 – pri ponechaní uličky 80 cm je k dispozícii 410 cm na umiestnenie regálov – teda 5 ks dvojitých/obojstranných regálov s hĺbkou 70 cm + 1 regál s hĺbkou 35 cm

-220/S6 – k dispozícii 270 cm – 3 dvojité regále + 1 regál s hĺbkou 35 cm

-221/S7 – k dispozícii 270 cm - 3 dvojité regále + 1 regál s hĺbkou 35 cm

-120/Sklad – k dispozícii 400 cm – 5 dvojitých regálov + 1 regál s hĺbkou 35 cm

- 210/S3 k dispozícii 520 cm – ale jedná sa o miestnosť, v ktorej je múr (30x60cm) – rozdeľuje miestnosť na dve časti (210x490cm a 360x490 cm). Návrh riešenia – umiestniť jeden pevne stojaci regál v jednej osi s múrom (šírka 30 cm x dĺžka 320 cm) a na oboch stranách od neho umiestniť posuvné regále – 2 obojstranné vľavo a 4 dvojité regále + 1 regál s hĺbkou 35 cm vpravo.

Súčasťou opisu predmetu zákazky je aj nákres priestorov.