Obstarávateľ: HADO Investments, s. r. o., Pražská 11, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 50266535

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Nákup zariadení v ŠRV**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka zariadení v rámci špeciálnej rastlinnej výroby.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

1. **Sadzač cesnaku:**
* 4 riadkový mechanický sadzač
* nesený
* nastaviteľná hĺbka výsadby
* 14 lyžičiek na každom vysadzovacom kotúči
* min. 5 sád lyžičiek pre vysadzovací kotúč (podľa veľkostí strúčikov)
* nastaviteľná vzdialenosť výsadby v riadku od 7 do 17 cm
* 4 samostatné zásobníky s objemom min. 60 l
* elektrická vibrácia v zásobníku
* utláčacie kolieska v tvare V pre každý riadok
1. **Kombajn na zber cesnaku:**
* 1 riadkový
* s orezávaním vňate
* hydraulicky ovládané funkcie na kombajne
* vyorávacia radlica s nastaviteľnou polohou a hĺbkou vyorávania
* 2 zberové remene pre šetrný zber cesnaku
* vibračný systém pre lepšie očistenie hlávok cesnaku
* orezávací disk s ozubeným okrajom
* nastaviteľná výška orezávania
* produktový dopravník pre orezané hlávky
* ukladanie orezaných hlávok do zaveseného big bagu
1. **Sadzač zemiakov:**
* 2 riadkový pre 2x75 cm riadky
* nesený sadzač s mechanickým pohonom
* lyžičkové vysadzovacie ústrojenstvo pre sadivo +35 mm
* nastaviteľná hĺbka výsadby s kolesom a paralelogramom
* zásobník na sadivo s kapacitou 550 kg
* pohyblivé dno zásobníka
* zakrývacie disky vrúbkované so škrabkami
1. **Plečka na zeleninu:**
* Rám s hydraulickým posunom pre záhon š=2400 mm:
* Záves 3-bodový
* Kultivačné jednotky 5 ks s paralelogramom:
* Kultivačné rotačné telesá 2 ks pre každý medziriadok, spolu 10 ks
* Kultivačné pevné radličky v medziriadku
* Oporné kolesá 2 ks Ø 400 mm
* Monitor s veľkosťou min. 10” a s kamerou
* Joystick na manuálne ovládanie plečkovania z kabíny traktora
1. **Nesený postrekovač do špeciálnej RV:**
* Pracovná šírka ramien 18 m
* Nádrž PE s objemom min. 1200 l
* Piestovo-membránové čerpadlo
* Päť postrekových sekcií ovládaných z kabíny traktora
* Hydraulické miešanie
* 3 stupňová filtrácia
* Odpružené ramená
* Automatické vyrovnávanie do vodorovnej polohy
* Nádrž na pesticídy 35 l
* Nádrž na čistú vodu 120 l
* Sada trysiek
* Trojité držiaky trysiek
* Počítač so senzorom rýchlosti a prietokomerom
* Postrekové ramená s 2 reflektormi
* Satelitná navigácia
* Automatické vypínanie sekcií
1. **Linka na čistenie a triedenie cesnaku:**
2. Dávkovací dopravník:

- šírka min. 300 mm

 - násypka s objemom min. 860 l

1. Čistiace kefy:
* min. 11 rotujúcich valcových kief
* pracovná šírka min. 1000 mm
* odpadový dopravník
* nastaviteľné vrchné kefy
* odsávací ventilator
1. Valčekový inšpekčný stôl:
* Pracovná šírka min. 1000 mm
* Pracovná dĺžka min. 3000 mm
* Osvetlenie nad inšpekčným stolom
* Nastaviteľná rýchlosť