**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Vnútorné vybavenie maštale** |
| ***Obstarávateľ:*** | AGROHONT DUDINCE, a.s., Viničná 404, 962 71 Dudince, IČO: 36000469 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie:**  **Systém nízkotlakových rozprašovacích dýz**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | -dĺžka rosiacej vetvy 53 m |
| 2. |  *- výseč zmáčanej plochy 135 °*  |
| 3. | *- šírka pokrytia kŕmiska – min 2,7 m*  |
| 4. | *- pri pracovnom tlaku 1,034 bar*  |
| 5.  | *- množstvo dávkovanej vody min: 2,2 l/min*  |
| 6. | *- umiestnenie trysky v úpínacej konzole*  |
| 7. | *- osadenie dýz v polyetylénovej hadici*  |
| 8. | *- automatizovaná riadiaca jednotka*  |
| 1. **Stroj / zariadenie: Košový ventilátor**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Počet ventilátorov 21 ks  |
| 2 | Maximálny priemer vrtule – 890mm až 930 mm |
| 3 | Počet vrtúľ 3 ks |
| 4 | Výkon: od 0,35kW do 0,45 kW, 400V, 3 Fázy, 50/60hz  |
| 5 | Krytie motora IP55 |
| 6 | Vyhotovenie koša z galvanizovanej ocele |
| 7 | Maximálny priemer koša od 950 mm do 1100 mm |
| 8 | Váha od 32 kg do 53 kg |
| 9 | Možnosť sklápania koša |
| 10 | Prevádzková teplota 40 stupňov |
| 11 |  Množstvo preneseného vzduchu od 20 000 m3 do 26 000 m3 |
| 1. **Stroj / zariadenie: Frekvenčný menič**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. |  Frekvenčný menič – 1 ks |
| 2 |  Automatické riadenie systému ventilácie na základe teplotného čidla |
| 3 |  3 fázy |
| 4 |  Napätie 400 V, 50/60Hz |
| 5 |  0-10V vstup |
| 6 | Krytie IP 55 |
| 7 |  40 amp. |
| 8 | Vstavaný ventilátor na chladenie zariadenia |
| 9 |  Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre  |
| 10 | Odolné vyhotovenie určené do náročných podmienok v maštaliach  |
| 11 | Centrálne ovládanie min. 21. ks košových ventilátorov  |
| 12 | možnosť napojenia na centrálnu THI riadiacu jednotku |
| 1. **Stroj / zariadenie: Elektrická kefa pre kravy**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1 | * Zmena smeru rotácie kefy po 200 spusteniach
 |
| 2 | * Minimálny čas otáčania kefy po spustení 3 min
 |
| 3 | * Indukčný senzor zablokovania kefy - Áno
 |
| 4 | * Krytie motora IP55
 |
| 5 | * Napájanie 230 V/50 hz
 |
| 6 | * Počet otáčok: 31 ot./min.
 |
| 7 | * Prenesenie pohonu prostredníctvom klinového remeňa - Áno
 |
| 7 | * Ložiská na oboch koncoch kefy - Áno
 |
| 9 | * Možnosť nastavenia výšky a uhlu prostredníctvom naklápacej konzoly - Áno
 |
| 10 | * Aktivácia kefy po kontakte s kravou - Áno
 |
| 11 | * Automatické vypnutie kefy bez kontaktu s kravou - Áno
 |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Systém nízkotlakových rozprašovacích dýz** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Košový ventilátor** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Frekvenčný menič** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Elektrická kefa pre kravy** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **CELKOVÁ CENA bez DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |