**Názov predmetu zákazky: Obstaranie technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá**

**Technická špecifikácia:**

|  |
| --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku: Technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá** |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota****(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky****(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. či je požadovaný parameter splnený)** |
| Technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá | Automatický kŕmny systém pre HD | počet | ks | 1 |  |
| Systém musí umožňovať jednoduché začlenenie do maštale bez náročných stavebných rekonštrukcií | - | áno |  |
| Vodiace prvky v maštali musia byť minimalizované (bez koľajníc a oceľových profilov) | - | áno |  |
| Systém musí byť autonómny a pracovať 24 hodín denne bez interakcie obsluhy | - | áno |  |
| Systém musí vedieť kŕmiť automaticky podľa aktuálnej potreby zvierat, nie len podľa časového harmonogramu | - | áno |  |
| Systém musí vedieť kŕmiť rôzne produkčné a reprodukčné skupiny zvierat s individuálne zostavenou kŕmnou dávkou | - | áno |  |
| Systém musí byť schopný prihrňovať krmivo i v dobe mimo kŕmenia | - | áno |  |
| Systém musí vedieť automaticky otvárať brány v maštali | - | áno  |  |
| Systém nesmie svojou prevádzkou rušiť pohodu zvierat | - | áno  |  |
| Systém musí byť schopnýobsluhovať viacej maštalí | - | áno |  |
| Systém musí byť schopný autonómne prechádzať prostredím medzi maštaľami | - | áno  |  |
| Užívateľ musí mať možnosť ovládať a nastavovať zariadenie pomocou smartfónu | - | áno |  |
| Systém musí byť ekonomický udržateľný voči spotrebe elektrickej energie  | - | max. 20 kWh/24hodín na 100 kráv |  |
| Dodávateľ musí preukázať zaistenie adekvátneho záručného ipozáručného servisu vrátane podpory farmového managementu | - | áno  |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Jozef Hiadlovský, Ľupčianska 719/18, Slovenská Ľupča 976 13 | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy | áno |  |
| Záručná lehota 12 mesiacov | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | áno |  |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota****(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky****(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. či je požadovaný parameter splnený)** |
| Technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá | Napájací automat pre teľatá | počet | ks | 1 |  |
| Programovateľná jednotka krivky kŕmnej dávky s displejom | - | áno |  |
| Pohyblivý cumlík s el. motorom | - | áno |  |
| Dezinfekcia cumlíka | - | áno |  |
| Objem zásobníku mlieka | - | Min. 30l |  |
| Príkon | kW | Max. 2,9  |  |
| Zabezpečenie proti zamŕzaniu | - | áno |  |
| Napájacia kapacita stanice | - | Min. 15 teliat |  |
| Nerezový nosný rám | - | áno |  |
| Steny z vodeodolných dosiek | - | áno |  |
| Respondery s obojkami a číslami kompatibilné s napájacím automatom | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Jozef Hiadlovský, Ľupčianska 719/18, Slovenská Ľupča 976 13 | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy | áno |  |
| Záručná lehota 12 mesiacov | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | áno |  |

**\*uchádzač vyplní podfarbené polia**

Skladba ceny:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Cena spolu v EUR bez DPH** | **DPH** | **Cena spolu v EUR****s DPH** |
| **Technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá** | Automatický kŕmny systém pre HD(1 ks) |  |  |  |
| Napájací automat pre teľatá (1 ks) |  |  |  |
| **SPOLU**  |  |  |  |  |

**\*uchádzač vyplní cenu**

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: