Obstarávateľ: AG Hradová s.r.o., Športová ulica 5756, 984 01 Lučenec

IČO: 36637092

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Nákup strojov do špeciálnej rastlinnej výroby**

**Opis predmetu zákazky:** Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby prostredníctvom komplexnej dodávky zariadení a príslušenstva.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia:**

1. **Manipulátor**

* Výškový dosah lopaty 4500mm
* Hydrostatický bezstupňový pohon
* Prevádzková kotúčová brzda
* Výkon min. 30 kW
* Zubové čerpadlo s prietokom min. 28 l/min
* Asistenčný systém preťaženia
* Presklená kabína s kúrením
* Maják LED
* Cúvací alarm
* Hydraulický rýchloupínač
* GPS systém
* Krytovanie podvozku
* Jednoduché ťažné/vlečné zariadenie

1. **Vysokozdvižný terénny vozík**
   * Nosnosť min. 3400 kg
   * Diesel pohon
   * Zdvih min. 3300 mm
2. **Elektrický vysokozdvižný vozík**
   * Nosnosť min. 1400kg
   * Zdvih min. 2500 mm
   * Elektrický pojazd
   * Elektrický zdvih
3. **Automatický výkyvný kultivátor do vinice**
   * uchytenie do TBZ traktora kat I a II
   * výkon traktora min. 25 kS
   * otáčky VH traktora min. 540 ot./min
   * pracovný záber- šírka hlavy min 40 cm
   * nastaviteľné pracovné koleso na nastavenie pracovnej
   * nastaviteľný uhol v rozsahu +30/-30 st.
   * nezávislé diaľkové ovládanie kontroly úrovne cez bovdeny
   * nastaviteľný hydraulický senzor
   * vlastné hydr. Čerpadlo
4. **Príves**

* Typ – jednonápravový 3-sklápač
* Nosnosť min. 3400kg
* Hydraulický trojstupňový piest
* Jedno-, dvoj-okruhové brzdy

1. **Mulčovač**
   * Šírka min. 200cm
   * Počet kladív min. 32
   * Výška kosenia min. od 2 do max. 25 cm
2. **Tanierové brány**
   * Priemer tanierov min. 43cm
   * Počet tanierov min. 22
   * Pracovný záber min. 200cm
   * Pracovná hĺbka min. 5-10cm
   * Uhol nastavenia sekcie min. od 0-15°
3. **Cisterna**
   * Kapacita nádrže min. 5000 l
   * Počet kolies 2
   * Kapacita kompresora min. 5000 l/min

* Príslušenstvo – sacia hadica, kompresor s poistným ventilom, rozprašovacia lyžica, blend, zachytávač oleja, blatník, plavákový uzáver a odkalovač, tlakový a podtlakový ventil, umelá trubka na pozorovanie hladiny, manometer, oporná noha, nahraditeľné ťažné oko, Jedno-, dvoj-okruhové brzdy

1. **Rotavátor**
   * Pracovná šírka min. 1800 mm
2. **Big Box**
   * Rozmery min. 100x100x70 cm
   * Nosnosť aspoň 500kg
   * Počet kusov 50
3. **Prepravka**
   * Rozmery min. 55x35x30 cm
   * Nosnosť min. 30kg
   * Objem min. 55 l
   * Počet kusov 150
4. **Rosič jednonápravový**
   * objem nádrže min. 1000 litrov
   * nádržka na čistú vodu o objeme min. 10 litrov
   * nádržka na preplachovanie
   * preplachovací cyklus
   * vrchný napúšťací otvor s rýchlouzáverom
   * spodný vyprázdňovací uzáver
   * náprava výškovo a stranovo prestaviteľná
   * oporné koleso pre odstavenie postrekovača s výškovou reguláciou
   * čerpadlo piestovo-membránové
   * elektrické ovládanie sekcií s rozvádzačom
   * manometer s odstupňovaním á 1 bar
   * nasávací filter s poistným ventilom pre prípadné vyčistenie aj pri plnej nádrží
   * ventilátor axiálny s dvojrýchlostnou prevodovkou + neutrál
   * mosadzné dvostupňové trysky s membránkou proti odkvapkávaniu
   * keramické dýzy
   * axiálny ventilátor s vrtuľou
5. **Elektrické nožnice**
   * Strih do priemeru min. 35 mm
   * Dĺžka nožníc min. 250 mm
   * Počet kusov 2
   * Popruhy a brúska na ostrie
6. **Kosačka**
   * Pracovná šírka min. 115 cm
   * Počet kladív min. 12
   * Počet pásov min. 3
7. **Obchodná plošinová váha**
   * Nosnosť až do 3000 kg