

|  |
| --- |
| **OBEC HLUBOKÉ MAŠŮVKY**  |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění(dále jen „zákon“) |
| s názvem **„Obnova místní komunikace KOPEC IV“** |
|  |

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Obec Hluboké Mašůvky

Sídlo: Hluboké Mašůvky 10, 671 52 Hluboké Mašůvky

Zastoupený: Bc. Zbyněk Frey, starosta obce

IČ: 002 92 770

DIČ: CZ002 92 770

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Znojmo

Číslo účtu: 1584001369/0800

www: [www.hlubokemasuvky.cz](http://www.hlubokemasuvky.cz))

Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/3235>

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti

e-mail: info@optimalconsulting.cz

tel.: 731 623 492

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

Dle soupisu prací má dojít k odstranění podkladů z kameniva tl. 12cm v ploše 2922 m2. Pro vzniklou suť jsou v soupisu prací položky pro odvoz chybí však položka pro poplatek za uložení odpadu na skládce. Žádáme zadavatele o doplnění položky.

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel trvá na soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace. Položka nebude doplněna.

**Dotaz č. 2:**

Souhrnná technická zpráva uvádí ve skladbě vozovky v případě nedostatečných podkladních vrstev použití vrstvy ACP 16+ tl. 70mm, ovšem soupis prací uvádí tl. vrstvy ACP 16+ pouze 50mm. Žádáme zadavatele o kontrolu a případně o opravu.

**Odpověď č. 2:**

Správně je uvedená hodnota v soupisu prací vrstva ACP 16+ 50mm. Žádáme uchazeče o nacenění položky v soupisu prací.

**Dotaz č. 3:**

Souhrnná technická zpráva uvádí: „Od okolních úprav bude plocha oddělena silniční obrubou betonovou 15/15/100.“ V soupisu prací je však požadována v celé délce obruba 100/15/25. Žádáme zadavatele o kontrolu a případně o opravu.

**Odpověď č. 3:**

Správně je uvedena hodnota v soupisu prací. Žádáme uchazeče o nacení položky v soupisu prací.

**Dotaz č. 4:**

Poskytnutá dokumentace a soupis prací neřeší tuhost (pevnost) požadovaného potrubí kanalizačních přípojek ani kanalizace z trub PVC (viz položky 28 a 29). Žádáme zadavatele o doplnění specifikace potrubí.

**Odpověď č. 4:**

Specifikace potrubí je třída SN8

**Dotaz č. 5:**

Dle popisu položky č. 29 „Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm“ má být součástí této položky hloubení rýh, zásyp a obsyp potrubí a odvoz přebytečné zeminy na skládku zadavatele do 6km. V projektové dokumentaci ani v soupisu prací však není řešena hloubka kanalizace a požadovaná šířka rýhy. Žádáme zadavatele o doplnění podélného profilu kanalizace pro řádné ocenění této položky.

**Odpověď č. 5:**

Hloubka kanalizace bude sjednocena do hloubky 3m.

**Dotaz č. 6:**

Poskytnutá dokumentace a soupis prací neřeší skladbu ani hloubku kanalizační šachty (viz položka 33). Žádáme zadavatele o doplnění specifikace.

**Odpověď č. 6:**

Viz bod č. 5

OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Zástupce zadavatele