**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **„Rozmetadlo priemyselných hnojív“** |
| ***Prijímateľ:*** | GRANELAM a.s., Ostrov 249, 922 01 Ostrov,  IČO: 00208094 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Rozmetadlo priemyselných hnojív** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Elektronicky ovládané rozmetadlo vybavené štvormi záťažovými senzormi |
| 2. | Jeden senzor referenčný - pre korekciu pri práci na poli |
| 3. | Senzor snímajúci otáčky vývodového hriadeľa rozmetacích kotúčov |
| 4. | Základný objem násypky 1875 l |
| 5. | Tuhý a robustný rám okolo násypky umožňujúci zvätšenie objemu násypky nádstavkami až na 3900 l. |
| 6. | Plniaca výška 154cm |
| 7. | Šírka násypky 290 cm |
| 8. | Rozsah pracovných záberov 10 - 54 metrov |
| 9. | Jedna sada rozmetacíh lopatiek 10-40 m |
| 10. | Kalibračný box na zisťovanie kvality a druhu hnojiva a jeho granulácie |
| 11. | Spojka proti preťaženiu |
| 12. | Osvetlenie pre transport po pozemných komunikáciách |
| 13. | ISO-BUS |
| 14. | Hydraulicky ovládaný deflektor |
| 15. | 6 rozmetacích lopatiek na každom kotúči |
| 16. | Sklopné veko násypky |
| 17. | Šírka stroja 3m |
| 18. | Nakladacia šírka zásobníka 2,9m |
| 19. | Sada pre rýchle vyprázdňovanie zásobníka |
| 20. | Senzor nízkej hladiny v zásobníku |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |