**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **„Obstaranie čističiek“** |
| ***Prijímateľ:*** | GRANELAM a.s., Ostrov 249, 922 01 Ostrov,  IČO: 00208094 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Čistička osiva** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | sitové čistenie na plochých sitách s pneumatickým čistením. | - |  |
| 2. | dno plniaceho zásobníka má byť opatrené klapkou, ktorá je ovládaná posuvným závažím | - |  |
| 3. | dávkovací valec so špeciálnym plastovým povrchom dávkuje hmotu ďalej do aspiračného kanálu | - |  |
| 4. | primárny a sekundárny aspiračný kanál odvádza ľahké nečistoty do usadzovacej komory na dne ktorej sú závitovky na vynášanie nečistôt | - |  |
| 5. | sekundárny kanál je delený na dve komory, v saní sú umiestnené usmerňovacie lamely, ktoré menia uhol prúdu vzduchu. | - |  |
| 6. | sitová komora pozostáva zo sitovej skrine s tromi úrovňami sít. Zmenou uloženia sklzov je možné čističku prevádzkovať v dvoch rozdielnych sitových diagramoch. | - |  |
| 7. | všetky sitové rady opatrené v dolnej časti gumenými loptičkami, ktoré počas prevádzky nárazom zdola uvoľňujú otvory v sitách. Nad horným radom sít lamelový rozvrstvovač, ktorý spomaľuje rýchlo prúdiace zrniny a rovnomerne rozvrstvi na celej ploche sít. | - |  |
| 8. | Technické parametre | | |
| 9. | Predčistenie | 50 t/hod | Uveďte parameter : |
| 10. | Čistenie | 5t/hod |  |
| 11. | Intenzívne čistenie | 25t/hod |  |
| 12. | Ventilátor | 11-15 kW |  |
| 13. | Pohon sitovej skrine | 2,2 kW |  |
| 14. | Plnenie, turniketový valec | 0,37 kW |  |
| 15. | Závitovky usadzovacích komôr | 2 x0,37 kW |  |
| 16. | Čistenie prvého radu sita | 0,37 kW |  |
| 17. | Pracovná šírka | 1 200 mm |  |
| 18. | Sitová plocha | 5,04 m2 |  |
| 19. | Počet radov sít | 3 |  |
| 20. | Počet sitových segmentov :  Horné sitá 2x4 ks  Stredné sitá 2x4 ks  Spodné sitá 2x4 ks  Celkový počet kusov 24 | - |  |

**Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný **parameter**

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |