|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Obstaranie kolesového nakladača “*** |
| ***Prijímateľ:*** | **MVL AGRO, s.r.o.**  Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou  IČO: 34 135 286 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:***  ***Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované položky/parametre** | **Požadovaná hodnota Min.** | **Požadovaná hodnota Max.** | **Uveďte**  **Spĺňa/Nespĺňa**  (Zároveň uchádzač uvedie svoje ponúkané parametre) |
| Kolesový kĺbový nakladač | - | - |  |
| Max. čistý výkon motora podľa ISO9249 | 114 kW |  |  |
| Motor spĺňajúci normu | min. Tier 4 |  |  |
| Pohon s hydrodynamickým meničom a prevodovkou s radením pod zaťažením | - | - |  |
| Hmotnosť stroja | MIN. 18 000 kg | - |  |
| Polomer otáčania vnútro pneumatiky | - | max. 3550 mm |  |
| Výška otočného čapu lopaty | min. 4050 mm | - |  |
| Vysokovýklopná lopata objemu | min. 4 m3 | - |  |
| Automatické centrálne mazanie | - | - |  |
| Pracovné osvetlenie na kabíne LED, cestná svetelná výbava, maják | - | - |  |
| Systém tlmenia kmitov ramena pri pojazde | - | - |  |
| 4. hydraulické sekcie s ovládaním a rúrovaním na výložníku | - | - |  |
| Reverzný, hydrostatický pohon vrtule chladiča s funkciou samočistenia | - | - |  |
| Cyklónový hrubopredčistič nasávaného vzduchu motora | - | - |  |
| Pneumatiky L3 | - | - |  |
| Sedadlo pneumaticky vertikálne/horizontálne odpružené, vyhrievané | - | - |  |
| Cúvacia kamera | - | - |  |
| Telematika – cez internet prístupná diaľková kontrola parametrov stroja | - | - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |