**Špecifikácia - príloha A**

**- objekt Sklad Náhradných Dielov Električiek Krasňany -**

**Technická špecifikácia / plastové okná**

○ 6 komorový systém

○ kovanie, tesnenie

○ zasklenie 3-sklom s Ug=0,6 W/m2.K

○ súčiniteľ prestupu tepla rámom s Uf=0,96 W/m2.K

○ lineárny súčiniteľ prestupu tepla PSI=0,030 W/m.K

**Rozmer Druh Profil/Farba ks**

1100mm x 1150mm plastové okno otváracie-sklopné 6K / biela 1

○ horizontálna žalúzia celotieniace vyhotovenie 6 6K / biela 1



- vyobrazené ako pohľad zvnútra -

**Technická špecifikácia / plastové dvere**

○ 6 komorový systém

○ index prestupu tepla cez rám dverí od 1,1 W/(m2K)

○ index prestupu tepla cez dvere 0,94 W/(m2K)

○ vstupné dvere / ľavé / plné - PUR doska

○ hĺbka rámu 80 mm

○ nízky hliníkový prah

○ kovanie, tesnenie

○ obojstranne biela farba

○ kľučka/kľučka

○ nízky prah

○ samozatvárač s aretáciou

**Rozmer Druh Profil/Farba ks**

800mm x 2000mm vchodové plastové dvere plné - ľavé / biela 1

○ stavebný otvor 870/2200



- vyobrazené ako pohľad zvonku -

**Cenová ponuka musí obsahovať:**

○ komplet demontáž dverí, okna a odvoz okna a dvier

○ osadenie okna a dvier

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vonkajší a vnútorný parapet pre okno

○ odvoz, likvidácia odpadu