|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Technologické vybavenie maštale pre chov kráv“*** |
| ***Prijímateľ:*** | **PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo**  140, 956 35 Pravotice  IČO: 00 205 583 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:***  ***Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) | | |  |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Mechanická kefa** | | | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** | | |
| 1. | Mechanická kefa určená pre hovädzí dobytok | | |
| 2. | Výška: min. 1500 mm | | |
| 3. | Šírka: min. 830 mm | | |
| 4. | Možnosť výmeny jednotlivých lamiel samostatne podľa potreby | | |
| 5. | Počet lamiel kefy: min. 20 ks | | |
| 6. | Hmotnosť kefy min. 60 kg | | |
| 7. | Výkyvný mechanizmus kefy pre jej maximálne využitie zvieraťom | | |
| 8. | Doprava na miesto dodania | | |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) | |  | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Výhrevná napájačka 2,3 m** | | | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** | | |
| 1. | Požadovaná dĺžka napájačky 2,3 m | | |
| 2. | Objem žľabu min 110 l v nerezovom prevedení | | |
| 3. | Zošikmené dno pre rýchly odtok vody a možnosťou napojenia rovno na drenážny kanál. | | |
| 4. | Špeciálne tvarovaný okraj žľabu pre zamedzenie vylievaniu vody | | |
| 5. | Napájačka s bočným polyetylénovým krytom proti hryzeniu, ktorý slúži ako prvá ochrana prívodu vody proti zamŕzaniu. | | |
| 6. | Plavákový ventil s prietokom 72l/min. chránený dvojplášťovým polyetylénovým krytom od zvierat a mrazu. | | |
| 7. | Možnosť ohrevu napájačky výhrevnými telesami pod napájačkou (24V/2x175W) a výhrevným káblom na prívod vody (24V/22W), s 400 W transformátorom. | | |
| 8. | Možnosť inštalácie na podlahu, alebo na stenu. Spevnenie napájačky v strede. | | |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) | |  | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Výhrevná napájačka 1,5 m** | | | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** | | |
| 1. | Požadovaná dĺžka napájačky 1,5 m | | |
| 2. | Objem žľabu min 65 l v nerezovom prevedení | | |
| 3. | Zošikmené dno pre rýchly odtok vody a možnosťou napojenia rovno na drenážny kanál. | | |
| 4. | Špeciálne tvarovaný okraj žľabu pre zamedzenie vylievaniu vody | | |
| 5. | Napájačka s bočným polyetylénovým krytom proti hryzeniu, ktorý slúži ako prvá ochrana prívodu vody proti zamŕzaniu. | | |
| 6. | Plavákový ventil s prietokom 72l/min. chránený dvojplášťovým polyetylénovým krytom od zvierat a mrazu. | | |
| 7. | Možnosť ohrevu napájačky výhrevnými telesami pod napájačkou (24V/2x175W) a výhrevným káblom na prívod vody (24V/22W), s 400 W transformátorom. | | |
| 8. | Možnosť inštalácie na podlahu, alebo na stenu. Spevnenie napájačky v strede. | | |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) | |  | |
| 1. **Stroj / zariadenie: STRANOVÉ ZÁBRANY do boxov pre dojnice** | | | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** | | |
| 1. | vonkajší priemer trubkového profilu 60 mm pri hrúbke steny 2,9 mm | | |
| 2. | povrchová úprava zinkovaním o hrúbke 50 -70 μm | | |
| 3. | možnosť výškového nastavenia hornej hrany stranovej zábrany celkovým posúvaním vo vertikálnom smere spolu s kohútikovou zábranou, ktorá je súčasťou stranovej zábrany | | |
| 4. | možnosť horizontálneho posúvania kohútikovej zábrany a tým nastavenie požadovanej diagonálnej vzdialenosti od hrany stelivového prahu | | |
| 5. | požadovaná vnútorná svetlosť medzi hornou a spodnou trubkou stranovej zábrany min. 900 mm | | |
| 6. | požadovaná celková vonkajšia dĺžka stranovej zábrany od kotviaceho stĺpika 2000 mm | | |
| 7. | požadovaný štvorcový profil kotviaceho stĺpika o rozmeroch 80x80 mm, celkovej dĺžke 1450 mm, hrúbka steny 3 mm | | |
| 8. | Stranové zábrany 108 ks | | |
| 9. | Nosný stĺpik stranovej zábrany s platňou 54 ks | | |
| 10. | Kohútiková zábrana komplet 83 ks | | |
| 11. | Horizontálne železné prvky pre ukotvenie stranových zábran | | |

**Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |