**PRÍLOHA Č. 3.2**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | **Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy** |
| Názov predmetu zákazky | **Nákup traktora vrátane príslušenstva** |

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**Časť 2. Čelný nakladač**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Technické vlastnosti** | **Jednotka** | **Požadovaná technická špecifikácia, resp. áno/nie** | | | **Navrhovaná technická špecifikácia, resp. áno/nie** |
| Minimum | Maximum | Presne |
| 1. | Lopata | ks |  |  | 1 |  |
| 2. | Vidly | ks |  |  | 1 |  |
| 3. | Kapacita zdvihu hore | kg | 1600 | 2060 |  |  |
| 4. | Maximálna trhacia sila | kg | 2500 | 3200 |  |  |
| 5. | Nakladacia výška v oku nakladača | mm | 3740 | 3990 |  |  |
| 6. | Nakladacia výška na hrane lopaty | mm | 3495 |  |  |  |
| 7. | Výsypná výška na hrane lopaty | mm | 2900 | 3100 |  |  |
| 8. | Základný nosný rám | áno | | | |  |
| 9. | Hydraulický systém s napojením na vonkajšie okruhy traktora | áno | | | |  |
| 10. | Ovládanie nakladača pomocou yoisticku s 3 funkciami | áno | | | |  |
| 11. | 3 hydraulická funkcia | áno | | | |  |
| 12. | Rýchloupínací záves pre montáž a demontáž z traktora | áno | | | |  |
| 13. | Oporné odstavné nohy | áno | | | |  |
| 14. | Paraelogram mechanický | áno | | | |  |
| 15. | Pripojenie hydrauliky pomocou jednotlivých spojok | áno | | | |  |

**Tu uviesť názov, výrobcu a typové označenie ponúkaného tovaru:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **požiadavky na služby súvisiace s predmetom zákazky** | **požadovaná hodnota** | **navrhovaná hodnota** |
| 1. | doprava tovaru na miesto dodania | áno |  |
| 2. | zaškolenie poverených pracovníkov | áno |  |

|  |
| --- |
|  |

vyplní uchádzač

..........................................................................

Meno, priezvisko a podpis

oprávnenej osoby konať za uchádzača