|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky:** | **Šmykom riadený nakladač** |
| **Prijímateľ:** | AGROSPOL - podielnicke poľnohospodárske družstvo Diviaky nad Nitricou, 972 25 Diviaky nad Nitricou,  IČO: 00201189 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE uchádzača:** | |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Telefón a e-mail:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Stroj / zariadenie: Šmykom riadený nakladač** | |
| **Typové označenie** *(vyplní uchádzač)***:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | Požadovaná hodnota Min. | Požadovaná hodnota Max. |
| Prevádzková hmotnosť stroja | Min. 3150kg | 3 200 |
| Objem motora | Min. 3400 cm3 | 3500 cm3 |
| Emisná norma s CEGR a DOC katalyzátoru | Min. TIER 4F |  |
| Počet valcov | Min. 4 |  |
| Výkon motora | Min. 55 kW | Max. 58 kw |
| Menovité otáčky pri zaťažení | Min. 2500 ot./min. |  |
| Výkon hydraulického systému |  | Max. 92 l/min. |
| Tlak hydraulického systému |  | 210 bar |
| Výška čapu lopaty | Min. 3124 mm | 3130 mm |
| Dopredný dosah v max. výške | Min.517 mm |  |
| Menovitá 50 % zdvihová kapacita - bez závaží | Min.905 kg |  |
| Zaťaženie lopaty | Min.1814 kg |  |
| Rypná sila lopaty | Min.32,30 kN |  |
| Zdvíhacia sila valcov vyložníka | Min. 20.30 kN |  |
| Nádrž na palivo | Min. 70 l |  |
| Hydraulický systém | Min. 45 l |  |
| Hydraulická nádrž | Min. 22 l |  |
| Max. rýchlosť 1 stupňa |  | Max. 18,5 km/h |
| Max. rýchlosť 2 stupňa |  | Max. 16,9 km/h |
| Výstupná redukcia | Reťazový prevod |  |
| Samočinné napínanie remena ventilátoru | áno |  |
| Elektricky ovladané brzdy, diskové parkovacie brzdy | áno |  |
| Betúdržbový reťazový sekundárny prevod | áno |  |
| Sklopná kabína ROPS/FOPS s borným i čelným presklením a presklenou strechou | áno |  |
| Sedadlo vzduchom odpružené | áno |  |
| Ovládanie joystickmi s možnosťou ovládania na jednu alebo dve ruky | áno |  |
| Halogenové svetlá (2predné, 2 bočné, 2 zadné ) | áno |  |
| Nakladacia lopata bez zubov o objeme a šírky | 0,44 m3/ 1 820 mm |  |
| Dĺžka od stredu kolies | 1 125 mm | 1 128 mm |
| Dĺžka stroja bez lopaty | 2 665 mm | 2669 mm |
| Výška stroja | 1 998 mm | 2 000 mm |
| Celková dĺžka stroja s lopatou | 3 390 mm | 3 392 mm |
| Prídavný hydraulický filter | áno |  |
| Pneumatiky | 12-16,5 |  |
| Telematika | áno |  |

**Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |