**Opis predmetu zákazky, technické požiadavky**

1. **Predmet zákazky:** Technické vybavenie špeciálnych výsluchových miestností autonómnym kamerovým systémom.
2. **Všeobecné vymedzenie položky predmetu zákazky:**

* technické vybavenie **ôsmych špeciálnych výsluchových miestností** kamerovým systémom, mikrofónmi, počítačom, zobrazovacími jednotkami a ostatným podporným tovarom **vrátane montáže**, to všetko za účelom vytvárania zvukovo-obrazových záznamov pre účely trestného konania. Prijímateľom projektu je Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“), pričom odbor kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru je partnerom projektu,
* taktiež zabezpečenie technického vybavenia interiéru špeciálnych výsluchových miestností vrátane montáže v projekte s názvom „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie“ Prijímateľom plnenia je Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ide o **dve špeciálne výsluchové miestnosti**,
* predmet zákazky sa bude dodávať ako ucelený systém pre každú špeciálnu výsluchovú miestnosť z dôvodu zachovania kompatibility jednotlivých súčastí navrhovaného systému,
* požadovaný technický materiál bol vyšpecifikovaný na základe funkčného testovania vlastností jednotlivých komponentov kamerového zabezpečovacieho systému, nakoľko sa jedná o špeciálne miestnosti určené na výsluch obetí trestných činov domáceho násilia a násilia na ženách.

1. **Miesta dodania:**

Pre odbor kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

1. budova OR PZ Galanta, Hlavná č. 13, Galanta
2. budova OR PZ Topoľčany, Nám. Ľudovíta Štúra 1738/1, Topoľčany
3. budova OR PZ Považská Bystrica, Kukučínova 186/1, Považská Bystrica
4. budova OR PZ Žiar nad Hronom, Ul. SNP č. 128, Žiar nad Hronom
5. budova OD/OR PZ Spišská Nová Ves, Gorazdova č.185, Spišská Nová Ves
6. budova OR PZ Martin, Komenského č. 2, Martin
7. budova OO PZ Stropkov, Šarišská 148/171, Stropkov
8. budova OR PZ Čadca, Palárikova č. 977, Čadca

pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

1. budova NJBPNM ÚHCP P PZ, areál Záchrannej brigády HaZZ v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné
2. budova v areáli Strednej odbornej školy Policajného zboru, Vápencova 36, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

**4. Lehota dodania:**

Na základe trvania Kúpnej zmluvy. Požadovaná lehota dodania do 30 dní od doručenia objednávky. Tovar bude dodaný postupne a osobitne do každej špeciálnej výsluchovej miestnosti v závislosti od vykonaných stavebných a rekonštrukčných prác.

**5. Položky predmetu zákazky pre 10 výsluchových miestností**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov** | **Počet kusov na 1 výsluchovú miestnosť pre odbor kriminálne polície P PZ** | **Počet kusov na 8 výsluchových miestností pre odbor kriminálne polície P PZ** | **Počet kusov na 1 výsluchovú miestnosť pre ÚHCP P PZ** | **Počet kusov na 2 výsluchové miestností pre ÚHCP P PZ** |
| **1.** | **4 Mpx mini PTZ IP kamera** | **4 ks** | **32 ks** | **4 ks** | **8 ks** |
| **2.** | **Ovládacia klávesnica ku kamerám** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **3.** | **Digitálne nahrávacie zariadenie** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **4.** | **Vedľajšie zobrazovacie zariadenie** | **2 ks** | **16 ks** | **2 ks** | **4 ks** |
| **5.** | **Hlavné zobrazovacie zariadenie** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **6.** | **Príslušenstvo k zobrazovacím zariadeniam** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **7.** | **Reproduktory** | **1 sada** | **8 sad** | **2 sady** | **4 sady** |
| **8.** | **Hlavný monitorovací terminál** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **9.** | **Vedľajší monitorovací terminál** | **2 ks** | **16 ks** | **2 ks** | **4 ks** |
| **10.** | **Výstupné printové zariadenie** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **11.** | **Záložný zdroj v prípade výpadku elektrickej energie** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **12.** | **Hlavné sieťové príslušenstvo** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **13.** | **Vedľajšie sieťové príslušenstvo** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **14.** | **Sieťový rozvádzač** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **15. a)** | **HDD SATA 3,5“ 2 TB** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **15. b)** | **Mikrofón** | **4 ks** | **32 ks** | **4 ks** | **8 ks** |
| **15. c)** | **Slúchadlá** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **15. d)** | **Napájací zdroj 12 V/2A** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **15. e)** | **USB flash disk** | **2 ks** | **16 ks** | **20 ks** | **40 ks** |
| **15. f)** | **HDMI rozbočovač** | **2 ks** | **16 ks** | **2 ks** | **4 ks** |
| **16.** | **Služby súvisiace s predmetom zákazky** | **1 ks** | **8 ks** | **1 ks** | **2 ks** |
| **17.** | **Digitálne hodiny pre zobrazovanie času** | **2 ks** | **16 ks** | **2 ks** | **4 ks** |
| **18.** | **Núdzové svietidlo** | **-** | **-** | **2 ks** | **4 ks** |

**6. Minimálna technická špecifikácia na 1 výsluchovú miestnosť:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača**  **(doplní uchádzač)**  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | |
| **Číslo položky** |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **1.** | **4 Mpx mini PTZ IP kamera** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1.1 | prevedenie: mini PTZ IP kamera |  |  |
| 1.2 | rozlíšenie minimálne 4 Mpx |  |  |
| 1.3 | objektív minimálne 2.8-12mm/F1.6-F2.7 s horizontálnym uhlom záberu 96,7° až 31,6° |  |  |
| 1.4 | minimálne 4x optický zoom |  |  |
| 1.5 | Pan/Tilt rotácia – rozsah pohybu -posuv 0° až 355°, náklon 0° až 90° |  |  |
| 1.6 | minimálne 1x audio vstup, Antivandal prevedenie IK10 |  |  |
| 1.7 | napájanie POE |  |  |
| 1.8 | 12Vdc,maximálne rozmery Ø 160 mm × 140 mm |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **2.** | **Ovládacia klávesnica ku kamerám** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 2.1 | Systémová klávesnica určená na programovanie a telemetrické ovládanie IP kamier |  |  |
| 2.2 | klávesnica obsahuje joystick |  |  |
| 2.3 | farebný dotykový LCD displej 10.1" |  |  |
| 2.4 | rozlíšenie minimálne 1280 × 800 |  |  |
| 2.5 | videovýstup minimálne HDMI, DVI |  |  |
| 2.6 | sieťové rozhranie 10M/100M/1000M |  |  |
| 2.7 | periférie USB |  |  |
| 2.8 | napájanie 12Vdc; POE |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **3.** | **Digitálne nahrávacie zariadenie** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 3.1 | 4K sieťový video záznamník pre 8 IP kamier |  |  |
| 3.2 | videovýstup minimálne 1xHDMI (4K),1xVGA výstup, audiovýstup RCA |  |  |
| 3.3 | vstupná kompresia H.265/H264+/MPEG-4 (v závislosti na ponúkaných kamerách) |  |  |
| 3.4 | USB rozhranie 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Sieťové rozhranie 1x RJ45 10M/100M/1000M alebo 2 x USB 3.0 |  |  |
| 3.5 | Zálohovanie USB Flash, USB HDD |  |  |
| 3.6 | príprava na montáž do RACKU |  |  |
| 3.7 | menu v CZ, SK, ENG |  |  |
| 3.8 | klientsky softvér v cene zariadenia |  |  |
| 3.9 | myš |  |  |
| 3.10 | montážna sada pre rack osadenie |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **4.** | **Vedľajšie zobrazovacie zariadenie** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 4.1 | LCD monitor |  |  |
| 4.2 | Rozlíšenie minimálne Full HD 1920×1080 |  |  |
| 4.3 | Uhlopriečka minimálne 23,6” |  |  |
| 4.4 | prevádzka 18/7 |  |  |
| 4.5 | Rozhranie HDMI, VGA, Audio in |  |  |
| 4.6 | Reproduktory minimálne 2x 2W |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **5.** | **Hlavné zobrazovacie zariadenie** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 5.1 | 50" monitor so 4K rozlíšením (minimálne 3840x2160) |  |  |
| 5.2 | Zabudovaný reproduktor |  |  |
| 5.3 | prevádzka 24/7 |  |  |
| 5.4 | rozhranie minimálne HDMI 1.4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Audio in × 1 |  |  |
| 5.5 | uchytenie VESA |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **6.** | **Príslušenstvo k zobrazovacím zariadeniam** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 6.1 | držiak na TV 40" až 65" |  |  |
| 6.2 | nástenný, VESA 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300 a 400x400 |  |  |
| 6.3 | nosnosť minimálne 25 kg |  |  |
| 6.4 | horizontálny a vertikálny náklon |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **7.** | **Reproduktory** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 7.1 | reproduktory aktívne, 2.0 s výkonom minimálne 40W |  |  |
| 7.2 | minimálne 2-pásmové, 3.5mm Jack, RCA (cinch) pre prepojenie s NVR |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **8.** | **Hlavný monitorovací terminál** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 8.1 | procesor s výkonom min. 12 000 bodov v benchmarku Passmark CPU |  |  |
| 8.2 | grafická karta minimálne DDR5 4 GB /samostatná/ |  |  |
| 8.3 | RAM pamäť minimálne DDR4 8GB |  |  |
| 8.4 | veľkosť úložiska minimálne 1 TB |  |  |
| 8.5 | operačný systém Windows 10 Pro, alebo Windows 11 Pro alebo ekvivalent   * Ekvivalentom sa rozumie:   Predinštalovaný 64 bit OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii s ochranou pred zlyhaním HW, správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi. Podpora Driverov Windows, kvôli zabezpečeniu kompatibility infraštruktúry, stiahnuteľných zo stránky výrobcu s plnohodnotnou integráciou do MS activedirectory, kompatibilný s kancelárskym aplikačným balíkom MS Office |  |  |
| 8.6 | Bluetooth, čítačka pamäťových kariet, optická mechanika DVD+/-RW /zabudovaná v PC, alebo externá/, Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |  |
| 8.7 | výstupy minimálne: 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 |  |  |
| 8.8 | grafické výstupy: HDMI, alebo vhodná náhrada 1x DP,3x HDMI |  |  |
| 8.9 | ďalšie: LAN, výstup pre slúchadlá/reproduktor, vstup pre mikrofón, Combo Audio Jack |  |  |
| 8.10 | balenie s obsahom myš, klávesnica, napájací kábel |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **9.** | **Vedľajší monitorovací terminál** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 9.1 | tablet PC |  |  |
| 9.2 | procesor s výkonom min 1400 bodov v benchmarku Passmark CPU |  |  |
| 9.3 | dotykový minimálne 10.3" IPS lesklý 1920 × 1200 |  |  |
| 9.4 | RAM minimálne 4GB |  |  |
| 9.5 | Pamäť minimálne: Flash minimálne 64GB |  |  |
| 9.6 | webkamera |  |  |
| 9.7 | USB-C, WiFi 5 |  |  |
| 9.8 | Batéria s minimálnou výdržou 4 hodiny |  |  |
|  | operačný systém Windows 10 Pro + alebo Windows 11S alebo ekvivalent   * Ekvivalentom sa rozumie:   Predinštalovaný 64 bit OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii s ochranou pred zlyhaním HW, správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi. Podpora Driverov Windows, kvôli zabezpečeniu kompatibility infraštruktúry, stiahnuteľných zo stránky výrobcu s plnohodnotnou integráciou do MS activedirectory, kompatibilný s kancelárskym aplikačným balíkom MS Office |  |  |
| 9.9 | softvér pre zabezpečenie komunikácie medzi dvoma tabletmi textovými správami cez internú WiFi sieť Softros LAN |  |  |
| 9.10 | Software obojstrannej komunikácie medzi PC a tabletom s doživotnou licenciou |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **10.** | **Výstupné printové zariadenie** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 10.1 | Farba tlače Čiernobiela |  |  |
| 10.2 | Technológia tlače Laserová |  |  |
| 10.3 | Funkcie minimálne AirPrint, Kopírovanie a skenovanie |  |  |
| 10.4 | Pripojenie USB, WiFi |  |  |
| 10.5 | Formáty papiera A4, A5, A6 |  |  |
| 10.6 | Rozlíšenie plochého skenera minimálne 600 x 600 DPI |  |  |
| 10.7 | Tlačové parametre: rozlíšenie tlače minimálne 600 x 600 DPI |  |  |
| 10.8 | Vstupný zásobník minimálne 150 listov |  |  |
| 10.9 | Výstupný zásobník minimálne 50 listov |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **11.** | **Záložný zdroj v prípade výpadku elektrickej energie** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 11.1 | záložný zdroj minimálne 3000VA UPS EG-UPSRACK-13: interactive linka, čistá sínusová |  |  |
| 11.2 | vstup: 220 V AC 25%, 50Hz / 60Hz 10% |  |  |
| 11.3 | Výstup: 220V AC 10%, 50Hz / 60Hz 0,5% (na batériu) |  |  |
| 11.4 | spínacia doba: nie viac ako 10 ms (typicky 6 ms) |  |  |
| 11.5 | Doba zálohovania: minimálne 8 minút |  |  |
| 11.6 | Zásuvky: vstup IEC C14 |  |  |
| 11.7 | výstupy: Schuko EÚ typ x 1 ks, IEC C13 x 6 ks |  |  |
| 11.8 | Hluk: <45 dB (1 meter vzdialenosti) |  |  |
| 11.9 | Výkon: minimálne 3000 VA (1800 W) |  |  |
| 11.10 | rackové prevedenie |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **12.** | **Hlavné sieťové príslušenstvo - switch** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 12.1 | 2x 1Gbit, 8 x 100Mbps PoE RJ45 port |  |  |
| 12.2 | 8x 802.3at PoE typ A 30W na jeden port (celkom 125W) |  |  |
| 12.3 | napájanie 230VAC |  |  |
| 12.4 | smart management |  |  |
| 12.5 | dosah až 300m na port (Extend mode) |  |  |
| 12.6 | **príslušenstvo:** konzoly pre uchytenie do 19“ Racku |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **13.** | **Vedľajšie sieťové príslušenstvo** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 13.1 | sieťové štandardy IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |  |  |
| 13.2 | zisk integrovanej antény min.: 2 dBi |  |  |
| 13.3 | statické smerovanie |  |  |
| 13.4 | šifrovanie: WPA, WPA2 |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **14.** | **Sieťový rozvádzač** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 14.1 | **Vhodné pre zariadenia:**9U/19 " rack, |  |  |
| 14.2 | **výška: min.**9U (490 mm) |  |  |
| 14.3 | **hĺbka: min.** 600 mm |  |  |
| 14.4 | odnímateľné bočnice na oboch stranách, v strope a dne káblový priechod pre kabeláž, rozmery priechodov 50 x 260mm, plechové dvere so sklenenou výplňou, jednoduchá výmena ľavé/pravé otváranie |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **15.** | **Príslušenstvo k technickým prostriedkom** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
|  | a) HDD SATA 3,5“ 2 TB |  |  |
|  | vyrovnávacia pamäť 64 MB |  |  |
|  | určené pre 24/7 záznam |  |  |
|  | b) Mikrofón |  |  |
|  | Mikrofón ku kamere, minimálne parametre citlivosť -34 dB, rozsah 20 Hz až 20 kHz, dynamický rozsah 70 dB, napájanie 9V až 15 V) |  |  |
|  | montáž na povrch stropu |  |  |
|  | c) Slúchadlá |  |  |
|  | uzavreté min. 5 – max. 25000 Hz |  |  |
|  | 30 mm meniče, jack 3,5 mm |  |  |
|  | d) Napájací zdroj 12 V/2A |  |  |
|  | e) USB flash disk |  |  |
|  | 32 GB, USB 2.0 |  |  |
|  | f) HDMI rozbočovať |  |  |
|  | obojstranný , HDMI F |  |  |
|  | výstupov: 2 |  |  |
|  |  |  |  |
| **16.** | **Služby súvisiace s predmetom zákazky** |  |  |
| 16.1 | oživenie, vyladenie systému a vykonanie prevádzkových skúšok v zmysle zákonných podmienok |  |  |
| 16.2 | nastavenie systému podľa požiadaviek verejného obstarávateľa |  |  |
| 16.3 | spracovanie projektovej prípravy s vypracovaním samotného projektu, vrátane stavebných úprav v prípade, že budú nevyhnutné. Ide o neočakávané stavebné úpravy menšieho rozsahu, ktoré môžu vzniknúť pri montáži technického zariadenia, napr. poškodenie steny pri montáži |  |  |
|  | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky dodaného systému s vypracovaním a dodaním správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |  |  |
| 16.4 | ďalšie bližšie nešpecifikované podporné činnosti, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu technického zabezpečenia špeciálnych výsluchových miestností (káblové vedenie FTP, káble HDMI, prepojenie, predlžovacie káble 230 V, spojovací materiál, lišty, drobný spotrebný materiál) |  |  |
| 16.5 | dopravné náklady |  |  |
| 16.6 | tieto služby súvisiace s predmetom zákazky musí dodávateľ poskytnúť v maximálnej finančnej výške 1 228,- EUR s DPH za každú výsluchovú miestnosť |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **17.** | **Digitálne hodiny pre zobrazovanie času** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 17.1 | výška znakov minimálne 50 mm |  |  |
| 17.2 | rozhranie PoE LAN – umožňuje vybudovanie siete jednotného času a synchronizáciu so serverom NTP |  |  |
| 17.3 | zobrazovanie ČASU a DÁTUMU |  |  |
|  |  | **Výrobca** | **Typové označenie** |
| **18.** | **Núdzové svietidlo** |  |  |
|  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 18.1 | nástenné alebo stropné núdzové svietidlo s batériou |  |  |
| 18.2 | minimálne 8 W |  |  |
| 18.3 | minimálne 230 V |  |  |
| 18.4 | záloha minimálne 3 hod. |  |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

1. **Ostatné požiadavky na predmet zákazky:**

Uchádzač spolu s ponukou predloží :

1. Vyplnený vlastný návrh plnenia predmetu zákazky v štruktúre uvedenej vyššie.
2. technické alebo katalógové listy pre:
   1. položku č. 1: 4 Mpx mini PTZ IP kamera,
   2. položku č. 2: Ovládacia klávesnica ku kamerám,
   3. položka č. 3: Digitálne nahrávacie zariadenie
   4. položka č. 8: Hlavný monitorovací terminál
   5. položka č. 9: Vedľajší monitorovací terminál

z technickej špecifikácie

1. **Osobitné podmienky plnenia zmluvy**
2. Dodávateľ predloží platnú licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo platný certifikát autorizovaného distribútora alebo prehlásenie výrobcu.
3. Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa vydaného podľa § 43 a nasl. zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; stupeň utajenia na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou „Vyhradené“.