**Soupis požadavků**

**Sekční zateplená vrata 3930 x 4660 mm (š x v)**

* lamela sekčních vrat z pozinkované oceli s barevným nástřikem RAL 5010, dvoustěnná, vypěněná polyuretanem
* dvě spodní lamely plné, následující panely v celoproskleném elox provedení
* vodicí dráhy pozinkované
* ovládání elektrické hřídelovým pohonem s možností manuálního otevření při výpadku proudu, impulzní ovládání
* integrované dveře s prahem, včetně zavírače a bezpečnostního jištění
* montáž za otvor
* bezpečností opto lišta na spodní hraně vrat
* montáž nových vrat včetně demontáže vrat starých a jejich ekologické likvidace

**Sekční zateplená vrata 5240 x 4550 mm (š x v)**

* lamela sekčních vrat z pozinkované oceli s barevným nástřikem RAL 5010, dvoustěnná, vypěněná polyuretanem
* dvě spodní lamely plné, následující panely v celoproskleném elox provedení
* vodicí dráhy pozinkované
* ovládání elektrické hřídelovým pohonem s možností manuálního otevření při výpadku proudu, impulzní ovládání
* montáž za otvor
* bezpečností opto lišta na spodní hraně vrat
* montáž nových vrat včetně demontáže vrat starých a jejich ekologické likvidace

Součástí dodávky je montáž elektroinstalace včetně připojení do rozvaděče, vypracování veškeré potřebné dokumentace včetně výchozí revizní zprávy vypracované pracovníkem s oprávněním Drážního úřadu a předání návodu na obsluhu a údržbu.