|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Položka** | **Špecifikácia** | **Predpokladaný počet ks** | **cena za ks bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena za ks s DPH** | **cena spolu bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena spolu s DPH** |
| **Časť 1** | | | | | | | | | |
| 1. | Termostatický ventil 3/8 | Termostatický ventil priamy s vnútorným závitom  Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením  Úchyt: plastový ventil  Povrchová úprava: niklovaná mosadz  Jednoregulačný  Prevádzková teplota: max. 120 °C  Prevádzkový tlak: max 10 bar  Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 3/8 | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Termostatický ventil ½ | Termostatický ventil priamy s vnútorným závitom  Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením  Úchyt: plastový ventil  Povrchová úprava: niklovaná mosadz  Jednoregulačný  Prevádzková teplota: max. 110 - 120 °C  Prevádzkový tlak: max 10 bar  Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 1/2 | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Priamy ventil do spiatočky 3/8 | Spiatočkový ventil priamy s vnútorným závitom  Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením  Povrchová úprava: niklovaná mosadz  Jednoregulačný  Prevádzková teplota: max. 120 °C  Prevádzkový tlak: max 10 bar  Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 3/8 | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Priamy ventil do spiatočky RL-1/2 | Spiatočkový ventil priamy s vnútorným závitom  Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením  Povrchová úprava: niklovaná mosadz  Jednoregulačný  Prevádzková teplota: max. 120 °C  Prevádzkový tlak: max 10 bar  Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 1/2 | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Termostatická hlavica M 28x1,5 | Termostatická hlavica s pripojovacím závitom pre termostatický ventil M28x1,5   * Kvapalinový snímač (hydrosnímač),   Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt 6-30°C | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Termostatická hlavica M 30x1,5 | Termostatická hlavica s pripojovacím závitom pre termostatický ventil M30x1,5  Kvapalinový snímač (hydrosnímač),  Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt 6-30°C | **900** |  |  |  |  |  |  |
| **Cena spolu:** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Č. pol.** | **Položka** | **Špecifikácia** | **Predpokladaný počet ks** | **cena za ks bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena za ks s DPH** | **cena spolu bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena spolu s DPH** |
| **Časť 2** | | | | | | | | | |
| 1. | LED Žiarivková trubica T8 120 cm | Typ žiarovky: T8  Dĺžka:120 cm  Priemer: 28 mm  Energetická trieda: min. A+  Stupeň krytia: min. IP20  Napätie: 175 - 265 V  Uhol vyžarovania: min. 270 °  Materiál: Plast alebo NANO plast  Pätica: G13  Príkon zdroja: 18 W  Celkový svetelný tok: min. 1600 lumenov  Životnosť zdroja: min. 17000 hod.  Funkcia: LED | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | LED Žiarivková trubica T8 60 cm | Typ žiarovky: T8  Dĺžka: 60 cm  Priemer: 28 mm  Energetická trieda: min. F  Stupeň krytia: min. IP20  Napätie: 175 - 265 V  Uhol vyžarovania: min. 270 °  Materiál: Plast alebo NANO plast  Pätica: G13  Príkon zdroja: 9 W  Celkový svetelný tok: min. 980 lumenov  Životnosť zdroja: min. 26000 hod.  Funkcia: LED | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | LED Žiarovka A60 E27 | Typ žiarovky: A60  Výška: 110 mm, povolené rozpätie +/- 10 %  Priemer: 60 mm, povolené rozpätie +/- 10 %  Energetická trieda: min. A+  Napätie: min. 230 V  Pätica: E27  Príkon zdroja: min. 9 W  Celkový svetelný tok: min. 880 lumenov  Životnosť zdroja: min. 15000 hod.  Funkcia: LED | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | LED Žiarovka B45 E14 | Typ žiarovky: B45  Výška: 78 mm, povolené rozpätie +/- 10 %  Priemer: 45 mm, povolené rozpätie +/- 10 %  Energetická trieda: min. A+  Napätie: min. 230 V  Pätica: E14  Príkon zdroja: min. 5 W  Celkový svetelný tok: min. 390 lumenov  Životnosť zdroja: min. 15000 hod.  Funkcia: LED | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | LED Technické žiarivkové svietidlo 60 cm | Materiál: plast  Počet žiaroviek: 1  Farba: biela  LED žiarovky súčasťou balenia  Príkon zdroja: min. 18 W  Stupeň krytia: min. IP 20  Výška: min. 24 mm  Šírka: min. 75 mm  Dĺžka: min. 600 mm  Celkový svetelný tok: min. 1200 lm  Napätie: 185 – 277 V  Energetická trieda: min. A+  Vyžarovací uhol: 120 ° | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Svietidlo rastrové pre LED 120 cm bez trubíc | Dĺžka: min. 120 cm  Napätie: min. 230 V  Vymeniteľne LED žiarovky – trubice  Pätica: G13  Krytie: IP 20  Počet zdrojov: 2 x 120 cm  Materiál: Oceľ | **900** |  |  |  |  |  |  |
| **Cena spolu:** | | | |  |  |  |  |  |  |

V ......................, dňa ............................

..............................................................

meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača