|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Č. pol.** | **Položka** | **Špecifikácia** | **Predpokladaný počet ks** | **cena za ksbez DPH** | **sadzba DPH** | **cena za kss DPH** | **cena spolubez DPH** | **sadzba DPH**  | **cena spolus DPH** |
| **Časť 1** |
| 1. | Termostatický ventil 3/8 | Termostatický ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnenímÚchyt: plastový ventilPovrchová úprava: niklovaná mosadzJednoregulačnýPrevádzková teplota: max. 120 °CPrevádzkový tlak: max 10 barVnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 3/8 | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Termostatický ventil ½ | Termostatický ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnenímÚchyt: plastový ventilPovrchová úprava: niklovaná mosadzJednoregulačnýPrevádzková teplota: max. 110 - 120 °CPrevádzkový tlak: max 10 barVnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 1/2 | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Priamy ventil do spiatočky 3/8 | Spiatočkový ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnenímPovrchová úprava: niklovaná mosadzJednoregulačnýPrevádzková teplota: max. 120 °CPrevádzkový tlak: max 10 barVnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 3/8 | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Priamy ventil do spiatočky RL-1/2 | Spiatočkový ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnenímPovrchová úprava: niklovaná mosadzJednoregulačnýPrevádzková teplota: max. 120 °CPrevádzkový tlak: max 10 barVnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 1/2 | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Termostatická hlavica M 28x1,5 | Termostatická hlavica s pripojovacím závitom pre termostatický ventil M28x1,5* Kvapalinový snímač (hydrosnímač),

Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt 6-30°C | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Termostatická hlavica M 30x1,5 | Termostatická hlavica s pripojovacím závitom pre termostatický ventil M30x1,5Kvapalinový snímač (hydrosnímač),Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt 6-30°C | **900** |  |  |  |  |  |  |
| **Cena spolu:** |  |  |  |  |  |  |
| **Č. pol.** | **Položka** | **Špecifikácia** | **Predpokladaný počet ks** | **cena za ksbez DPH** | **sadzba DPH** | **cena za kss DPH** | **cena spolubez DPH** | **sadzba DPH**  | **cena spolus DPH** |
| **Časť 2** |
| 1. | LED Žiarivková trubica T8 120 cm | Typ žiarovky: T8Dĺžka:120 cm Priemer: 28 mmEnergetická trieda: min. A+Stupeň krytia: min. IP20 Napätie: 175 - 265 VUhol vyžarovania: min. 270 °Materiál: Plast alebo NANO plastPätica: G13Príkon zdroja: 18 WCelkový svetelný tok: min. 1600 lumenov Životnosť zdroja: min. 17000 hod. Funkcia: LED | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | LED Žiarivková trubica T8 60 cm | Typ žiarovky: T8Dĺžka: 60 cm Priemer: 28 mmEnergetická trieda: min. FStupeň krytia: min. IP20 Napätie: 175 - 265 VUhol vyžarovania: min. 270 °Materiál: Plast alebo NANO plastPätica: G13Príkon zdroja: 9 WCelkový svetelný tok: min. 980 lumenov Životnosť zdroja: min. 26000 hod. Funkcia: LED | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | LED Žiarovka A60 E27 | Typ žiarovky: A60Výška: 110 mm, povolené rozpätie +/- 10 %Priemer: 60 mm, povolené rozpätie +/- 10 %Energetická trieda: min. A+Napätie: min. 230 VPätica: E27Príkon zdroja: min. 9 WCelkový svetelný tok: min. 880 lumenov Životnosť zdroja: min. 15000 hod. Funkcia: LED | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | LED Žiarovka B45 E14 | Typ žiarovky: B45Výška: 78 mm, povolené rozpätie +/- 10 %Priemer: 45 mm, povolené rozpätie +/- 10 %Energetická trieda: min. A+Napätie: min. 230 VPätica: E14Príkon zdroja: min. 5 WCelkový svetelný tok: min. 390 lumenov Životnosť zdroja: min. 15000 hod. Funkcia: LED | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | LED Technické žiarivkové svietidlo 60 cm  | Materiál: plast Počet žiaroviek: 1Farba: bielaLED žiarovky súčasťou baleniaPríkon zdroja: min. 18 W Stupeň krytia: min. IP 20 Výška: min. 24 mm Šírka: min. 75 mm Dĺžka: min. 600 mm Celkový svetelný tok: min. 1200 lm Napätie: 185 – 277 V Energetická trieda: min. A+Vyžarovací uhol: 120 ° | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Svietidlo rastrové pre LED 120 cm bez trubíc | Dĺžka: min. 120 cm Napätie: min. 230 VVymeniteľne LED žiarovky – trubice Pätica: G13Krytie: IP 20Počet zdrojov: 2 x 120 cmMateriál: Oceľ | **900** |  |  |  |  |  |  |
| **Cena spolu:**  |  |  |  |  |  |  |

V ......................, dňa ............................

 ..............................................................

 meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača