*Príloha č. 1*

***Cenová ponuka***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky** | **Merná jednotka (MJ)** | **Počet MJ** | **Jednotková cena bez DPH v EUR** |
| **Vákuová plnička** | **komplet** | **1** |  0,00 |
| **Kúter** | **komplet** | **1** |  0,00 |
| **Automatický baliaci stroj** | **komplet** | **1** |  0,00 |
| **Výrobník šupinkového ľadu** | **komplet** | **1** |  0,00 |
| **Rezačka mäsa** | **komplet** | **1** |  0,00 |
| **Pásová píla** | **komplet** | **1** |  0,00 |
| **Varná veža na šunku** | **komplet** | **1** |  0,00 |
| **Pneumatický zdvíhací a uzamykací vozík** | **komplet** | **1** |  0,00 |
| **Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH**  | **0,00** |
| DPH | ... % | v EUR | 0,00 |
| Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH  | 0,00 |
|  |  |  |   |
|  |  |  |  |
| **Vákuová plnička** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** |
| **Celonerezové prevedenie** | áno | áno/nie\* |
| **Delená plniaca násypka** | áno | áno/nie\* |
| **Veľkosť násypky** | min. 100 | litrov | uvieť hodnotu |
| **Plnenie pomocou rotora a lopatiek** | áno | áno/nie\* |
| **Riadiacia jednotka** | áno | áno/nie\* |
| **Možnosť do pamäte stroja ukladať údaje a opakovane ich vyvolávať** | áno | áno/nie\* |
| **Zobrazovanie servisných a chybových hlásení** | áno | áno/nie\* |
| **Hlavný pohon je servopohon** | áno | áno/nie\* |
| **Ovládanie prostredníctvom LCD displeja** | áno | áno/nie\* |
| **LCD displej veľkosť** | min. 10 | palcov | uvieť hodnotu |
| **Porciovanie s presnosťou** | ± 0,1 | g | uvieť hodnotu |
| **Plniaci výkon**  | min. 2 000 | kg/hod. | uvieť hodnotu |
| **Plniaci tlak** | min. 25 - max. 40 | barov | uvieť hodnotu |
| **Veľkosť porcie v rozsahu** | min. 5 - 200 000 | gramov | uvieť hodnotu |
| **Výkon pri 25 g porcii** | min. 300 | ks/min. | uvieť hodnotu |
| **Výkon pri 50 g porcii** | min. 200 | ks/min. | uvieť hodnotu |
| **Výkon pri 100 g porcii** | min. 150 | ks/min. | uvieť hodnotu |
| **Výkon pri 200 g porcii** | min. 100 | ks/min. | uvieť hodnotu |
| **Pretáčacia prevodovka** | áno | uvieť hodnotu |
| **Plniace trubice pre priame plnenie v priemere** | min. 12, 16, 22, 30 a 40 | mm | uvieť hodnotu |
| **Pretáčacia trubice na ručné pretáčanie priemer** | min. 12, 15, 19 a 20 | mm | uvieť hodnotu |
| ***Príslušenstvo*** |
| **Automatická navliekačka prírodných čriev** | áno | áno/nie\* |
| **Kúter** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** |
| **Celonerezové prevedenie stroja, vrátane vnútorného rámu** | áno | áno/nie\* |
| **Kompletne zváraná konštrukcia bez ostrých hrán** | áno | áno/nie\* |
| **Delené veko misy s plastovým protihlukovým krytom** | áno | áno/nie\* |
| **Externý nerezový rozvádzač** | áno | áno/nie\* |
| **Šesť nožová hlava s hydraulickým kĺúčom** | áno | áno/nie\* |
| **Programovateľná riadiacia jednotka** | áno | áno/nie\* |
| **Veľkosť pamäťe riadiacej jednotky** | min. 40 | programov | uvieť hodnotu |
| **Počet predefinovaných otáčok nožovej hlavy** | min. 5 | otáčok | uvieť hodnotu |
| **Počet predefinovaných otáčok spätného miešania** | min. 2 | otáčky | uvieť hodnotu |
| **Automatický systém mazania nožovej hlavy** | áno | áno/nie\* |
| **Objem misy** | min. 90 | litrov | uvieť hodnotu |
| **Otáčky nožovej hlavy plynule regulovateľné v rozsahu** | min. 200 až 5 000 | ot./min. | uvieť hodnotu |
| **Obvodová rýchlosť nožov** | min. 130 | m/s | uvieť hodnotu |
| **Miešacie otáčky v rozsahu** | min. - 300 až 200 | ot./min. | uvieť hodnotu |
| **Otáčky misy plynule regulovateľné v rozsahu** | min. 2 - 15 | ot./min. | uvieť hodnotu |
| **Príkon motora nožnej hlavy** | min. 35 | kW | uvieť hodnotu |
| **Celkový príkon** | min. 38 | kW | uvieť hodnotu |
| **Napájanie 400 V, 3f, 50 Hz.** | áno | áno/nie\* |
| **Prepojovací kábel dĺžka**  | min. 10 | m | uvieť hodnotu |
| **Manuálne ovládanie vyhadzovača diela** | áno | áno/nie\* |
| **Automatický baliaci stroj** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** |
| **Vhodné na balenie mäsových výrobkov** | áno | áno/nie\* |
| **Konštrukcia stroja z ušľachtilej ocele** | áno | áno/nie\* |
| **Podstavec stroja** | áno | áno/nie\* |
| **Vzdialenosť jednotlivých nástrojov** | min. 1 000 - max. 1 200 | mm | uvieť hodnotu |
| **Rám stroja v celosti** | áno | áno/nie\* |
| **Zdvihový mechanizmus na tvarovanie** | áno | áno/nie\* |
| **Zdvihový mechanizmus na zatavovanie** | áno | áno/nie\* |
| **Systém posunu s hnacím motorom** | áno | áno/nie\* |
| **Dopravná reťaz** | áno | áno/nie\* |
| **Vodiaci valček na zatavovaciu fóliu** | áno | áno/nie\* |
| **Napájanie 400 V, 3f, 50 Hz.** | áno | áno/nie\* |
| **Riadiaca jednotka** | áno | áno/nie\* |
| **Terminál s inteligentnoou sbarnicou a s inteligentnou diagnostikou** | áno | áno/nie\* |
| **Pamäťový modul** | min. 250 | programov | áno/nie\* |
| **Možnosť zálohovania cez USB** | áno | áno/nie\* |
| **Dotykový displej** | min. 7 | palcov | uvieť hodnotu |
| **Vákuové čerpadlo** | áno | áno/nie\* |
| **Sací výkon vákuového čerpadla** | min. 100 | m3/h | uvieť hodnotu |
| **Rezacie systémy** | áno | áno/nie\* |
| **Priečne rezanie**  | min. 2 | ks | uvieť hodnotu |
| **Hnací motor pre nožný hriadeľ** | áno | áno/nie\* |
| **Navíjač okrajových pásikov a odpadovej fólie** | áno | áno/nie\* |
| **Navíjač pre šírku pásikov**  | min. 40 | mm | uvieť hodnotu |
| **Odsunový pás s hnacím motorom** | áno | áno/nie\* |
| **Dĺžka odsunového pása** | min. 450 | mm | uvieť hodnotu |
| ***Vhodné na baliaci materiál*** |
| **Horná fólia flexibilná** | - |
| ***Typ PA/PE*** | áno | áno/nie\* |
| *Šírka* | min. 410 | mm | uvieť hodnotu |
| *Hrúbka* | min. 60 | µm | uvieť hodnotu |
| *Schopnosť zatavenia za tepla* | áno | áno/nie\* |
| **Spodná fólia flexibilná** | - |
| ***Typ PA/PE*** | áno | áno/nie\* |
| *Šírka* | min. 420 | mm | uvieť hodnotu |
| *Hrúbka* | min. 150 | µm | uvieť hodnotu |
| *Schopnosť zatavenia za tepla* | áno | áno/nie\* |
| ***Zatavovacie nástroje*** |
| **Zatavovacia forma 1** | - |
| *Počet stôp 1* | áno | áno/nie\* |
| *Počet radov 1* | áno | áno/nie\* |
| *Rozmer obalu* | min. 390 x 300 | mm | uvieť hodnotu |
| **Zatavovacia forma 2** | - |
| *Počet stôp 2* | áno | áno/nie\* |
| *Počet radov 1* | áno | áno/nie\* |
| *Rozmer obalu* | min. 195 x 300 | mm | uvieť hodnotu |
| **Zatavovacia forma 3** | - |
| *Počet stôp 2* | áno | áno/nie\* |
| *Počet radov 2* | áno | áno/nie\* |
| *Rozmer obalu* | min. 195 x 150 | mm | uvieť hodnotu |
| **Výrobník šupinkového ľadu** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** |
| **Kapacita** | min. 900 | kg/24 hod. | uvieť hodnotu |
| **Teplota ľadu v rozsahu** | min. - 10 až - 5 | celzia | uvieť hodnotu |
| **Chladenie vzduchom** | áno | áno/nie\* |
| **Príkon** | max. 5 | kW | uvieť hodnotu |
| **Napájanie 400 V, 3f, 50 Hz.** | áno | áno/nie\* |
| **Rozmery (š x h x v)** | min. 1 000 x 650 x 800 - max. 1 200 x 800 x 900 | mm | uvieť hodnotu |
| **Podstavec pod výrobník ľaku** | áno | uvieť hodnotu |
| **Rezačka mäsa** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** |
| **Celonerezové prevedenie stroja** | áno | áno/nie\* |
| **Kapacita násypky** | min. 100 | litrov | uvieť hodnotu |
| **Plynulá regulácia podávacieho šneku** | áno | áno/nie\* |
| **Výkon zariadenia** | min. 1 700 | kg/hod. | uvieť hodnotu |
| **Príkon motora rezacieho šneku** | min. 11 | kW | uvieť hodnotu |
| **Príkon motora podávacieho šneku** | min. 1,5 | kW | uvieť hodnotu |
| **Rezací šnek z jedného kusu materiálu** | áno | áno/nie\* |
| **Rezná hlava vybavená bezpečnostným krytom** | áno | áno/nie\* |
| **Priemer zloženia** | min. 130 | mm | uvieť hodnotu |
| **Rezný systém Unger 5** | áno | áno/nie\* |
| **Možnosť rezania zmrazeného mäsa** | áno | áno/nie\* |
| **Tlačidlo START/STOP** | áno | áno/nie\* |
| **Napájanie 400 V, 3f, 50 Hz.** | áno | áno/nie\* |
| **Pásová píla** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** |
| **Celonerezové prevedenie stroja** | áno | áno/nie\* |
| **Pásová píla vhodná pre mäsový priemysel** | áno | uvieť hodnotu |
| **Bezpečnostné zariadenie na zastavenie chodu čepele do** | max. 4 | sekúnd | áno/nie\* |
| **Môžnosť čistenia tlakom vody** | áno | áno/nie\* |
| **Priemer**  | min. 400 | mm | uvieť hodnotu |
| **Príkon** | min. 3 | kW | uvieť hodnotu |
| **Napájanie 400 V, 3f, 50 Hz.** | áno | áno/nie\* |
| ***Príslušenstvo*** |
| **Posunný stôl** | áno | áno/nie\* |
| **Valčekový stôl k píle** | áno | áno/nie\* |
| **Varná veža na šunku** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** |
| **Celonerezové prevedenie** | áno | áno/nie\* |
| **Vnútorný rozmer formy (š x v)** | min. 100 x 100 | mm | uviesť rozsah |
| **Počet foriem na jednom poschodí** | min. 4 | ks | uviesť rozsah |
| **Počet poschodí** | min. 8 | krát | uvieť hodnotu |
| **Šuplíkové prevedenie** | áno | áno/nie\* |
| **Pneumatický zdvíhací a uzamykací vozík** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** |
| **Celonerezové prevedenie** | áno | áno/nie\* |
| **Tlak** | min. 8 | barov | uvieť hodnotu |
| **Zdvih** | min. 350 | mm | uvieť hodnotu |
| **Rozmer (d x š)** | min. 900 x 500 - max. 1 000 x 600 | mm | uvieť hodnotu |
| **Počet fixných kolies** | max. 2 | ks | uvieť hodnotu |
| ***Dodávka, montáž, servis a záruka*** |
| **Dodanie na miesto inštalácie**  | áno/nie\* |
| **Montáž zariadenia** | áno/nie\* |
| **Zapojenie zariadenia** | áno/nie\* |
| **Uvedenie zariadenia do prevádzky** | áno/nie\* |
| **Doba záruky od spustenie zariadenia do prevádzky** | min. 12 | mesiac | áno/nie\* |
| **Termín dodania**  | max. 20 | týždňov | áno/nie\* |

|  |
| --- |
| **\* uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia**  |
| **\* nehodiace sa prečiarknite**  |
|  |
| Týmto čestne vyhlasujem, že mnou predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |
|  |  |  |  |  |
| **Predkladateľ cenovej ponuky:** |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |   |  |  |
| Sídlo / miesto podnikania: |   |  |  |
| IČO: |   |  |  |
| Zastúpený: |   |  |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |   |  |  |
| Platnosť cenovej ponuky: | min. do 30.04.2023 |  |  |
| Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: |   |  |  |