**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Specyfikacja Techniczna**

**Oferowany pojazd powinien spełniać co najmniej poniższe wymagania lub posiadać parametry lepsze niż wskazane przez Zamawiającego**

1. **Wymagania podstawowe:**

* samochód terenowy z kierownicą po lewej stronie,
* nadwozie typu pick-up z podwójną kabiną, 4 lub 5 drzwi, z częścią ładunkową,
* fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), wolny od wad,
* silnik spalinowy wysokoprężny o pojemności minimum 1900 cm3 i mocy co najmniej 200KM,
* nagrzewnica spalinowa programowalna
* napęd 4x4, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, stalowe osłony silnika
* opony typu AT(All Terrian)

1. **Wymagane systemy wspomagające bezpieczeństwo:**

* ABS,
* Tarcze hamulcowe przód i tył,
* elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
* system wspomagania awaryjnego hamowania,
* system kontroli zjazdu z pochyłości,
* system ułatwiający ruszanie pod górę,
* czujniki parkowania – przód ,
* kamera cofania,
* lusterka boczne – sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie,
* podgrzewana przednia szyba,
* podgrzewana tylna szyba,
* poduszki powietrzne - chroniąca kolana kierowcy, poduszki powietrzne - boczne chroniące klatkę piersiową, poduszki powietrzne - kurtyny powietrzne, poduszki powietrzne - przednie po stronie kierowcy i pasażera,
* system kontroli pasa ruchu,
* system rozpoznawania znaków drogowych,
* system zapobiegający kolizjom,
* szyby drzwi – sterowane elektrycznie,
* tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości ,

1. **Siedzenia**

* Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera, regulowany fotel kierowcy i pasażera z regulacją w 8 kierunkach (przód/tył, pochylenie oparcia, wysokość, nachylenie siedziska i podparcie odcinka lędźwiowego),
* przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa.

1. **Zabezpieczenia**

* Alarm - obwodowy i pojemnościowy
* Zamki drzwi - centralny zamek z podwójnym ryglowaniem,
* Zamki drzwi - zdalne sterowanie (co najmniej 2 piloty zdalnego sterowania)

1. **Pozostałe wymagania:**

* Lakier zwykły lub metalizowany
* nawigacja satelitarna z radiem - kolorowy wyświetlacz dotykowy min. 5'',
* zestaw głośnomówiący bluetooth,
* ciemne szyby w tylnej części,
* gniazdo 230V - przetwornica napięcia,
* kierownica - pokryta skórą,
* klimatyzacja - dwustrefowa, z automatyczną regulacją temperatury,
* lusterko wsteczne – samoczynnie ściemniające się (elektrochromatyczne),
* obręcze kół z lekkich stopów – 17",
* koło zapasowe – obręcz z lekkich stopów,
* reflektory Full LED,
* przednie światła przeciwmgielne – LED,
* reflektory – światła do jazdy dziennej,
* aluminiowa roleta skrzyni ładunkowej,
* hak holowniczy z gniazdem elektrycznym,
* gaśnica samochodowa
* apteczka medyczna R1 „typu plecak” wraz z wyposażeniem
* ozonowanie samochodu naklejkami Nadleśnictwo Prudnik oraz logo Lasy Państwowe zgodnie z **Załącznikiem nr. 2** do „*Zarządzenie nr. 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 kwiecień 2021 roku w sprawie stanu liczbowego samochodów osobowych i innych samochodów o ładowności do 3,5 tony, zasad ich użytkowania oraz zasad wykorzystywania samochodów osobowych motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy w celach służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych*”

**Wzór oznaczenia samochodów służbowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych**

1. Oznaczenie stanowią dwie nalepki wykonane na białej folii samoprzylepnej z nadrukiem w kolorze zielonym (Pantone 3305).

2. Pierwsza w kształcie okrągłym, zwiera logo Lasów Państwowych w formie podstawowej, druga – nazwę jednostki LP (**Nadleśnictwo Prudnik**). Nalepkę z nazwą jednostki umieszcza się centralnie pod logotypem.

3. W nazwie jednostki stosujemy czcionkę Arial Bold w odpowiedniej wielkości, dostosowanej do wielkości logotypu. Proporcję wielkości czcionki do logotypu określa się na 1:6. Nazwę jednostki umieszcza się centralnie pod logotypem w jednym-, dwóch-, lub trzech wierszach, w zależności od długości nazwy.

4. Zaleca się stosowanie logotypu o średnicy 16 cm i wielkości czcionki 110 punktów. – dla nazwy jednostki Wielkości te mogą być proporcjonalnie zmieniane z zachowaniem przywołanej wyżej proporcji 1:6.

5. Nie dopuszcza się stosowania skrótowych nazw jednostek.

6. Nalepki stosuje się na przednich drzwiach i po obu stronach samochodu.

**Wzór oznaczenia**



* Belka sygnalizacyjna mocowana magnetycznie do dachu samochodu, wraz z syreną akustyczną mocowaną za przednim zderzakiem, dodatkowo generator z pilotem mocowany w kabinie samochodu do obsługi belki oraz megafonu. Belka powinna zawierać osobne zasilanie z włącznikiem umieszczonego w kabinie samochodu. Belka sygnalizacyjna z kloszami transparentnymi światła LED koloru pomarańczowego i niebieskiego sterowane oddzielnie z pilota w samochodzie. Na środku belki na białym tle umieszczony napis Straż Leśna koloru zielonego.

1. **Gwarancja:**

* **minimalny okres gwarancji – 48 miesiące na prawidłowe funkcjonowanie pojazdu (w tym podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne).**