**Vyčistenie haly a vyhotovenie protišmykového náteru**

**Hala DOA Petržalka, areál DPB a.s. Janíkov Dvor**

**Technická špecifikácia a rozsah prác**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo za 1 kanál** | **Celkové množstvo** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **○ Čistiace práce** |  |  |  |  |
| 1. | Vyzametanie a odmastenie povrchu betónových konštrukcií za pomoci odstraňovačov oleja a iných detergentov | m² | 124,6 | 373,8 |  |
| 2. | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním a podlahovými čistiacimi mechanizmami | m² | 124,6 | 373,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **○ Povrchová úprava** |  |  |  |  |
| 3. | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t | m² | 124,6 | 373,8 |  |
| 4. | Epoxidový penetračný náter | m² | 124,6 | 373,8 |  |
| 5. | Olejovzdorný 2-komponentný epoxidový hrubovrstvý náter s protišmykovou úpravou min. so stredným a silným zaťažením,hr.2-3mm | m² | 124,6 | 373,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **○ Presun hmôt** |  |  |  |  |
| 6. | presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch do výšky 6 m | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **○ Doprava** |  |  |  |  |
| 7. | doprava materiálu na miesto stavby – dopravné náklady | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

V Bratislave 05.12.2022 Vypracoval: 9483 - referát starostlivosti o NM

Podkladový betón v okolí montážneho kanála je značne znečistený, hlavne od oleja. Pred realizáciou náteru je nutné dôkladné vyčistenie, odmastenie a následne zbrúsenie povrchu betónovej podlahy.

Požadovaná povrchová úprava bez dopravného značenia, ktoré nie je predmetom tejto zákazky.  


