**Príloha č. 1:** Opis predmetu zákazky

**Minimálne technické parametre:**

1. Hĺbka frézovania min. 200 mm
2. Výška Frézovania min. 300 mm
3. Šírka frézovania min. 800 mm
4. Rezný kotúč – priemer min. 370 mmm
5. Počet nožov min. 8 ks
6. Pohyblivá nadstavba oproti podvozku: uhol výkyvu min. 60°
7. Šírka stroja max. 800 mm
8. Výkon motora min. 8,0 kW
9. Palivo: benzín
10. Vlastný pojazd vpred, vzad
11. Brzda rezacieho ústrojenstva ovládaná z bezpečnostného madla.

**Osobité požiadavky na plnenie:**

* Výrobok musí spĺňať parametre príslušných technických noriem a opatrený certifikátom – Deklarácia o zhode – tzv. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.
* Odovzdanie v mieste kupujúceho
* Záručná doba: 24 mesiacov
* Termín dodania: Do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.