**Technická špecifikácia:** Zariadenie kuchyne

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Varný kotol s nepriamym ohrevom plynový 150l***
 |   |
|   |   |
| **Technické vlastnosti** | ***jednotka*** | ***minimum*** | ***maximum*** | ***presne*** | ***Hodnota parametra ponúkaného zariadenia*** |
| ***Špecifikácia*** |   |
| ***Varný kotol s nepriamym ohrevom plynový*** |  |  |  | ***6 ks*** |   |
| *objem* | *l* | *150* |  |  |   |
| *rozmery kotla šxhxv* | *mm* | *800x900x900* |  |  |   |
| *príkon elektro* | *kW* | *0,1kW* |  |  |   |
|  |  |  |  |  |   |
| *vnútorný priemer vložky* | *mm* | *600* |  |  |   |
| *hrúbka plechu vrchnej dosky* | *mm* | *2* |  |  |   |
| *Materiál* |  *nerezová oceľ AISI 304* | *áno* |  |  |   |
| ***Funkčnosť*** |  |  |  |  |   |
| *Vložka guľatá* | *áno* |   |
| *Nepriamy ohrev* | *áno* |   |
| *Dvojitá regulácia výkonu* | *áno* |   |
| *nastavenie výkonu 2 + 8 stupňov* | *áno* |   |
| *regulácia hlavná, energoregulátorom a tlakovým spínačom* | *áno* |   |
| *Vypúšťanie výpustným ventilom 2" odolným voči kyselinám* | *áno* |   |
| *automatické napúšťanie duplikátora elektroventilom* | *áno* |   |
| *integrované napúšťanie vody* | *áno* |   |
| *prelisovaná vrchná doska s prepadom* | *áno* |   |
| *Záruka na zariadenia* ***24 mesiacov****. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou.* | *áno* |   |
| *Dodávka a montáž v cene, do 90 dní*  | *áno* |   |
| *Zaškolenie*  | *áno* |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Varný kotol s nepriamym ohrevom plynový - 300 l**
 |   |
|   |   |
| **Technické vlastnosti** | ***jednotka*** | ***minimum*** | ***maximum*** | ***presne*** | ***Hodnota parametra ponúkaného zariadenia*** |
| ***Špecifikácia*** |   |
| ***Varný kotol s nepriamym ohrevom plynový*** |  |  |  | ***2ks*** |   |
| *objem* | *l* | *300* |  |  |   |
| *rozmer (šxhxv)* | *mm* | *1400x900x900* |  |  |   |
| *príkon plyn* | *kW* | *32* |  |  |   |
| *príkon elektro* | *kW/V* | *0,1kW/230V* |  |  |   |
| *pripojenie studenej vody* |  | *1/2"* |  |  |   |
| *prípojka plynu* |  | *3/4"* |  |  |   |
| *vnútorný rozmer duplikátora (šxhxv)* | *mm* | *1100x550x470* |  |  |   |
| ***Funkčnosť*** |  |  |  |  |   |
| *ohrev nepriamy* | *áno* |   |
| *automatické napúšťanie duplikátora elektroventilom* | *áno* |   |
| *elektronické zapaľovanie* | *áno* |   |
| *plynulé nastavenie výkonu* | *áno* |   |
|  |  |  |  |  |   |
| *hranatá vložka* | *áno* |   |
| *elektronická kontrola hladiny vody v duplikátore* | *áno* |   |
| *možnosť varenia v gastronádobách* | *áno* |   |
| *Vypúšťanie výpustným ventilom 2" odolným voči kyselinám* | *áno* |   |
| *batéria na napúšťanie vody* | *áno* |   |
| *Záruka na zariadenia* ***24 mesiacov****. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou.* | *áno* |   |
| *Dodávka a montáž v cene, do 90 dní*  | *áno* |   |
| *Zaškolenie*  | *áno* |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Smažiaca panvica elektrická***
 |   |
|   |   |
| **Technické vlastnosti** | ***jednotka*** | ***minimum*** | ***maximum*** | ***presne*** | ***Hodnota parametra ponúkaného zariadenia*** |
| ***Špecifikácia*** |   |
| ***Panvica smažiaca nerezová elektrická*** |  |  |  | ***4*** |   |
| *Objem vane* | *l* | *80* |  |  |   |
| *rozmer (šxhxv)* | *mm* | *900x900x900* |  |  |   |
| *príkon elektro* | *kW* | *12* |  |  |   |
| *Napájanie* |  | *elektrické* |  |  |   |
| *Napájanie* | *V* | *400* |  |  |   |
| *rozmer dna (šxh)* | *mm* | *720x560* |  |  |   |
| *teplota minimálny rozsah* | *°C* | *50-400°C* |  |  |   |
| *Kapacita pánvice* | *m²* | *0.50* |  |  |   |
| ***Funkčnosť*** |  |  |  |  |   |
| *prevedenie nerez* | *áno* |   |
| *sklápanie ručné mechanické* | *áno* |   |
| *pomocná pružina zdvihu vane* | *áno* |   |
| *integrované napúšťanie vody* | *áno* |   |
| *Záruka na zariadenia* ***24 mesiacov****. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou.* | *áno* |   |
| *Dodávka a montáž v cene, do 90 dní* | *áno* |   |
| *Zaškolenie*  | *áno* |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Umývačka riadu dezinfekčná***
 |   |
|   |   |
| **Technické vlastnosti** | ***jednotka*** | ***minimum*** | ***maximum*** | ***presne*** | ***Hodnota parametra ponúkaného zariadenia*** |
| ***Špecifikácia*** |   |
| ***Umývačka riadu s priebežná s rekuperáciou*** |  |  |  | 3 ks |   |
| *Rozmer (šxhxv)* | *mm* | *634x755x1565/2265* |  |  |   |
| *príkon elektro* | *kW/V* | *10,2kW/400V* |  |  |   |
| *kapacita* | *koše/hod* | *20* | *60* |  |   |
| *cyklus (počet cyklov min 3)* | *sec* | *90* | *180* |  |   |
| *maximálna vstupná výška* | *mm* |  | *500* |  |   |
| *spotreba vody na cyklus* | *l/cyklus* |  | *2,2* |  |   |
| *príslušenstvo :* |  |  |  |  |   |
| *rozmer koša* | *mm* | *500x500* |  |  |   |
| ***Funkčnosť*** |  |  |  |  |   |
| *dvojplášťová* | *áno* |   |
| *atmosferický bojler s oplachovým čerpadlom* | *áno* |   |
| *horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená* | *áno* |   |
| *rekuperačná jednotka* | *áno* |   |
| *zobrazovanie umývacích teplôt na displeji* | *áno* |   |
| *zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji* | *áno* |   |
| *autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hásením* | *áno* |   |
| *oplachové čerpadlo* | *áno* |   |
| *funkcia termostop - garancia teploty oplachu podľa HACCP* | *áno* |   |
| *autoštart po zatvorení kapoty* | *áno* |   |
| *samočistiaci program* | *áno* |   |
| *nerezové filtre nečistôt vo vani* | *áno* |   |
| *nastavenie dávkovačov cez ovládací panel* | *áno* |   |
| *príslušenstvo* | *áno* |   |
| *2 ks koše a kontajner na príbory* | *áno* |   |
| *dávkovač umývacieho prostriedku* | *áno* |   |
| *dávkovač oplachového prostriedku* | *áno* |   |
| *odpadové čerpadlo* | *áno* |   |
| *umývací orostriedok 12kg* | *áno* |   |
| *oplachový prostriedok 10kg* | *áno* |   |
| *Záruka na zariadenia* ***24 mesiacov****. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou.* | *áno* |   |
| *Dodávka a montáž v cene, do 90 dní* | *áno* |   |
| *Zaškolenie*  | *áno* |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Elektrické konvektomaty***
 |   |
|   |  |  |  |  |   |
| **Technické vlastnosti** | ***jednotka*** | **3ks** | ***2ks*** | ***presne*** | ***Hodnota parametra ponúkaného zariadenia*** |
|  |  |  |  | ***5ks*** |   |
|  |  | ***Kramáre,Ružinov, Antolská*** | ***Kramáre,Ružinov,*** |  |   |
| ***Špecifikácia a výbava každého konvektomatu*** |  |  |  |  |   |
| *Minimálna kapacita* | *GN* | *24 GN 1/1 - 12GN2/1* | *40GN 1/1 - 20GN2/1* |  |   |
| *Napájanie* | *N,V, Hz* | *3N-400V* |  |  |   |
| *Celkový príkon rozsah* | *kW* | *37* | *40* |  |   |
| *Počet obojsmerných ventilátorov v jednom konvektomate* | *ks* | *2* | *2* |  |   |
| *Počet rýchlostí ventilátora* | *ks* | *7* | *7* |  |   |
| *Počet skiel vo dverách* | *ks* | *3* | *3* |  |   |
| *Naprogramované predvolené programy* | *počet* | *99* | *99* |  |   |
| *Zavážací vozík* | *ks* | *áno / 2ks* | *áno / 2ks* |  |   |
| *Okapová dverná vanička* | *ks* | *1* | *1* |  |   |
| *Rozteč zásuvov* | *mm* | *65* | *65* |  |   |
| *Max rozmer v mm š x v x h* | *mm* | *cca 1110x1350x1000mm* | *cca 1150 x 1900 x 1000mm* |  |   |
| *Teplota pri rôznych režimoch v rozsahu* | *°C* | *30 -300 °C* | *30-300 °C* |  |   |
| *Prípojka vody / odpadu* | *"/mm* | *3/4 " / 50mm* | *3/4 " / 50mm* |  |   |
| *Tepelný príkon* | *kW* | 36 +/-10 % | *58* +/-10 % |  |   |
| *Istenie* | *A* | *63* | *100* |  |   |
| *Materiál* |  *nerezová oceľ AISI 304* | *áno* | *áno* |  |   |
| *automatický zmäkčovač vody - prietok vody* |  *l/h* | *1400* | *1400* |  |   |
|  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |   |
| ***Funkčnosť*** |  |  |  |  |   |
| *Tvorba pary boiler, pri poruche bojlera prechod na nástrek* | *áno* |   |
| *Teplotná sonda* | *áno* |   |
| *Klapka pre odťah pary* | *áno* |   |
| *Integrovaná ručná sprcha* | *áno* |   |
| *Funkcia Fan stop - zastavenie ventilátora po otvorení dverí konventomatu* | *áno* |   |
| *Display na nastavenie konvektomatu (reaguje aj na rukavice, mastnú ruku..)* | *áno* |   |
| *USB rozhranie* | *áno* |   |
| *Záznam HACCP a prevádzkových udalostí* | *áno* |   |
| *Automatické umývanie vnútorného priestoru a odvápnanie komory* | *áno* |   |
| *Osvetlenie varného priestoru* | *áno* |   |
| *Možnosť regenerácie jedál* | *áno* |   |
| *Možnosť naplánovať odložený štart* | *áno* |   |
| *Nízkoteplotné varenie* | *áno* |   |
| *Schladenie/predohrev varnej komory, možnosť zadať teplotu predhrevu* | *áno* |   |
| *Režimy technologickej úpravy: horúci vzduch, kombinovaný režim, varenie v pare, bio varenie, varenie a pečenie cez noc* | *áno* |   |
| *Záruka na zariadenia* ***24 mesiacov****. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou.* | *áno* |   |
| *Dodávka a montáž v cene, do 90 dní*  | *áno* |   |
| *Zaškolenie*  | *áno* |   |
| *Rovnaké ovládanie a nastavenie všetkých konvektomatov, pre možnosť zdieľania receptúr a nastavenia konvektomatov na všetkých stravovacích prevádzkach verejného obstarávateľa* | *áno* |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Varný kotol elektrický na prípravu jedál***
 |  |
|   |  |
| **Technické vlastnosti** | ***jednotka*** | ***minimum*** | ***maximum*** | ***presne*** | ***Hodnota parametra ponúkaného zariadenia*** |
| ***Špecifikácia*** |   |
| ***Varný kotol elektrický*** |  |  |  | ***6*** |   |
| *objem* | *l* | *150* | *170* |  |   |
| *rozmery kotla šxhxv* | *mm* | *800x900x900* | *1000x1000x1000* |  |   |
| *napätie* | *V* |  |  | *400 V* |   |
| *príkon elektro* | *kW* | *16 kW* | *18 kW +/-20 %* |  |   |
| *vnútorný priemer vložky* | *mm* | *600* |  |  |   |
| *hrúbka plechu vrchnej dosky* | *mm* | *2* |  |  |   |
| ***Funkčnosť*** |  |  |  |  |   |
| *Vložka guľatá* | *áno* |   |
| *Nepriamy ohrev* | *áno* |   |
| *Dvojitá regulácia výkonu* | *áno* |   |
| *nastavenie výkonu 2 + 8 stupňov* | *áno* |   |
| *regulácia hlavná, energoregulátorom a tlakovým spínačom* | *áno* |   |
| *Vypúšťanie výpustným ventilom* | *áno* |   |
| *napúšťanie duplikátora elektroventilom* | *áno* |   |
| *integrované napúšťanie vody* | *áno* |   |
| *prelisovaná vrchná doska s prepadom* | *áno* |   |
| *Záruka na zariadenia* ***24 mesiacov****. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou.* | *áno* |   |
| *Dodávka a montáž v cene, do 90 dní*  | *áno* |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Varný kotol parný na prípravu jedál***
 |  |
|   |  |
| **Technické vlastnosti** | ***jednotka*** | ***minimum*** | ***maximum*** | ***presne*** | ***Hodnota parametra ponúkaného zariadenia*** |
| ***Špecifikácia*** |   |
| ***Varný kotol parný***  |  |  |  | ***5*** |   |
| *objem* | *l* | *250* | *300* |  |   |
| *rozmery kotla šxhxv* | *mm* | *1400x900x900* | *1500x1000x1000* |  |   |
| *príkon plyn/para* | *kgúh* | *70kg/h* | *90kg/h* |  |   |
| *vnútorný priemer vložky* | *mm* | *1100x680x440* | *1450x950x950* |  |   |
| *hrúbka plechu vrchnej dosky* | *mm* | *2* |  |  |   |
|  |  |  |  |  |   |
| ***Funkčnosť*** |  |  |  |  |   |
| *Vložka hranatá* | *áno* |   |
| *Nepriamy ohrev* | *áno* |   |
| *Dva stupne nastavenia výkonu* | *áno* |   |
| *Vypúšťanie výpustným ventilom* | *áno* |   |
| *armatúra na napúšťanie vody* | *áno* |   |
|  |   |   |
| *Záruka na zariadenia* ***24 mesiacov****. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou.* | *áno* |   |
| *Dodávka a montáž v cene, do 90 dní*  | *áno* |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Smažiaca panvica plynová***
 |   |
|   |   |
| **Technické vlastnosti** | ***jednotka*** | ***minimum*** | ***maximum*** | ***presne*** | ***Hodnota parametra ponúkaného zariadenia*** |
| ***Špecifikácia*** |   |
| ***Panvica smažiaca nerezová plynová*** |  |  |  | ***2*** |   |
| *Objem vane* | *l* | *80* |  |  |   |
| *rozmer (šxhxv)* | *mm* | *800x900x900* |  |  |   |
| *príkon plyn* | *kW* | *22* |  |  |   |
| *rozmer dna (šxh)* | *mm* | *720x560* |  |  |   |
| *teplota minimálny rozsah* | *°C* | *50-300°C* |  |  |   |
| *hrúbka plechu varnej dosky* | *mm* | *2* |  |  |   |
| ***Funkčnosť*** |  |  |  |  |   |
| *prevedenie nerez* | *áno* |   |
| *sklápanie ručné mechanické* | *áno* |   |
| *pomocná pružina zdvihu vane* | *áno* |   |
| *integrované napúšťanie vody* | *áno* |   |
| *Záruka na zariadenia* ***24 mesiacov****. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou.* | *áno* |   |
| *Dodávka a montáž v cene, do 90 dní*  | *áno* |   |