Vysvetlenie žiadosť o nápravu

Dňa 14.3.2023 o 15:01:50 hod, obdržal verejný obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie

**Otázka č. 15**

**Pýtame sa k súboru :**   
**TECHNOLOGIA SLEPY\_VV oprava projektant\_ chyba v opise 8\_3\_2023  
záložka: Časť C\_CHLADENIE**

Prosíme o upresnenie požadovaných rozmerov chladiacich a mraziacich miestností.  
  
Výšky chladiacich a mraziacich miestností v podkladoch (stĺpec I) nie sú rovnaké.  
MR / 2230 mm  
CHL / 2150 mm

Typizovaný vonkajší rozmer výšky pre oba druhy miestností je 2210 mm.  
  
**Je možné všetky miestnosti výškovo unifikovať a ponúknuť v typizovanej výške 2210 mm, alebo sa trvá sa na dodávke v rozmeroch, ako sú uvedené v podkladoch?**

**Odpoveď č.15**

Áno je možné uvedené miestnosti výškovo unifikovať, pre jednoduchšie ale správne riešenie realizácie stavby chladiacich mraziacich boxov musí byť výška chladiacich a mraziacich boxov od čistej podlahy minimálne 2200mm, maximálne 2550mm.