**Popis prací**

- demontáž stávajících nástěnek, poliček, obrázků, garníží a přesun nábytku z důvodu malování

- zakrývání nábytku, podlah, lepení oken, zárubní, světel a veškeré zakrytí nemalovaných konstrukcí nebo předmětů

- škrábání omítek v požadované ploše

- zapravení trhlin a nerovností, bandážování, doplnění finálních omítek po oškrábání

- penetrace v požadované ploše a očištění povrchu před penetrací v požadované ploše

- malování 1 vrstvy malby dle specifikace v požadované ploše (V případě barevného malování bude originálně mícháno dle NCS)

- malování 2 vrstvy malby dle specifikace v požadované ploše (V případě barevného malování bude originálně mícháno dle NCS)

- odstranění pásek, fólie, očištění od lepidla

- vrácení nábytku, poliček, obrázků do původního stavu

- finální úklid, vysátí, vytření podlah, utření nábytku a všech předmětů, popřípadě konstrukcí

**Specifikace materiálů**

- páska a fólie profi

- penetrace hloubková akrylátová

- zapravení trhlin - plastická sádra, silikonakryl, stěrkový tmel

- malba disperzní otěruvzdorná za sucha, bělost min. 97%

**Dílčí předávání prací**

- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace z důvodu následného předání díla objednateli a vrácení do původního stavu před malováním

- po oblepení a příprava před škrábáním bude objednatel vyzván ke kontrole zakrytí konstrukcí

- po škrábání bude objednatel vyzván ke kontrole oškrábaných ploch, které budou přeměřeny, zda odpovídají výkazu výměr

- zapravení trhlin atd. bude objednatel vyzván ke kontrole zapravení, zda odpovídají požadované kvalitě a normě

- po penetraci bude objednatel vyzván ke kontrole penetrovaných ploch, které budou přeměřeny, zda odpovídají výkazu výměr

- po 1 malbě bude objednatel vyzván ke kontrole malovaných ploch, které budou přeměřeny, zda odpovídají výkazu výměr

- po 2 malbě bude objednatel vyzván ke kontrole malovaných ploch, které budou přeměřeny, zda odpovídají výkazu výměr

Toto dílčí přádávání nemá vliv na celkové dokončení díla. Týká se i ostatních prací s tím spojených jako jsou nátěry, broušení atd. Každá malovaná konstrukce musí být před dalším technologickým postupem zkontrolována, zda je provedena v požadované kvalitě a dle výkazu výměr. Objednatel bude vyzván vždy 24 hodin dopředu. Výzva musí být podána písemně – stačí emailovou formou.