**Špecifikácia - príloha A**

**- objekt Výpravňa Bojnická Jurajov Dvor -**

**Technická špecifikácia / plastové okná**

○ Profil : 6 komorový SALAMANDER bluEvolution 82 MD, U=0,8 W(m²·K)

○ Zasklenie : 48mm trojsklo + argón U=0,5 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER

○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie


**Rozmer Druh Profil/Farba ks**

4785mm x 2050mm Plastové okno štvordielne vyhotoviť podľa vyobrazenia 6K / biela 1

○ siete proti hmyzu pevné vkladacie 6 6K / biela 2

○ vonkajšie parapety 6 6K / biela 1

○ vnútorné parapety 6 6K / biela 1




**Rozmer Druh Profil/Farba ks**

4785mm x 2050mm Plastové okno štvordielne vyhotoviť podľa vyobrazenia 6K / biela 1

○ siete proti hmyzu pevné vkladacie 6 6K / biela 2

○ vonkajšie parapety 6 6K / biela 1

○ vnútorné parapety 6 6K / biela 1



**Cenová ponuka musí obsahovať:**

○ komplet demontáž železného okna a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vonkajší a vnútorný parapet pre okno

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ dodávka a montáž okenných sieťok proti hmyzu