**Jednoetážové sušiace zariadenie pre vlašské orechy**

**Technický opis**

-sušiaci objem 10m3 - 12m3

-nastaviteľný čas miešacieho segmentu (miešacej skrutky)

-vyhrievanie tepelným 30kw výmenníkom, alternatívne predpríprava pre priamy ohrev

-prietok ventilátora 25 000m3

-hmotnosť   1,5t

-úchyty pre vysokozdvižný vozík, pre možnosť prenášania zariadenia

-analógové riadenie

-časovač na riadenie skrutky

-tepelné čidlo pre kontinuálne meranie teploty na vstupe a výstupe

-čidlá pre merania vlhkosti na vstupe ako aj výstupe

-manuálne ovládanie  vypúšťacieho výpustu orechov

-jednoduchá sezónna montáž/demontáž.

-servis v sezóne do 24h

-garancia dodavky náhradných dielov do 24h