Príloha č. 1: cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

**CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY**

**na predmet zákazky: Technológia na chladenie mlieka**

**Identifikácia navrhovateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** |
| **Technológia na chladenie mlieka** |  | 1 |  |
| **CENA CELKOM v EUR bez DPH:** |  |  | |
| **DPH 20%** |  |  | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |  | |

som platca DPH\*

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

\*nehodiace sa preškrtnúť

Príloha 2: **Technická špecifikácia predmetu zákazky: Technológia na chladenie mlieka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Množstvo** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia  **Uviesť**  **spĺňa/nespĺňa/ v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Chladiaci tank:** | | | |
| Celkový objem tanku | 1 | min. 5200 l | Uveďte parameter: |
| Nerezový materiál vnútorného a vonkajšieho plášťa | 1 | nerez min. tr. AAA | Uveďte parameter: |
| Izolácia bez obsahu škodlivých CFC | 1 | áno |  |
| Priemer horného poklopu bez tesnenia | 1 | min. 500 mm | Uveďte parameter: |
| Miešadlo s nízkootáčkovým prevodovým motorom | 1 | max. 25 ot./min | Uveďte parameter: |
| Homogenizácia mlieka podľa normy ISO 5708 | 1 | áno |  |
| Zobrazovanie hladiny mlieka v tanku | 1 | áno |  |
| Hlásenie poruchy chladenia vizuálnou signalizáciou | 1 | áno |  |
| **Ovládací automat na riadenie procesov chladenia mlieka a dezinfekcie tanku:** | | | |
| Automatické dávkovanie dezinfekčného prostriedku | 1 | áno |  |
| Displej | 1 | áno |  |
| Grafické znázornenie aktuálnej teploty mlieka | 1 | áno |  |
| Sledovanie a prispôsobenie parametrov cyklu umývania | 1 | áno |  |
| Automatický oplach výpustného ventilu počas procesu dezinfekcie | 1 | áno |  |
| **Chladiace agregáty** | | | |
| Ekologicky bezpečné chladivá | 1 | áno |  |
| Nízka spotreba elektrickej energie | 1 | áno |  |
| Elektroventil zabraňujúci pohybu chladiva pri zastavení kompresora | 1 | áno |  |
| Výmenník tepla na predohrev vody do bojlera | 1 | min. 300 l | Uveďte parameter: |
| Inštalačný materiál (el. káble, skrutky, svorky, pásky) podľa potreby, 1 balík | 1 | áno |  |
| Vrátane dopravy technológie na farmu | 1 | áno |  |
| Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 1 | áno |  |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |