**ZP.271.6.2023 – Załącznik nr 2 do SWZ – 27.03.2023**

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **CIĄGNIK ROLNICZY** | |
| **PARAMETRY** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** |
| rok produkcji | nie starszy niż 2022 r |
| moc | minimum 120 KM |
| moc znamionowa WOM | Minimum 90 KM |
| silnik | minimum 4 cyl o poj. od 4,5l. w górę |
| zbiornik paliwa | minimum 170 L |
| rewers elektrohydrauliczny | TAK |
| skrzynia biegów | min 24x24 w pełni synchronizowana |
| Masa maszyny podstawowej | Minimum 5600 kg |
| Tylny zaczep – maksymalny udźwig za punktami podnoszenia | Minimum 5500 kg |
| Przedni podnośnik – standardowy udźwig | Minimum 3000 kg |
| Oś tylna – wartość znamionowa obciążenia | Minimum 7000 kg |
| Oś przednia – wartość znamionowa obciążenia | Minimum 4000 kg |
| Promień skrętu | Maksimum 4,5 m |
| Światła robocze | Minimum dwa światła na dachu - przód  Minimum dwa światła na dachu - tył |
| Zawieszenie kabiny | Mechaniczne zawieszenie kabiny |
| Amortyzowana oś przednia | Amortyzacja hydrauliczna |
| Zaczepy | Regulowany zaczep tylny i zaczep rolniczy |
| Wydajność pompy hydraulicznej | Minimum 110 litrów/min. |
| Rozstaw osi | Maksimum 2,5 m |
| Długość całkowita | Maksimum 4,4 m |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Minimum 10 000 kg |
| Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe | Immobilizer fabryczny |
| Napęd | Na 4 koła załączany hydraulicznie |
| WOM | Minimum 1000 obr./min, przełączanie prędkości WOM dźwignią w kabinie  Załączanie – rozłączanie WOM w kabinie i na błotniku ciągnika |
| Kabina | Klimatyzowana kabina z siedzeniem pneumatycznym operatora, fotel pasażera, regulowane pochylenie kolumny kierownicy |
| Tylny TUZ | Elektrohydrauliczne sterowanie tylnego TUZ |
| Przedni TUZ | Przedni TUZ wyposażony w wyjścia hydrauliczne |
| Przednie błotniki skrętne | TAK |
| ogumienie rolnicze | minimum 360/70R24 przód, 480/70R24 tył |
| **PŁUG ODŚNIEŻNY** | |
| **PARAMETRY** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** |
| Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych | Minimum 2600 mm |
| Ilość pozycji roboczych | Minimum 4 (możliwość ustawiania pozycji pośrednich) |
| Listwy zgarniające | Gumowe |
| Amortyzacja listwy zgarniającej | Na sprężynach |
| Sterowanie | Elektrohydrauliczne z nośnika |
| Oświetlenie obrysowe | Tak |
| Masa | Maksimum 900 kg |
| **KOSIARKA TYLNO – BOCZNA** | |
| **PARAMETRY** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** |
| Szerokość koszenia | Minimum 2000 mm |
| Zawieszenie | Zawieszenie pantografowe |
| Liczba noży bijakowych (młotkowych) | Minimum 18 szt. |
| Obroty WOM | Minimum 500 obr./min. |
| Kąt pracy w górę | Minimum 90 stopni |
| Kąt pracy w dół | Minimum 60 stopni |
| Waga | Maksimum 1000 kg |