Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Nesený dlátový pluh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stĺpec1\*** | **Stĺpec 2\*** | **Stĺpec 3\*** |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Nesený dlátový pluh (Hĺbkový kyprič na spracovanie pôdy)** | | |
| Pracovný záber | Max 3 m |  |
| Rám – prepravná šírka | Max 3 m |  |
| Nesený | Áno |  |
| Pracovná hĺbka | 15 - 65 cm |  |
| Uchytenie – trojbodový záves – kategórie III | Áno |  |
| V dvoch radoch uložené radlice, tandemové valce vzadu | Áno |  |
| Počet radlíc | Min 7 |  |
| Vzdialenosť medzi radami | Max 44 cm |  |
| Istenie radlíc strižnými skrutkami | Áno |  |
| Hydraulický nastaviteľný utužovací dvoj valec vrátane hydraulického okruhu | Áno |  |
| Stĺpce hrubé 35 mm obojstranným dlátom, bočné krídla 130 mm | Áno |  |
| Povinné osvetlenie | Áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

***\* Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:***

*V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.*

*V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.*

***Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom****. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.*