|  |
| --- |
| **Príloha č. 1*****Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača:  |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| IČ DPH uchádzača:  |
| Kontaktná osoba:  |
| Email a telefonický kontakt:  |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:  |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Technológia na výkrm ošípaných ( farma Dóra)** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** **Typové označenie:**  |

|  |
| --- |
| **Názov : výkrm do 120 kg** |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky/Ponuka** |
| **Položka** | **Parameter** | **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| HALA A - VÝKRM - HRADENIE |  |  |
| Dverová garnitúra bez stredovej spojky | 68 ks |  |
| Stenová stojka 100 cm | 6 ks |  |
| Stojka deliacej steny - výška 100 cm | 32 ks |  |
| Garnitúra čelnej steny - výška 100 cm  | 32 ks |  |
| Garnitúra čelnej steny, na múr - výška 100 cm  | 2 ks |  |
| Stredový spoj, nerez, výška 75 cm, pre plnú stenu | 1 ks |  |
| U-stojka na múr | 32 ks |  |
| Stredová výstuž pre veľké boxy (1x stojka) | 32 ks |  |
| Stredový spoj, nerez, výška 100 cm | 32 ks |  |
| Garnitúra žľabovej steny na múr a prednú stenuso stredovou spojkou a upevnením na podlahu | 32 ks |  |
| Stredová spojka pre žľabovú stenu s ukotvením, | 64 ks |  |
| Rohova spojka 45°upevnenie na múr | 64 ks |  |
| Uchytávacia garnitúra na betón / PVC rošty (4 kusy) | 106 ks |  |
| U-profil 32/35/32/3 x 6000 mm, PVC | 1 ks |  |
| PVC-lepidlo so štetcom, 1 kg | 1 ks |  |
| Čistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 1 ks |  |
| PVC Profil 600/35 (dĺžka 6/7 m) | 140 m |  |
| PVC Profil 750/35 (dĺžka 6/7 m ) | 300 m |  |
| Spojovacia rúra Ø 34/2 pozinkovaná | 966 m |  |
| Male diely pre montáž | 4 ks |  |
| HALA A - VÝKRM - NAPAJÁČKY |  |  |
| Nerezové napájacie vedenie, 75 cm, ľavé, 2 výpusty 1/2" - 45° | 33 ks |  |
| nerezové napájacie vedenie, 75 cm, pravé, 2 výpusty 1/2" - 45° | 33 ks |  |
| Napájací ventil 1/2"  | 132 ks |  |
| Sada upevnenia napájačky | 36 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. závit, 10mm Flex hadica; 1,5m | 6 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. závit, 10mm Flex hadica; 2,5m; 2 vývody | 30 ks |  |
| HALA A - VÝKRM - VEDENIE VODY |  |  |
|

|  |
| --- |
| T-kus PVC, Ø 32mm s 1/2" vnut. zavit |

 | 36 ks |  |
| PVC-rura ø 32/2,4 x 5000 mm - ND 16 | 210 m |  |
| Uchytenie potrubia s klipom pre ø 32 mm, PVC | 180 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil  | 30 ks |  |
| PVC spojka ø 32 mm | 20 ks |  |
| PVC koleno 32 mm, 90° | 20 ks |  |
| T-kus 90° ø 32 mm, PVC | 2 ks |  |
| PVC guľový ventil s tesnenim EPDM ø 32 mm s 2 skrutkovaniami | 6 ks |  |
| Čerpadlo medikátora 0,2%-2,0% | 2 ks |  |
| Sada pripojenia pre čerpadlo medikátora | 2 ks |  |
| Sada pripojenia vody 1" s redukčným ventilom a filtrom,prietok 2,5 m³/h | 2 ks |  |
| Prietokomer 1", Q3=10 m³/h, pre studenú vodu DN25; montážna dĺžka 260 mm | 2 ks |  |
| PVC-lepidlo so štetcom, 1 kg | 2 ks |  |
| Čistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 1 ks |  |
| Tesnenie rúroveho závitu, typ 05K77, 250 ml | 2 ks |  |
| Montážny materiál a malé diely | 1 ks |  |
| HALA A - VÝKRM - VETRANIE |  |  |
| Regulátor vetrania  | 2 ks |  |
| Teplotný senzor  | 8 ks |  |
| CO2-senzor, 0-10V, 0-5000 ppm | 2 ks |  |
| Elektronicky regulátor otáčok | 2 ks |  |
| Motorový ochranný spínač pre 2,5 - 4,0 A | 10 ks |  |
| Ventilátor s ochrannou mrežou, montážny otvor ø 660mm, 230 V, 2.7 A, 600 W výkon 10.900 m³/h pri 50 Pa | 10 ks |  |
| Ventilátorová žalúzia pre ventilátor Ø 630 mm | 10 ks |  |
| Upevňovací materiál pre ventilátor | 10 ks |  |
| Male diely pre montáž | 1 ks |  |
| HALA A - VÝKRM - PRÍVOD VZDUCHU |  |  |
| Stenový ventil, montážny otvor 560x305mm, prietok vzduchu 2.400 m³/h pri 30 Pa, samo otvárací | 37 ks |  |
| Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil  | 37 ks |  |
| Elektricky piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 Ns riadením motora - ručné ovládanie | 2 ks |  |
| Vratná pružina s uchytením pre stenový ventil | 2 ks |  |
| Oceľové lanko Ø 4 mm nerezové 1.4401, 6x19 | 85 m |  |
| Kladka Ø 88mm, vertikálna | 2 ks |  |
| Sada hmoždiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks) | 1 ks |  |
| Male diely pre montáž | 1 ks |  |
| Veterná ochrana pre stenový ventil  | 37 ks |  |
| Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil  | 37 ks |  |
| HALA A - DOPRAVA | 1 ks |  |
| HALA A - MONTÁŽ | 1 ks |  |
| HALA B - VÝKRM - HRADENIE |  |  |
| Dverová garnitúra bez stredovej spojky | 160 ks |  |
| Stenová stojka 100 cm | 16 ks |  |
| Stojka deliacej steny - výška 100 cm  | 72 ks |  |
| Garnitúra čelnej steny - výška 100 cm  | 80 ks |  |
| U-stojka na prednú stenu | 10 ks |  |
| U-stojka na múr | 42 ks |  |
| Štvoritá stojka nerezová, 100 cm | 18 ks |  |
| Dvojitá U-stojka nerezová, 100 cm | 14 ks |  |
| Stredová výstuž pre veľké boxy (1x stojka) | 80 ks |  |
| Stredový spoj, nerez, výška 100 cm | 32 ks |  |
| Garnitúra žľabovej steny na múr a prednú stenuso stredovou spojkou a upevnenim na podlahu | 72 ks |  |
| Stredová spojka pre žľabovú stenu s ukotvením,max. vzdialenosť medzi spojkami = 1,5 m | 72 ks |  |
| Rohova spojka 45° upevnenie na múr | 78 ks |  |
| Rohova spojka 45°pre prednú stenu (2x pre T-prevedenie) | 76 ks |  |
| Uchytávacia garnitúra na betón / PVC rošty (4 kusy) | 235 ks |  |
| PVC profil 600/35 (dĺžka 6/7 m) | 252 m |  |
| PVC profil 750/35 (dĺžka 6/7 m ) | 720 m |  |
| Spojovacia rúra Ø 34/2 pozinkovaná | 2298 m |  |
| Rúrová spojka pre rúru Ø 34/2 mm | 4 ks |  |
| U-profil 32/35/32/3 x 6000 mm, PVC, sivý | 3 ks |  |
| PVC-lepidlo so štetcom, 1 kg | 1 ks |  |
| Male diely pre montáž | 6 ks |  |
| HALA B - VÝKRM - NAPÁJAČKY |  |  |
| nerezové napájacie vedenie, 75 cm, ľavé, 2 výpusty 1/2" - 45° | 76 ks |  |
| nerezové napájacie vedenie, 75 cm, pravé, 2 výpusty 1/2" - 45° | 76 ks |  |
| Napájací ventil 1/2" pre vykŕm | 304 ks |  |
| Sada upevnenia napájačky | 80 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. zavit, 10mm Flex hadica; 1,5m | 8 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. zavit, 10mm Flex hadica; 2,5m; 2 vývody | 72 ks |  |
| HALA B - VÝKRM - VEDENIE VODY |  |  |
|

|  |
| --- |
| T-kus PVC, Ø 32mm s 1/2" vnut. zavit |

 | 80 ks |  |
| Hadica Ø10mm, modrá | 40 m |  |
| PVC-rúra ø 32/2,4 x 5000 mm - ND 16 | 350 m |  |
| Uchytenie potrubia s klipom pre ø 32 mm, PVC | 300 ks |  |
| Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil  | 50 ks |  |
| PVC spojka ø 32 mm | 35 ks |  |
| PVC koleno 32 mm, 90° | 20 ks |  |
| T-kus 90° ø 32 mm, PVC | 6 ks |  |
| PVC guľový ventil s tesnením EPDM ø 32 mm s 2 skrutkovaniami | 10 ks |  |
| Čerpadlo medikátora 0,2%-2,0% (modre) | 2 ks |  |
| Sada pripojenia pre čerpadlo medikátora | 2 ks |  |
| Sada pripojenia vody 1" s redukčným ventilom a filtrom,prietok 2,5 m³/h | 2 ks |  |
| Prietokomer 1", Q3=10 m³/h, pre studenú vodu DN25; montážna dĺžka 260 mm | 2 ks |  |
| PVC-lepidlo so štetcom, 1 kg | 3 ks |  |
| Čistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 1 ks |  |
| Tesnenie rúroveho závitu, 250 ml | 4 ks |  |
| Montažny material a male diely | 2 ks |  |
| HALA B - VÝKRM - VETRANIE (KOMÍNY - DĹŽKA 4m) |  |  |
| Regulátor oddelení 0-10V | 2 ks |  |
| Teplotný senzor  | 8 ks |  |
| CO2-senzor, 0-10V, 0-5000 ppm | 2 ks |  |
| Elektronicky regulátor otáčok 20A pre 230 V motor | 4 ks |  |
| Motorový ochranný spínač 4,0-6,3 A s krytom a pomocným spínačom | 14 ks |  |
| Ventilátor komínový 230V;vykon 16.000 m³/h pri 30 Pa, 0.98 kW, 4,40 A | 14 ks |  |
| Odvetravací komín ø 820mm, 30mm PUkomplet 3m, s kotviacim kruhom a nasávacou dýzou | 14 ks |  |
| Odvetravací komín Ø 820 mm, výška 1000 mm, 30 mm hrúbka steny, svetlosivý | 14 ks |  |
| Lepidlo SH 100 Tuba 310 ml | 14 ks |  |
| Uzatváracia klapka Ø 82 pre servomotor | 14 ks |  |
| Servomotor 230V, 10 Nm, IP66, plynulý, inkl. upevňovací materiál | 14 ks |  |
| Olemovanie komína univerzálne, EPDM 140x180cmpre komíny 370/820 mm, inkl. tesniaca páska | 14 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| HALA B - VÝKRM - PRÍVOD VZDUCHU |  |  |
| Stenový ventil, montážny otvor 560x305mm, prietok vzduchu 2.400 m³/h pri 30 Pa, samo otvárací | 84 ks |  |
| Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil  | 84 ks |  |
| Elektricky piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 Ns riadením motora - ručné ovládanie | 2 ks |  |
| Vratná pružina s uchytením pre stenový ventil | 4 ks |  |
| Oceľové lanko Ø 4 mm nerezové 1.4401, 6x19 | 220 m |  |
| Kladka Ø 88mm, vertikálna | 4 ks |  |
| Kladka Ø 88mm, horizontálna | 6 ks |  |
| Sada hmozdiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks) | 5 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| veterná ochrana pre stenový ventil  | 84 ks |  |
| Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil  | 84 ks |  |
| HALA B - DOPRAVA | 2 ks |  |
| HALA B - MONTÁŽ | 1 ks |  |
| HALA C- VÝKRM - HRADENIE |  |  |
| Dverová garnitúra bez stredovej spojky | 131 ks |  |
| Stenová stojka 100 cm | 13 ks |  |
| Stojka deliacej steny - výška 100 cm  | 59 ks |  |
| Garnitúra čelnej steny - výška 100 cm  | 68 ks |  |
| U-stojka na prednú stenu | 16 ks |  |
| U-stojka na múr | 36 ks |  |
| Štvoritá stojka nerezová, 100 cm | 15 ks |  |
| Dvojitá U-stojka nerezová, 100 cm | 11 ks |  |
| Stredová výstuž pre veľké boxy (1x stojka)bez podlahovej konzoly | 67 ks |  |
| Stredový spoj, nerez, výška 100 cm | 26 ks |  |
| Garnitúra žľabovej steny na múr a prednú stenuso stredovou spojkou a upevnením na podlahu | 55 ks |  |
| Stredová spojka pre žľabovú stenu s ukotvením,max. vzdialenosť medzi spojkami = 1,5 m | 55 ks |  |
| Rohova spojka 45°upevnenie na mur | 63 ks |  |
| Rohova spojka 45°pre prednú stenu (2x pre T-prevedenie) | 64 ks |  |
| Uchytavacia garnitura na betón / PVC rošty (4 kusy) | 197 ks |  |
| PVC profil 600/35 (dlzka 6/7 m ) | 196 m |  |
| PVC profil 750/35 (dlzka 6/7 m ) | 618 m |  |
| Spojovacia rura Ø 34/2 pozinkovana | 1878 m |  |
| Rurova spojka pre ruru Ø 34/2 mm | 6 ks |  |
| U-profil 32/35/32/3 x 6000 mm, PVC, sivy | 2 ks |  |
| PVC-lepidlo SABA / S3 so stetcom, 1 kg | 1 ks |  |
| Male diely pre montaz | 6 ks |  |
| HALA C - VÝKRM - NAPÁJAČKY |  |  |
| Nerezove napajacie vedenie, 75 cm, lave, 2 vypusty 1/2" - 45° | 62 ks |  |
| Nerezove napajacie vedenie, 75 cm, prave, 2 vypusty 1/2" - 45° | 61 ks |  |
| Napajaci ventil 1/2" pre vykrm | 246 ks |  |
| Sada upevnenia napajacky | 64 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napajacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. zavit, 10mm Flex hadica; 1,5m | 5 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napajacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. zavit, 10mm Flex hadica; 2,5m; 2 vyvody | 59 ks |  |
| HALA C - VÝKRM - VEDENIE VODY |  |  |
|

|  |
| --- |
| T-kus PVC, Ø 32mm s 1/2" vnut. zavit |

 | 64 ks |  |
| Hadica Ø10mm, modra | 50 m |  |
| PVC-rura ø 32/2,4 x 5000 mm - ND 16 | 300 m |  |
| Uchytenie potrubia s klipom pre ø 32 mm, PVC | 250 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil (na hmozdinky) | 42 ks |  |
| PVC spojka ø 32 mm | 30 ks |  |
| PVC koleno 32 mm, 90° | 24 ks |  |
| Koleno 45° PVC, Ø 32mm | 8 ks |  |
| T-kus 90° ø 32 mm, PVC | 6 ks |  |
| PVC gulovy ventil s tesnenim EPDM ø 32 mm s 2 skrutkovaniami | 10 ks |  |
| Cerpadlo medikatora 0,2%-2,0% (modre) | 2 ks |  |
| Sada pripojenia pre cerpadlo medikatora | 2 ks |  |
| Sada pripojenia vody 1" s redukcnym ventilom a filtrom,prietok 2,5 m³/h | 2 ks |  |
| Prietokomer 1", Q3=10 m³/h, pre studenu vodu DN25; montazna dlzka 260 mm | 2 ks |  |
| PVC-lepidlo so stetcom, 1 kg | 3 ks |  |
| Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 1 ks |  |
| Tesnenie ruroveho zavitu, 250 ml | 4 ks |  |
| Montazny material a male diely | 2 ks |  |
| HALA C - VÝKRM - VETERANIE ( KOMÍNY - DĹŽKA 3 m ) |  |  |
| Regulator oddeleni 0-10V | 2 ks |  |
| Teplotny senzor zabudovany v krabici | 8 ks |  |
| CO2-senzor, 0-10V, 0-5000 ppm | 2 ks |  |
| Elektronicky regulator otacok, 14A, s krytim | 4 ks |  |
| Motorovy ochranny spinac 4,0-6,3 A s krytom a pomocnym spinacom | 11 ks |  |
| Ventilator kominovy, 230V;vykon 16.000 m³/h prii 30 Pa, 0.98 kW, 4,40 A | 11 ks |  |
| Odvetravaci komin ø 820mm, 30mm PUkomplet 3m, s kotviacim kruhom a nasavacou dyzou | 11 ks |  |
| Uzatvaracia klapka Ø 82 pre servomotor | 11 ks |  |
| Servomotor 230V, 10 Nm, IP66, plynuly, inkl. upevnovaci material | 11 ks |  |
| Olemovanie komina univerzalne, EPDM 140x180cmpre kominy 370/820 mm, inkl. tesniaca paska | 11 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| HALA C - VÝKRM - PRÍVOD VZDUCHU |  |  |
| Stenovy ventil, montazny otvor 560x305mm, prietok vzduchu 2.400 m³/h pri 30 Pa, samootvaraci | 68 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil | 68 ks |  |
| Elektricky piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 Ns riadenim motora - rucne ovladanie | 2 ks |  |
| Vratna pruzina s uchytenim pre stenovy ventil | 4 ks |  |
| Ocelove lanko Ø 4 mm nerezove 1.4401, 6x19 | 190 m |  |
| Kladka Ø 88mm, vertikalna | 4 ks |  |
| Kladka Ø 88mm, horizontalna | 6 ks |  |
| Sada hmozdiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks) | 5 ks |  |
| Rozdelovac privodu vzduchu Ø 820 bez obehoveho ventilatora, komplet, vyska 300 cm, dazdova ochrana a ochranna mrezaproti vtakom, upevnovaci material a lepidlo | 1 ks |  |
| Elektricky piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 Ns riadenim motora - rucne ovladanie | 1 ks |  |
| Kladka ø 128mm, v=131mm, stojaca POM, inkl. sada uchatenia | 1 ks |  |
| Ocelove lanko Ø 4 mm nerezove 1.4401, 6x19 | 10 m |  |
| Olemovanie komina univerzalne, EPDM 140x180cmpre kominy 370/820 mm, inkl. tesniaca paska | 1 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| Veterna ochrana pre stenovy ventil  | 68 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil  | 68 ks |  |
| HALA C - DOPRAVA | 2 ks |  |
| HALA C - MONTÁŽ | 1 ks |  |
| HALA (A-E) - CENTRÁLNE OVLÁDANIE VENTILÁCIE |  |  |
| Pocitac vetrania, dotykovy, 35 oddeleni | 1 ks |  |
| Licencia na software pre 1 zariadenie, PC+Web Software | 1 ks |  |
| Kabel c. 1, 4x0,34 mm2 tieneny, medzi krmnym pocitacom a PC | 350 m |  |
| Poplasne zariadenie, 8 vstupov, montaz na stenu | 1 ks |  |
| Ventilacia - poplachovy pristroj - 12 kontaktnych vstupov | 1 ks |  |
| Vystrazna sirena 12V DC, 122dB(A) | 1 ks |  |
| HALA D - VÝKRM - HRADENIE |  |  |
| Dverova garnitura bez stredovej spojky | 114 ks |  |
| Stenova stojka 100 cm | 16 ks |  |
| Stojka deliacej steny - vyska 100 cm  | 50 ks |  |
| Garnitura celnej steny - vyska 100 cm  | 56 ks |  |
| U-stojka na mur | 50 ks |  |
| Stredova vystuz pre velke boxy (1x stojka)bez podlahovej konzoly | 50 ks |  |
| Stredovy spoj, nerez, vyska 100 cm | 50 ks |  |
| Garnitura zlabovej steny na mur a prednu stenuso stredovou spojkou a upevnenim na podlahu | 56 ks |  |
| Stredova spojka pre zlabovu stenu s ukotvenim,max. vzdialenost medzi spojkami = 1,5 m | 112 ks |  |
| Rohova spojka 45° upevnenie na mur | 106 ks |  |
| Uchytavacia garnitura na beton / PVC rosty (4 kusy) | 170 ks |  |
| PVC profil 600/35 (dlzka 6/7 m ) | 250 m |  |
| PVC profil 750/35 (dlzka 6/7 m ) | 498 m |  |
| Spojovacia rura Ø 34/2 pozinkovana | 1602 m |  |
| U-profil 32/35/32/3 x 6000 mm, PVC, sivy | 2 ks |  |
| PVC-lepidlo so stetcom, 1 kg | 1 ks |  |
| Male diely pre montaz | 4 ks |  |
| HALA D - VÝKRM - NAPÁJAČKY |  |  |
| Nerezove napajacie vedenie, 75 cm, lave, 2 vypusty 1/2" - 45° | 56 ks |  |
| Nerezove napajacie vedenie, 75 cm, prave, 2 vypusty 1/2" - 45° | 56 ks |  |
| Napajaci ventil 1/2" pre vykrm | 224 ks |  |
| Sada upevnenia napajacky | 65 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napajacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. zavit, 10mm Flex hadica; 1,5m | 18 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napajacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. zavit, 10mm Flex hadica; 2,5m; 2 vyvody | 47 ks |  |
| HALA D - VÝKRM - VEDENIE VODY |  |  |
|

|  |
| --- |
| T-kus PVC, Ø 32mm s 1/2" vnut. zavit |

 | 65 ks |  |
| PVC-rura ø 32/2,4 x 5000 mm - ND 16 | 400 m |  |
| Uchytenie potrubia s klipom pre ø 32 mm, PVC | 340 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil  | 60 ks |  |
| PVC spojka ø 32 mm | 40 ks |  |
| PVC koleno 32 mm, 90° | 32 ks |  |
| T-kus 90° ø 32 mm, PVC | 4 ks |  |
| PVC gulovy ventil s tesnenim EPDM ø 32 mm s 2 skrutkovaniami | 12 ks |  |
| Cerpadlo medikatora 0,2%-2,0% (modre) | 4 ks |  |
| Sada pripojenia pre cerpadlo medikatora | 4 ks |  |
| Sada pripojenia vody 1" s redukcnym ventilom a filtrom,prietok 2,5 m³/h | 4 ks |  |
| Prietokomer 1", Q3=10 m³/h, pre studenu vodu DN25; montazna dlzka 260 mm | 4 ks |  |
| PVC-lepidlo SABA / S3 so stetcom, 1 kg | 4 ks |  |
| Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 1 ks |  |
| Tesnenie ruroveho zavitu, 250 ml | 2 ks |  |
| Montazny material a male diely | 1 ks |  |
| HALA D - VÝKRM - VETRANIE |  |  |
| Regulator oddeleni 0-10V | 4 ks |  |
| Teplotny senzor  | 16 ks |  |
| CO2-senzor, 0-10V, 0-5000 ppm | 4 ks |  |
| Elektronicky regulator otacok, 14A, s krytim | 4 ks |  |
| Motorovy ochranny spinac pre 2,5 - 4,0 As krytom a pomocnym spinacom | 16 ks |  |
| Ventilator s ochrannou mrezoumontazny otvor ø 660mm, 230 V, 2.7 A, 600 Wvykon 10.900 m³/h pri 50 Pa | 16 ks |  |
| Ventilatorova zaluzia pre ventilator Ø 630 mm | 16 ks |  |
| Upevnovaci material pre ventilator | 16 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| HALA D - VÝKRM - PRÍVOD VZDUCHU |  |  |
| Stenovy ventil, montazny otvor 560x305mm, prietok vzduchu 2.400 m³/h pri 30 Pa, samootvaraci | 64 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil | 64 ks |  |
| Elektricky piest 230V, 600mm zdvih, 3000 Ns riadenim motora - rucne ovladanie | 4 ks |  |
| Vratna pruzina s uchytenim pre stenovy ventil | 4 ks |  |
| Ocelove lanko Ø 4 mm nerezove 1.4401, 6x19 | 160 m |  |
| Kladka Ø 88mm, vertikalna | 4 ks |  |
| Sada hmozdiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks) | 2 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| Veterna ochrana pre stenovy ventil  | 64 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil  | 64 ks |  |
| HALA D - DOPRAVA | 1 ks |  |
| HALA D - MONTÁŽ | 1 ks |  |
| HALA E - VÝKRM - HRADENIE |  |  |
| Dverova garnitura bez stredovej spojky | 64 ks |  |
| Stenova stojka 100 cm | 8 ks |  |
| Stojka deliacej steny - vyska 100 cm  | 28 ks |  |
| Garnitura celnej steny - vyska 100 cm  | 32 ks |  |
| U-stojka na mur | 32 ks |  |
| Stredova vystuz pre velke boxy (1x stojka) bez podlahovej konzoly | 32 ks |  |
| Stredovy spoj, nerez, vyska 100 cm | 32 ks |  |
| Garnitura zlabovej steny na mur a prednu stenuso stredovou spojkou a upevnenim na podlahu | 28 ks |  |
| Stredova spojka pre zlabovu stenu s ukotvenim,max. vzdialenost medzi spojkami = 1,5 m | 56 ks |  |
| Rohova spojka 45° upevnenie na mur | 60 ks |  |
| Uchytavacia garnitura na beton / PVC rosty (4 kusy) | 100 ks |  |
| PVC profil 600/35 (dlzka 6/7 m ) | 124 m |  |
| PVC profil 750/35 (dlzka 6/7 m ) | 294 m |  |
| Spojovacia rura Ø 34/2 pozinkovana | 894 m |  |
| U-profil 32/35/32/3 x 6000 mm, PVC, sivy | 1 ks |  |
| PVC-lepidlo so stetcom, 1 kg | 1 ks |  |
| Male diely pre montaz | 4 ks |  |
| HALA E - VÝKRM - NAPÁJAČKY |  |  |
| Nerezove napajacie vedenie, 75 cm, lave, 2 vypusty 1/2" - 45° | 30 ks |  |
| Nerezove napajacie vedenie, 75 cm, prave, 2 vypusty 1/2" - 45° | 30 ks |  |
| Napajaci ventil 1/2" pre vykrm | 120 ks |  |
| Sada upevnenia napajacky | 32 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napajacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. zavit, 10mm Flex hadica; 1,5m | 4 ks |  |
| Sada pripojenia vody pre napajacie vedenie,1/2" vnut.-vonk. zavit, 10mm Flex hadica; 2,5m; 2 vyvody | 28 ks |  |
| HALA E - VÝKRM - VEDENIE VODY |  |  |
| T-kus PVC, Ø 32mm s 1/2" vnut. zavit | 32 ks |  |
| PVC-rura ø 32/2,4 x 5000 mm - ND 16 | 220 m |  |
| Uchytenie potrubia s klipom pre ø 32 mm, PVC | 190 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil  | 32 ks |  |
| PVC spojka ø 32 mm | 20 ks |  |
| PVC koleno 32 mm, 90° | 16 ks |  |
| T-kus 90° ø 32 mm, PVC | 2 ks |  |
| PVC gulovy ventil s tesnenim EPDM ø 32 mm s 2 skrutkovaniami | 6 ks |  |
| Cerpadlo medikatora 0,2%-2,0%  | 2 ks |  |
| Sada pripojenia pre cerpadlo medikatora | 2 ks |  |
| Sada pripojenia vody 1"" s redukcnym ventilom a filtrom,prietok 2,5 m³/h | 2 ks |  |
| Prietokomer 1"", Q3=10 m³/h, pre studenu vodu DN25; montazna dlzka 260 mm | 2 ks |  |
| PVC-lepidlo so stetcom, 1 kg | 2 ks |  |
| Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 1 ks |  |
| Tesnenie ruroveho zavitu, 250 ml | 1 ks |  |
| Montazny material a male diely | 1 ks |  |
| HALA E - VÝKRM - VETRANIE |  |  |
| Regulator oddeleni 0-10V | 2 ks |  |
| Teplotny senzor zabudovany v krabici | 8 ks |  |
| CO2-senzor, 0-10V, 0-5000 ppm | 2 ks |  |
| Elektronicky regulator otacok 14A, s krytim | 2 ks |  |
| Motorovy ochranny spinac pre 2,5 - 4,0 As krytom a pomocnym spinacom | 8 ks |  |
| Ventilator s ochrannou mrezoumontazny otvor ø 660mm, 230 V, 2.7 A, 600 Wvykon 10.900 m³/h pri 50 Pa | 8 ks |  |
| Ventilatorova zaluzia pre ventilator Ø 630 mm | 8 ks |  |
| Upevnovaci material pre ventilator | 8 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| HALA E - VÝKRM - PRÍVOD VZDUCHU |  |  |
| Stenovy ventil, montazny otvor 560x305mm, prietok vzduchu 2.400 m³/h pri 30 Pa, samootvaraci | 34 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil  | 34 ks |  |
| Elektricky piest 230V, 600mm zdvih, 3000 Ns riadenim motora - rucne ovladanie | 2 ks |  |
| Vratna pruzina s uchytenim pre stenovy ventil | 2 ks |  |
| Ocelove lanko Ø 4 mm nerezove 1.4401, 6x19 | 90 m |  |
| Kladka Ø 88mm, vertikalna | 2 ks |  |
| Sada hmozdiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks) | 1 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| Veterna ochrana pre stenovy ventil  | 34 ks |  |
| Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil | 34 ks |  |
| HALA E - DOPRAVA | 1 ks |  |
| HALA E - MONTÁŽ | 1 ks |  |
| HALA A,B – VSOKOTLAKÉ CHLADENIE |  |  |
| Cerpacie zariadenie, 70 bar 25 l/min., 300 trysiek | 1 ks |  |
| Sada pripojenia na domaci vodovod | 1 ks |  |
| Stenova nadstavba pre cerpadla  | 1 ks |  |
| Hydraulicka hadica, HD 108x1000mm, Ø 8mm, max. 215 bar | 1 ks |  |
| Centralne filtracne zariadenie so 4 filtrami inkl. 1/2"" ventil a manometer, mosadz | 1 ks |  |
| Ovladanie pre ysokotlakove hmlove chladenie, 8 oddeleni | 1 ks |  |
| Dvojity termostat pre alarm - 2 pre kontrolu teploty | 4 ks |  |
| Vysokotlakovy ventil 1/2"", 70 bar, pre max. 350 trysiek,inkl. koncove zoskrutkovanie G12 - R1/2“ | 2 ks |  |
| Vysokotlakovy ventil 3/8"", 70 bar, pre max. 40 trysiek,inkl. koncove zoskrutkovanie G12 - R3/8" | 2 ks |  |
| Sada guloveho ventilu 3/8"" komplet, inkl. koncove skrutkovaniea priechodka | 6 ks |  |
| Nerezova rura s tryskami Ø 12 mm, dlzka 6m, 6 trysiek jednostrannych pre hmlové chladenie | 43 ks |  |
| Spojovacia rura nerezova, Ø12 mm, dlzka 6 m pre hmlové chladenie | 12 ks |  |
| Nerezova tryska 0,2 pre hmlové chladenie | 260 ks |  |
| Nerezove zaslepky pre otvory trysiek | 10 ks |  |
| Skrutkovy spoj priamy G12, nerezovy pre hmlove chladenie | 50 ks |  |
| L-skrutkovy spoj W12, nerezovy pre hmlove chladenie | 20 ks |  |
| T-skrutkovy spoj T12, nerezovy pre hmlove chladenie | 5 ks |  |
| Rurova spojka 12-15mm s gumovou vlozkou, uchytenie na hmozdinky | 280 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| HALA C - VSOKOTLAKÉ CHLADENIE |  |  |
| Cerpacie zariadenie, 70 bar 21 l/min., 250 trysiek | 1 ks |  |
| Pridavny modul pre druhe zariadenie s vyrovnavanim tlaku | 1 ks |  |
| Sada pripojenia na domaci vodovod | 1 ks |  |
| Stenova nadstavba pre cerpadla  | 1 ks |  |
| Hydraulicka hadica, HD 108x1000mm, Ø 8mm, max. 215 bar | 1 ks |  |
| Centralne filtracne zariadenie so 4 filtrami inkl. 1/2"" ventil a manometer, mosadz | 1 ks |  |
| Ovladanie  | 1 ks |  |
| Dvojity termostat pre alarm pre kontrolu teploty | 2 ks |  |
| Vysokotlakovy ventil 1/2"", 70 bar, pre max. 350 trysiek,inkl. koncove zoskrutkovanie G12 - R1/2" | 2 ks |  |
| Sada guloveho ventilu 3/8"" komplet, inkl. koncove skrutkovaniea priechodka | 4 ks |  |
| Nerezova rura s tryskami Ø 12 mm, dlzka 6m, 6 trysiek jednostrannych pre hmlové chladenie | 26 ks |  |
| Spojovacia rura nerezova, Ø12 mm, dlzka 6 m pre hmlové chladenie | 15 ks |  |
| Nerezova tryska 0,2 pre hmlové chladenie | 158 ks |  |
| Nerezove zaslepky pre otvory trysiek | 8 ks |  |
| Skrutkovy spoj priamy G12, nerezovy pre hmlove chladenie | 40 ks |  |
| L-skrutkovy spoj W12, nerezovy pre hmlove chladenie | 14 ks  |  |
| T-skrutkovy spoj T12, nerezovy pre hmlove chladenie | 3 ks |  |
| Rurova spojka 12-15mm s gumovou vlozkou, uchytenie na hmozdinky | 220 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| HALA D,E - VSOKOTLAKÉ CHLADENIE |  |  |
| Cerpacie zariadenie rady, 70 bar 25 l/min., 300 trysiek | 1 ks |  |
| Pridavny modul pre druhe zariadenie s vyrovnavanim tlaku | 1 ks |  |
| Sada pripojenia na domaci vodovod | 1 ks |  |
| Stenova nadstavba pre cerpadla  | 1 ks |  |
| Hydraulicka hadica, HD 108x1000mm, Ø 8mm, max. 215 bar | 1 ks |  |
| Centralne filtracne zariadenie so 4 filtrami inkl. 1/2"" ventil a manometer, mosadz | 1 ks |  |
| Ovladanie pre ysokotlakove hmlove chladenie, 8 oddeleni | 1 ks |  |
| Dvojity termostat pre alarm pre kontrolu teploty | 6 ks |  |
| Vysokotlakovy ventil 1/2"", 70 bar, pre max. 350 trysiek,inkl. koncove zoskrutkovanie G12 - R1/2" | 6 ks |  |
| Sada guloveho ventilu 3/8"" komplet, inkl. koncove skrutkovaniea priechodka | 6 ks |  |
| Nerezova rura s tryskami Ø 12 mm, dlzka 6m, 6 trysiek jednostrannych pre hmlové chladenie | 36 ks |  |
| Spojovacia rura nerezova, Ø12 mm, dlzka 6 m pre hmlové chladenie | 29 ks |  |
| Nerezova tryska 0,2 pre hmlové chladenie | 210 ks |  |
| Nerezove zaslepky pre otvory trysiek | 6 ks |  |
| Skrutkovy spoj priamy G12, nerezovy pre hmlove chladenie | 60 ks |  |
| L-skrutkovy spoj W12, nerezovy pre hmlove chladenie | 30 ks |  |
| T-skrutkovy spoj T12, nerezovy pre hmlove chladenie | 5 ks |  |
| Rurova spojka 12-15mm s gumovou vlozkou, uchytenie na hmozdinky | 330 ks |  |
| Male diely pre montaz | 1 ks |  |
| DOPRAVA | 1 ks |  |
| MONTÁŽ | 1 ks |  |
| MLYN A NÁDRŽ NA KUKURICU |  |  |
| Dopravnik zo sila do mlyna | 1 ks |  |
| Mlyn na kukuricu s kapacitou 3 tony/h | 1 ks |  |
| Montazne a spojovacie diely, kolena , spojky , cyklon | 1 ks |  |
| Prednadrz pre CCM - l/s/v: 154x154x125 cm (bez vahy)inkl. miesadlo s motorom 5,5 kW, kapacita cca. 1400 l | 1 ks |  |
| Nadrz - adaptacna sada k vahovemu systemu  | 1 ks |  |
| Vahova bunka 1-HLM/4400 kg | 4 ks |  |
| Nadstavec na nadrz na celkovy objem cca. 3100 l, celkova vyska cca. 191 cm (bez vahy) | 1 ks |  |
| Nadstavec na nadrz na celkovy objem cca. 5400 l, celkova vyska cca. 252 cm (bez vahy) | 1 ks |  |
| Vynasaci zavitovkovy dopravnik pre nadrz - jednoduchy,0,75 kW k zvislemu dopravniku 1,5 kW | 1 ks |  |
| Zvisly dopravnik pre nadrz 3m, motor 2,2 kWk vynasaciemu dopravniku 1,5 kW | 1 ks |  |
| Predlzenie zvisleho dopravnika o 2 m pre nadrz  | 1 ks |  |
| Pozvolny rozbeh pre 5,5 kW motor | 1 ks |  |
| Elektricke ovladanie pre nadrz prevynasaci 1,5kW a sikmy 2,2kW dopravnik | 1 ks |  |
| Rozvodna skrinka s hlavnim spinacom a ovladacimtransformatorom | 1 ks |  |
| Kryt na nadrz | 1 ks |  |
| DOPRAVA | 1 ks |  |
| MONTÁŽ | 1 ks |  |
| KUCHYŇA PRE MOKRÉ KŔMENIE |  |  |
| Nerezova nadrz 2150l, 1 vaha, bezpecnostnykryt, 1,5 kW miesadlo, cistenie nadrz | 2 ks |  |
| Montázny rám k 2150 l nerezovej nádrzi  | 2 ks |  |
| Cistiaci system (voda) pre nerezovu nadrz  | 2 ks |  |
| Vysokotlakove odstredive cerpadlo 7,5 kW,nerez, vykon ca. 35.000 l/hod. do 300 m vedenia | 2 ks |  |
| Balik pre rozsirenie zariadenia pre 2 cerpadla so samostatne stojacou konzolou | 1 ks |  |
| Nadrz na uzitkovu vodu - 1300 l, nerezova; morena;s 3 nohami, nasavaci otvor 3"", cistenie nadrze cez2 odrazove taniere a miesacej dyzy | 1 ks |  |
| Vysokotlakove odstredive cerpadlo 4 kW nerez,vykon 30.000 l/hod. do 150 m vedenia | 1 ks |  |
| Odlucovac cudzich telies pre snekove cerpadlo | 2 ks |  |
| Okruhovy gulovy ventil 2"", mosadz, pre rozdelovac komplet s prislusenstvom | 15 ks |  |
| Okruhovy membranovy ventil Ø63 PVC pre okruhovy rozdelovac komplet s prislusenstvom | 2 ks |  |
| Svorkova krabica pre krmnu kuchynu - predny a spätny chod | 1 ks |  |
| Okruhovy gulovy ventil 2"" s volnym prietokom, inkl.servoventil a pripojovacie diely | 15 ks |  |
| Ram pre okruhovy rozdelovac, bez ventilov | 2 ks |  |
| Kompresor 660 l/min, 10 bar, 400 V - 3 kWinkl. regulator tlaku a hadicova pripojka,s automatickym odvadzanim kondenzatu, 250 l kotol, vonkajsia teplota od +5 do +35 °C | 1 ks |  |
| Redukcna spojka dlha 2520 vonk.zavit 1/4"-vnut.zavit 1/2", mosadz | 1 ks |  |
| Rozdelovac stlaceneho vzduchu pre 6 vstupov | 1 ks |  |
| Skrutkovacia spojka priama 12/10mm - 1/2" vonkajsi zavit | 10 ks |  |
| PE-vzduchova hadica Ø 12/10 mm | 250 m |  |
| Redukcia 12/10 na 8/6 Push-in | 10 ks |  |
| T-spojovaci clanok 12/10 - Push-in | 8 ks |  |
| Priama spojka 12/10 mm, Push-in | 8 ks |  |
| Transparentna rura Ø 63, 1 meter na okruh | 6 ks |  |
| T-kus 90°. Ø 63 - PVC | 5 ks |  |
| PVC-koleno ø 63x90° | 6 ks |  |
| Koleno ø 63 - 45° - velke - PVC | 6 ks |  |
| Skrutkovanie Ø 63, O-kruzok EPDM - PVC | 6 ks |  |
| PVC- gulovy ventil Ø 63 | 6 ks |  |
| Plnenie vody pomocou A-cerpadla s 1/2" vodnym ventilom | 2 ks |  |
| Poistny gulovy ventil 6/4" inkl. predradeny ventil 24V/230V | 4 ks |  |
| Riadiaci kabel 21 x 0.35, vzduch. hadica a viaz. paska | 200 m |  |
| Dezinfekcia nadrze pomocou rozprasovania kyselin,urcene pre kyselinu mravciu a propionovu | 2 ks |  |
| Rotacne cerpadlo 1,5 KW | 1 ks |  |
| Nadrz na cerstvu vodu Ø 2,5 x 3,55m objem 15.000 l | 1 ks |  |
| Nadrz na cerstvu vodu Ø 2,5 x 3,05m objem 12.500 l | 2 ks |  |
| Pripojovacie diely pre nadrz na cerstvu vodu | 3 ks |  |
| Plavakovy spinac 230V-10m kabel  | 3 ks |  |
| Hrdlovy uzaver 3" mosadz | 6 ks |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA A |  |  |
| Automaticke krmne miesto - ø63 pre zlab do 4m,bez upevnenia, inkl. pripojovacie diely | 34 ks |  |
| PVC-rura 63 DA do 10 bar, ø63/3x6000mm | 432 m |  |
| Spojka Ø 63 - PVC | 10 ks |  |
| Skrutkovanie Ø 63, O-kruzok EPDM - PVC | 10 ks |  |
| Koleno ø 63 - 90° - velke - PVC | 15 ks |  |
| PVC T-kus 45°, Ø 63 | 2 ks |  |
| PVC-koleno ø 63x45° | 10 ks |  |
| Koleno ø 63 - 45° - velke - PVC | 10 ks |  |
| Obluk ø 63-90° - maly, PVC | 10 ks |  |
| Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 4 ks |  |
| PVC-lepidlo SABA / S3 so stetcom, 1 kg | 4 ks |  |
| Montazny material a male diely | 2 ks |  |
| Zlabova sonda nerezova pre vykrmove osipane (1ks), dlzka 200 cm | 68 ks |  |
| Upevnenie zlabovej sondy na hradenie (1 ks) | 68 ks |  |
| 2-polovy kabel pre zlabovu sondu, kabelpre vodny ventil alebo snimanie tlaku | 410 m |  |
| Plosny spoj pre BUS-system pri mokrom krmeni,urceny pre 10 krmnych miest so zlabovou sondou | 4 ks |  |
| 4-polovy kabel pre zlabovu sondu, BUS system, s upevnenim | 750 m |  |
| Ovladacie vedenie pre BUS-system | 150 m |  |
| Lepidlo na krmne miesta | 3 ks |  |
| Vzduchova hadica 8/6 mm, 6 bar, PE | 200 m |  |
| Upevnenie krmneho potrubia 1", montaz na stenu | 10 ks |  |
| Montazny balik pre krmnu liniu v budove | 51 ks |  |
| Upevnovací strmen Ø 50/63-34 komplet | 35 ks |  |
| Upevnenie pre 1 krmne miesto na stenu  | 34 ks |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA B |  |  |
| Automaticke krmne miesto - ø63 pre zlab do 4m,bez upevnenia, inkl. pripojovacie diely | 80 ks |  |
| PVC-rura 63 DA do 10 bar, ø63/3x6000mm | 360 m |  |
| Spojka Ø 63 - PVC | 20 ks |  |
| Skrutkovanie Ø 63, O-kruzok EPDM - PVC | 15 ks |  |
| Koleno ø 63 - 90° - velke - PVC | 20 ks |  |
| PVC T-kus 45°, Ø 63 | 2 ks |  |
| PVC-koleno ø 63x45° | 10 ks |  |
| Koleno ø 63 - 45° - velke - PVC | 10 ks |  |
| Obluk ø 63-90° - maly, PVC | 10 ks |  |
| Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 7 ks |  |
| PVC-lepidlo so stetcom, 1 kg | 7 ks |  |
| Montazny material a male diely | 2 ks |  |
| Zlabova sonda nerezova pre vykrmove osipane (1ks), dlzka 200 cm | 160 ks |  |
| Upevnenie zlabovej sondy na hradenie (1 ks) | 160 ks |  |
| 2-polovy kabel pre zlabovu sondu, kabelpre vodny ventil alebo snimanie tlaku | 960 m |  |
| Plosny spoj pre BUS-system pri mokrom krmeni,urceny pre 10 krmnych miest so zlabovou sondou | 8 ks |  |
| 4-polovy kabel pre zlabovu sondu, BUS system, s upevnenim | 2000 m |  |
| Ovladacie vedenie pre BUS-system | 130 m |  |
| Lepidlo na krmne miesta | 8 ks |  |
| Vzduchova hadica 8/6 mm, 6 bar, PE | 350 m |  |
| Upevnenie krmneho potrubia 1", montaz na stenu | 90 ks |  |
| Montazny balik pre krmnu liniu v budove | 10 ks |  |
| Upevnovací strmen Ø 50/63-34 komplet | 10 ks |  |
| Upevnenie pre 1 krmne miesto na stenu | 80 ks |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA C |  |  |
| Automaticke krmne miesto - ø63 pre zlab do 4m,bez upevnenia, inkl. pripojovacie diely | 68 ks |  |
| PVC-rura 63 DA do 10 bar, ø63/3x6000mm | 252 m |  |
| Spojka Ø 63 - PVC | 20 ks |  |
| Skrutkovanie Ø 63, O-kruzok EPDM - PVC | 15 ks |  |
| Koleno ø 63 - 90° - velke - PVC | 20 ks |  |
| PVC T-kus 45°, Ø 63 | 2 ks |  |
| PVC-koleno ø 63x45° | 5 ks |  |
| Koleno ø 63 - 45° - velke - PVC | 5 ks |  |
| Obluk ø 63-90° - maly, PVC | 5 ks |  |
| Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 6 ks |  |
| PVC-lepidlo so stetcom, 1 kg | 6 ks |  |
| Montazny material a male diely | 2 ks |  |
| Zlabova sonda nerezova pre vykrmove osipane (1ks), dlzka 200 cm | 144 ks |  |
| Upevnenie zlabovej sondy na hradenie (1 ks) | 144 ks |  |
| 2-polovy kabel pre zlabovu sondu, kabelpre vodny ventil alebo snimanie tlaku | 870 m |  |
| Plosny spoj pre BUS-system pri mokrom krmeni,urceny pre 10 krmnych miest so zlabovou sondou | 8 ks |  |
| 4-polovy kabel pre zlabovu sondu, BUS system, s upevnenim | 1670 m |  |
| Ovladacie vedenie pre BUS-system | 80 m |  |
| Lepidlo na krmne miesta | 8 ks |  |
| Vzduchova hadica 8/6 mm, 6 bar, PE | 250 m |  |
| Upevnenie krmneho potrubia 1", montaz na stenu | 80 ks |  |
| Montazny balik pre krmnu liniu v budove | 20 ks |  |
| Upevnovací strmen Ø 50/63-34 komplet | 20 ks |  |
| Upevnenie pre 1 krmne miesto na stenu | 72 ks |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA D |  |  |
| Automaticke krmne miesto - ø63 pre zlab do 4m,bez upevnenia, inkl. pripojovacie diely | 56 ks |  |
| PVC-rura 63 DA do 10 bar, ø63/3x6000mm | 660 m |  |
| Spojka Ø 63 - PVC | 30 ks |  |
| Skrutkovanie Ø 63, O-kruzok EPDM - PVC | 20 ks |  |
| Koleno ø 63 - 90° - velke - PVC | 45 ks |  |
| PVC T-kus 45°, Ø 63 | 6 ks |  |
| PVC-koleno ø 63x45° | 15 ks |  |
| Koleno ø 63 - 45° - velke - PVC | 15 ks |  |
| Obluk ø 63-90° - maly, PVC | 20 ks |  |
| Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 7 ks |  |
| PVC-lepidlo SABA / S3 so stetcom, 1 kg | 7 ks |  |
| Montazny material a male diely | 4 ks |  |
| Zlabova sonda nerezova pre vykrmove osipane (1ks), dlzka 200 cm | 112 ks |  |
| Upevnenie zlabovej sondy na hradenie (1 ks) | 112 ks |  |
| 2-polovy kabel pre zlabovu sondu, kabelpre vodny ventil alebo snimanie tlaku | 680 m |  |
| Plosny spoj pre BUS-system pri mokrom krmeni,urceny pre 10 krmnych miest so zlabovou sondou | 6 ks |  |
| 4-polovy kabel pre zlabovu sondu, BUS system, s upevnenim | 2000 m |  |
| Ovladacie vedenie pre BUS-system | 150 m |  |
| Lepidlo na krmne miesta | 6 ks |  |
| Vzduchova hadica 8/6 mm, 6 bar, PE | 200 m |  |
| Upevnenie krmneho potrubia 1", montaz na stenu | 70 ks |  |
| Montazny balik pre krmnu liniu v budove | 40 ks |  |
| Upevnovací strmen Ø 50/63-34 komplet | 50 ks |  |
| Upevnenie pre 1 krmne miesto na stenu | 20 ks |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA E | 56 ks |  |
| Automaticke krmne miesto -ø63 pre zlab do 4m,bez upevnenia, inkl. pripojovacie diely | 32 ks |  |
| PVC-rura 63 DA do 10 bar, ø63/3x6000mm | 288 m |  |
| Spojka Ø 63 - PVC | 15 ks |  |
| Skrutkovanie Ø 63, O-kruzok EPDM - PVC | 10 ks |  |
| Koleno ø 63 - 90° - velke - PVC | 20 ks |  |
| PVC T-kus 45°, Ø 63 | 2 ks |  |
| PVC-koleno ø 63x45° | 10 ks |  |
| Koleno ø 63 - 45° - velke - PVC | 10 ks |  |
| Obluk ø 63-90° - maly, PVC | 5 ks |  |
| Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter | 4 ks |  |
| PVC-lepidlo SABA / S3 so stetcom, 1 kg | 4 ks |  |
| Montazny material a male diely | 2 ks |  |
| Zlabova sonda nerezova pre vykrmove osipane (1ks), dlzka 200 cm | 64 ks |  |
| Upevnenie zlabovej sondy na hradenie (1 ks) | 64 ks |  |
| 2-polovy kabel pre zlabovu sondu, kabelpre vodny ventil alebo snimanie tlaku | 390 m |  |
| Plosny spoj pre BUS-system pri mokrom krmeni,urceny pre 10 krmnych miest so zlabovou sondou | 4 ks |  |
| 4-polovy kabel pre zlabovu sondu, BUS system,s upevnenim | 400 m |  |
| Ovladacie vedenie pre BUS-system | 120 m |  |
| Lepidlo na krmne miesta | 4 ks |  |
| Vzduchova hadica 8/6 mm, 6 bar, PE | 200 m |  |
| Upevnenie krmneho potrubia 1", montaz na stenu | 51 ks |  |
| Montazny balik pre krmnu liniu v budove | 25 ks |  |
| Upevnovací strmen Ø 50/63-34 komplet | 20 ks |  |
| Upevnenie pre 1 krmne miesto na stenu  | 25 ks |  |
| KŔMNY POČÍTAČ | 32 ks |  |
| Krmny pocitac kancelarska verziafarebna obrazovka, ovladanie, mys, klavesnica (ako pri PC)3 vahove vstupy, sietove pripojenie, zabudovany USV, Moznost zalohovania dat cez USB-kluc | 1 ks |  |
| Externe rozsirenie na 100 ventilov  | 3 ks |  |
| Rozsirenie programu  | 1 ks |  |
| Softwer rozsirenia  | 1 ks |  |
| Riadiace tienene vedenie medzi PC akrmnym pocitacom, max. 100 m vzdialenost | 100 m |  |
| Kabel YSLCY-OB 2x0.5 mm2 tieneny (vodic hnedy, modry) | 100 m |  |
| Rozsirenie 16 vystupov rele  | 1 ks |  |
| Kablova prechodka - sada 3xM32, 10xM25, 20xM20, 10xM16 | 1 ks |  |
| Rozvodna krabica, KS 164/99/67 - siva | 5 ks |  |
| RIADIACA SKRIŇA |  |  |
| Rozvodna skrina s hlavnym spinacom a ovladacimtransformatorom, velkost 1000/1400/300mm, 108 volnych jednotiekvhodny pre frekvencny menic | 1 ks |  |
| Frekvencny menic so sietovym filtrom pre 7,5 kW,vstup 3x400V, 50Hz, vystup 3x400V, 10-400Hz na ovladanie cerpadla, analogove riadenie, inkl. pomocny odpojovac | 1 ks |  |
| Riadiaca skrinka, riadenie cerpadla  | 1 ks |  |
| Pozvolny rozbeh do 4kW, 400V, 3-fazovy-pohon | 2 ks |  |
| Rele pre ovladanie svetla v mastali | 12 ks |  |
| Rozsirenie pre silo, 1 istic s motorovym spinacompre motor 2,2 kW, 2 jednotky | 1 ks |  |
| Rozsirenie pre silo, 1 istic s motorovym spinacompre motor 1,1 kW, 2 jednotky | 5 ks |  |
| Rozsirenie pre silo, 2 istice s motorovym spinacompre motor 2,2 kW, 3 jednotky | 1 ks |  |
| Rozsirenie pre silo, 1 istic s motorovym spinacompre motor 3 alebo 4 kW, 2 jednotky | 1 ks |  |
| Pomocne spínacie relé inkl. zapojenie | 6 ks |  |
| Dobehove rele inkl. zapojenie | 6 ks |  |
| MONTÁŽNY MATERIAL |  |  |
| Montazny balik pre krmnu kuchynu - mokre krmenie | 2 ks |  |
| Montazny balik pre krmnu liniu v budove | 24 ks |  |
| Upevnenie krmneho potrubia v centralnej chodbe pre 4 rury 1" | 60 ks |  |
| Strmen so 6 cm odstupom od steny Ø 50 - 63 | 20 ks |  |
| SILÁ A ŠNEKY |  |  |
| Polyesterove silo 20 m3 (4 nohy podstavca, Ø 240x725 cm vyska)Plniaci material max. 600 kg/m³ | 3 ks |  |
| Kotvy M16 pre uchytenie sila (2 ks na kazdu nohu) | 24 ks |  |
| Spiralovy snekovy dopravnik ø 125, s prijmovymlievikom 20x25x20 cm, plastovy lievik ø 42 cm,prevodovy motor 1,1 kW, dopravny vykon 75 kg/min.min. davkovane mnozstvo 3 kg | 3 ks |  |
| PVC-rura Ø 125, dlzka 3 m so spojkou | 21 ks |  |
| PVC-koleno 45°, Ø 125 | 12 ks |  |
| Spirala - vonk. Ø 94,6 mm pre potrubie Ø 125 | 80 m |  |
| Sada zavesenia s retazou (na 10 m potrubia) | 9 ks |  |
| Lievik sila pre spiralovy dopravnik, D=860mm/d=440mm/H=450mm | 3 ks |  |
| Montazny balik pre polyesterove silo | 3 ks |  |
| Vypustna skrina pre 2 spiralove snekove dopravniky ø 125 mm, 50x50 cm, vyska 25 cm | 2 ks |  |
| Vstupny lievik s prekrytim a upevnovacim materialom na priskrutkovanie do steny | 1 ks |  |
| SILOVIBRÁTOR |  |  |
| Vibracne zariadenie 0.18 kW s uchytenim a kapacitnymsenzorom | 1 ks |  |
| Riadenie pre vibracne zariadenie sila | 1 ks |  |
| DOPRAVA | 1 ks |  |
| MONTÁŽ | 1 ks |  |
| Záruka na materiál a montáž min. 12 mesiacov | min. 12 mesiacov |  |
|  |  |  |
| HALA A – HRADENIE, NAPAJÁČKY, VEDENIE VODY, VETRANIE, PRÍVOD VZDUCHU vrátane dopravy a montáže v Eur bez DPH |  |  |
| HALA B – HRADENIE, NAPAJÁČKY, VEDENIE VODY, VETRANIE, PRÍVOD VZDUCHU vrátane dopravy a montáže v Eur bez DPH |  |  |
| HALA C – HRADENIE, NAPAJÁČKY, VEDENIE VODY, VETRANIE, PRÍVOD VZDUCHU vrátane dopravy a montáže v Eur bez DPH |  |  |
| HALA (A-E) - CENTRÁLNE OVLÁDANIE VENTILÁCIE  |  |  |
| HALA D – HRADENIE, NAPAJÁČKY, VEDENIE VODY, VETRANIE, PRÍVOD VZDUCHU vrátane dopravy a montáže v Eur bez DPH |  |  |
| HALA E – HRADENIE, NAPAJÁČKY, VEDENIE VODY, VETRANIE, PRÍVOD VZDUCHU vrátane dopravy a montáže v Eur bez DPH |  |  |
| HALA A,B – VSOKOTLAKÉ CHLADENIE v Eur bez DPH |  |  |
| HALA C - VSOKOTLAKÉ CHLADENIE v Eur bez DPH |  |  |
| HALA D,E - VSOKOTLAKÉ CHLADENIE v Eur bez DPH |  |  |
| MLYN A NÁDRŽ NA KUKURICU v Eur bez DPH |  |  |
| KUCHYŇA PRE MOKRÉ KŔMENIE v Eur bez DPH |  |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA A v Eur bez DPH |  |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA B v Eur bez DPH |  |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA C v Eur bez DPH |  |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA D v Eur bez DPH |  |  |
| KŔMNE MIESTA A LÍNIE – HALA E v Eur bez DPH |  |  |
| KŔMNY POČÍTAČ v Eur bez DPH |  |  |
| RIADIACA SKRIŇA v Eur bez DPH |  |  |
| MONTÁŽNY MATERIAL v Eur bez DPH |  |  |
| SILÁ A ŠNEKY v Eur bez DPH |  |  |
| SILOVIBRÁTOR v Eur bez DPH |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

Predmet prieskumu trhu v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak je niekde v opise predmetu prieskumu trhu použitý názov výrobcu, výrobku alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, zadávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže predkladateľ predložiť ekvivalent inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača