**Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky**

1. **Vyväzovač letorastov viniča**
* Zariadenie na vyväzovanie letorastov viniča
* Upnutie na predný odliatok alebo predný hydraulický záves traktora
* S regulácia rýchlosti podávacích pásov
* Možnosť výškového aj stranového posuvu
* Možnosť použitia na trhu voľne dostupných sponiek a špagátu (neviazané na povinnosť odoberať spotrebný materiál len od výrobcu zariadenia)
* Rýchloupínací záves s elektrohydraulickým ovládaním prostredníctvom joysticku
1. **Herbicídny rám (aplikátor herbicídov) s postrekovačom na herbicídy**
* Upnutie na predok traktora
* Ovládanie prostredníctvom okruhov hydrauliky traktora
* Ochranný plastový kryt trysiek
* Hydraulicky meniteľná šírka
* Hydraulicky ovládaný sklon koncových terminálov
* Objem postrekovača minimálne 400 litrov
* Dvojsekčné elektrické ovládanie postrekovania
* Manuálne ovládanie tlaku
1. **Tunelový ometávač kmienkov vinohradu**
* Záves pre upnutie na prednú časť traktora
* Hydraulicky ovládaný sklon
* Hydraulicky ovládaný stranový výsuv
* Hydraulicky ovládaná výšková regulácia
* Hydraulické ovládanie
* Príslušenstvo pre likvidáciu buriny v príkmennom páse
* Rám na uskladnene stroja
1. **Podryvák s prihnojovaním vinohradu**
* Pohon dávkovača mechanický
* Trojbodový záves
* Hydraulické otváranie distribučných otvorov
* Pracovná hĺbka do 40 cm
* Prestaviteľná šírka záberu do 1600 mm
* Nerezové prevedenie zásobníka
1. **Obojstranná výkyvná sekcia s bočným náklonom**
* Uchytenie do predného trojbodového závesu traktora
* Nastaviteľné čidlá
* Ovládanie bočného náklonu
* Hydraulické nastavenie šírky rámu (požadované šírky riadkov 2,2m a 2,5m)
* Výkyvná sekcia ovládaná servomotorom
* Nôž – pracovný záber min 400 mm pre podrezanie burín
* Mechanizmus pre nastavenie pracovnej výšky

**Adresa dodania:** Peter Kudláč, Radošovce 375, 908 63 Radošovce