**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Fotoprístroje a príslušenstvo

 (ID zákazky 43585)

1. Predmetom zákazky je nákup fotoprístrojov s príslušenstvom a s tým súvisiace služby.

Predmet zákazky bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

1. **Hlavný kód CPV:**

38651600-9 Digitálne fotoaparáty

**Doplňujúci kód CPV:**

38650000-6 Fotografické zariadenia
38651000-3 Fotografické prístroje
38653100-8 Fotografické blesky
38651100-4 Objektívy do fotografických prístrojov
31122000-7 Generátorové jednotky

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**
* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.

**Pri položke č. 34 sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby**:

* odborná demontáž UV/IR filtra zo snímača na 4 telách fotoaparátu.
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je:**
* do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
1. **Miestom dodania je:**
* Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, Bratislava**.**
1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 – Batériový generátor/napájací zdroj**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **4 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Počet zábleskov za sekundu:** | min.50 |  | **N/A** |
| **Výkon:** | min. 2 400 Ws |  | **N/A** |
| **Výstup pre zábleskové svetlá:**  | min. 2 |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | bluetooth | **N/A** |  |
| kompatibilita s viacerými hlavami | **N/A** |  |
| zabudovaný rádiový prijímač signálu z fotoaparátu | **N/A** |  |
| **Položka č. 2 – Zábleskové svetlo**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Výkon:**  | min. 2400 Ws |  | **N/A** |
| **Modelovacie svetlo s výkonom:**  | min. 300 W |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | s batériovým generátorom/napájacím zdrojom (položka č. 1) | **N/A** |  |
| **Položka č. 3 – Rádiový odpal**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Pracovná frekvencia:** | 2,4 GHz | **N/A** |  |
| **Počet kanálov:**  | min. 8 |  | **N/A** |
| **Dosah:**  | min. 30 m |  | **N/A** |
| **Synchronizácia / ( v režime High- Speed alebo ekvivalentný):** | 1/250 / (1/8000) |  | **N/A** |
| **Napájanie:**  | batériami typu AA alebo AAA |  | **N/A** |
| **Hmotnosť:**  | max. 100 g |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | s fotoaparátom typ 1 a 2 (položka č. 13, č. 14) a mobilným zábleskovým svetlom (položka č. 5) | **N/A** |  |
| **Položka č. 4 – Stojan pre zábleskové svetlo**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **16 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Max. nastaviteľná výška:** | min. 2,4 m |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | so zábleskovými svetlami (položka č. 2) a s mobilnými zábleskovými svetlami (položka č. 5) | **N/A** |  |
| **Materiál:** | hliník alebo zliatina hliníka, prípadne iná zliatina ľahkých neželezných kovov (Mg, Ti a pod.) |  | **N/A** |
| **Položka č. 5 – Mobilné zábleskové svetlo s batériou (súprava)**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Modelovacie svetlo s výkonom:** | min. 24 W |  | **N/A** |
| **Súprava:**  | min. 2ks mobilných zábleskových svetiel každé s výkonom min. 500 Ws |  | **N/A** |
| **Batéria:** | 2ks Li-lon batérie alebo ekvivalent |  | **N/A** |
| **Kapacita batérie:** | min. 2500 mAh |  | **N/A** |
|  | min. 325 zábleskov na plný výkon |  | **N/A** |
| **Trvalé svetlo:**  | min. 2500 lumenov |  | **N/A** |
| **Funkcie:** | TTL a HSS | **N/A** |  |
| bezdrôtové ovládanie | **N/A** |  |
| **Obnova blesku:**  | 1,9 sekundy pri plnom výkone a kratšie |  | **N/A** |
| **Počet zábleskov (pri plnom výkone pri plne nabitej batérií):** | min. 220 |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | min. nabíjačka batérií, transportný batoh na celú sadu |  | **N/A** |
| vstavaný prijímač kompatibilný s rádiovým odpalom | **N/A** |  |
| **Položka č. 6 – Modifikátor svetla I. - softbox** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Rozmery:** | 90 x 120 cm |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | so zábleskovými svetlami (položka č. 2) | **N/A** |  |
| **Položka č. 7 – Modifikátor svetla II. - softbox** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Rozmery:** | priemer 75 - 90 cm |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | oktagonálny softbox | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | s mobilným zábleskovými svetlami(položka č. 5) | **N/A** |  |
| **Položka č. 8 – Adaptér na upínanie softboxov I.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Modifikátor svetla I. - softbox (položka č. 6 ) a Zábleskové svetlo (položka č. 2) | **N/A** |  |
| **Položka č. 9 – Adaptér na upínanie softboxov II.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Modifikátor svetla II. - softbox (položka č. 7) a Mobilné zábleskové svetlo s batériou (súprava) (položka č. 5) | **N/A** |  |
| **Položka č. 10 – Fotografický stôl na beztieňovú fotografiu** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **4 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Rozmer opálovej dosky:** | min. 100 x 200 cm |  | **N/A** |
| **Materiál konštrukcie:** | hliníková zliatina alebo hliník, prípadne iná zliatina ľahkých neželezných kovov (Mg, Ti a pod.) |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | možnosť naklápania zadnej strany fotostola | **N/A** |  |
| kolieska pre ľahšiu manipulácia (min. na zadnej časti konštrukcie) |  | **N/A** |
| **Položka č. 11 – Stropný závesný systém fotoštúdia** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **4 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Rozmer:** | 4 x 3 m (± 5%) |  | **N/A** |
| **Obsah:** | min. 2 x koľaj 2-3m a 2 x koľaj 4-5m |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | 4 x krížiaci vozík  | **N/A** |  |
| 4 x sťahovací pantograf,  | **N/A** |  |
| 8 x vozík na upevnenie kábla | **N/A** |  |
| **Zaťaženie pantografu (hmotnosť svetla):** | min. 2 kg |  | **N/A** |
| **Položka č. 12 – Výsuvný statív obojsmerný**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Min. pracovná výška:** | 1,80 m a menej |  | **N/A** |
| **Hmotnosť:**  | max. 12 kg  |  | **N/A** |
| **Max. pracovná výška:** | 4 m a viac |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | statívová platnička s priemerom 110 mm | **N/A** |  |
| **Skrutka na hlave statívu:** | 5/8“ |  | **N/A** |
| **Položka č. 13 – Digitálny fotoaparát I.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **34 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | digitálna bezzrkadlovka | **N/A** |  |
| **Efektívne rozlíšenie snímača:** | min. 20,0 Mpx |  | **N/A** |
| **Formát snímača:** | Full frame CMOS | **N/A** |  |
| **Hľadáčik:** | elektronický | **N/A** |  |
| **Video interne:** | 4K 60p |  | **N/A** |
| **Displej:** | LCD, výklopný, otočný, s uhlopriečkou min. 3“ |  | **N/A** |
| **2 sloty na pamäťovú kartu:** | 1x CFe/ XQD + 1x SD UHS II alebo 2x SD UHS II |  | **N/A** |
| **Porty:** | Min. USB 3.2 Gen 1 |  | **N/A** |
| **Stabilizácia snímača testovaná podľa metodiky CIPA:**  | min. 5 f stops |  | **N/A** |
| **Počet ostriacich bodov:**  | min. 490 |  | **N/A** |
| **Výstupy:** | HDMI min. požadované podvzorkovanie farbonosných zložiek (chroma subsampling) 4:2:2 10 Bit |  | **N/A** |
| **Kodek:** | min. H 264 |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | min. nabíjačka na použitý typ batérie |  | **N/A** |
| **Položka č. 14 – Digitálny fotoaparát II.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **6 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | digitálna bezzrkadlovka | **N/A** |  |
| **Efektívne rozlíšenie snímača:** | min. 45,0 Mpx |  | **N/A** |
| **Formát snímača:** | Full frame CMOS | **N/A** |  |
| **Hľadáčik:** | elektronický | **N/A** |  |
| **Video interne:** | 8K 30p |  | **N/A** |
| **Displej:** | Výklopný, s uhlopriečkou min. 3“ |  | **N/A** |
| **2 sloty na pamäťovú kartu:** | 1x CFe/ XQD + 1x SD UHS II alebo 2x CFexpress type B/ XQD |  | **N/A** |
| **Porty:** | USB 3.2 Gen 1  | **N/A** |  |
| **Stabilizácia snímača testovaná podľa metodiky CIPA:**  | min. 5,5 f stops |  | **N/A** |
| **Počet ostriacich bodov:**  | min. 490 |  | **N/A** |
| **Výstupy:** | HDMI min. požadované podvzorkovanie farbonosných zložiek (chroma subsampling) 4:2:2 10-Bit |  | **N/A** |
| **Kodek:** | min. H 265 |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | min. nabíjačka na použitý typ batérie |  | **N/A** |
| **Položka č. 15 – Štandardný zoom objektív typ 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **34 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:** | 24 mm až 105-120 mm |  | **N/A** |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** | f/4 | **N/A** |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 16 – Štandardný zoom objektív typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **6 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:** | 24 mm až 70 mm |  | **N/A** |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** | f/2.8 | **N/A** |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 17 – Širokouhlý zoom objektív typ 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **34 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:** | 12-14 mm až 24-35 mm |  | **N/A** |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** | f/4 | **N/A** |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
|  | „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 18 – Širokouhlý zoom objektív typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **6 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:** | 12-15 mm až 24-35 mm |  | **N/A** |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** | f/2.8 | **N/A** |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 19 – Teleobjektív zoom typ 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **34 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:** | 70 mm až 200 mm |  | **N/A** |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** |  min. f/4  |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
|  | „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 20 – Teleobjektív zoom typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **6 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:** | 70 mm až 200 mm |  | **N/A** |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** |  f/2.8  | **N/A** |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 21 – Makroobjektív** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **40 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Pevná ohnisková vzdialenosť – rozsah:** | 90 mm až 105 mm |  | **N/A** |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** |  f/2.8  | **N/A** |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 22 – Adaptér na bezzrkadlovkový bajonet fotoaparátu** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **40 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | umožňuje použitie objektívov s bajonetom pre digitálne zrkadlovky | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 23 – Batéria I.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **68 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | originálna náhradná batéria | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13)  | **N/A** |  |
| **Položka č. 24 – Batéria II.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **12 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | originálna náhradná batéria | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)  | **N/A** |  |
| **Položka č. 25 – Pamäťová karta SD UHS-II** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **68 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Kapacita:**  | min. 256 GB |  | **N/A** |
| **Rýchlosť čítania:** | min. 270 MB/s |  | **N/A** |
| **Rýchlosť zápisu:** | min. 150 MB/s |  | **N/A** |
| **Klasifikácia:**  | U3 (V60) alebo vyššia |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) | **N/A** |  |
| **Položka č. 26 – Pamäťová karta typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **12 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | CFexpress **Typ B** (Kapacita min. 512 GB, Rýchlosť čítania min. 1700MB/s, Rýchlosť zápisu min. 1400 MB/s) alebo CFexpress **Typ A** (Kapacita min. 160 GB, Rýchlosť čítania min. 800MB/s, Rýchlosť zápisu min. 700 MB/s) - podľa špecifikácie pamäťového slotu v Digitálnom fotoaparáte II. (položka č. 14) |  | **N/A** |
| **Položka č. 27 – Systémový blesk typ 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **34 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Smerné číslo blesku pri ISO 100):**  | min. 28 |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | systém merania expozície cez objektív | **N/A** |  |
| **Napájanie:**  | špeciálnou batériou, alebo štvoricou batérií typu AA (v prípade batérie – v obsahu balenia) |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 28 – Systémový blesk typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **6 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Smerné číslo blesku pri ISO 100):**  | min. 34 |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | systém merania expozície cez objektív | **N/A** |  |
| **Napájanie:**  | špeciálnou batériou, alebo štvoricou batérií typu AA (v prípade batérie – v obsahu balenia) |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 29 – Karbónový statív typ 1 (guľová hlava + statív)** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **34 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Počet segmentov nôh:** | 4 | **N/A** |  |
| **Vlastnosti:** | vyrobený z min. 8 vrstiev uhlíkového vlákna a hliníka/horčíka |  | **N/A** |
| so zabudovanou libelou | **N/A** |  |
| **Min. priemery segmentov nôh:**  | 32, 28, 25 a 22 mm |  | **N/A** |
| **Min. zaťaženie:**  | 15 kg |  | **N/A** |
| **Max. hmotnosť statívu:**  | 2,5 kg |  | **N/A** |
| **Dĺžka zloženého statívu:**  | max. 580 mm |  | **N/A** |
| **Min. pracovná výška:**  | 335 mm a menej |  | **N/A** |
| **Max. pracovná výška:**  | 1395 mm a viac |  | **N/A** |
| **Guľová hlava statívu:**  | vyrobená na CNC frézach z eloxovaného leteckého hliníka alebo z horčíka | **N/A** |  |
| **Horizontálne otáčanie hlavy:**  | o 360° | **N/A** |  |
| **Vertikálny náklon hlavy:**  | o 90° guľového kĺbu | **N/A** |  |
| **Max. hmotnosť hlavy:**  | 560 g |  | **N/A** |
| **Min. zaťaženie hlavy:**  | 20 kg |  | **N/A** |
| **Základňa hlavy:**  | opatrená statívovým závitom 3/8" a číselnou škálou | **N/A** |  |
| **Rrýchloupínacia doštička hlavy:**  | kompatibilná s rýchloupínacím systémom Arca-Swiss alebo ekvivalentný |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | min. prepravné nylónové puzdro prispôsobené statívu |  | **N/A** |
| **Položka č. 30 – Karbónový statív typ 2 (bez guľovej hlavy so stredovou tyčou)** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **6 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Počet segmentov nôh:** | 3 | **N/A** |  |
| **Min. priemery segmentov nôh:**  | 32, 28, 25 mm |  | **N/A** |
| **Min. zaťaženie:**  | 21 kg |  | **N/A** |
| **Max. hmotnosť statívu:**  | 2 kg |  | **N/A** |
| **Dĺžka zloženého statívu max.:** | 640 mm |  | **N/A** |
| **Min. pracovná výška:**  | 160 mm a menej |  | **N/A** |
| **Max. pracovná výška:** | 1480 mm a viac |  | **N/A** |
| **Rozsah pracovných teplôt:** | - 30° C až 70° C |  | **N/A** |
| **Položka č. 31 – Dvojcestná statívová hlava** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **6 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Guľová hlava statívu:** | vyrobená na CNC frézach z obrábaného hliníka | **N/A** |  |
| **Vlastnosti:**  | dvojité otáčanie o 360° hore a dolu | **N/A** |  |
| možnosť náklonu o 90° na obe strany | **N/A** |  |
| možnosť uzamknutia a zmeny frikcie | **N/A** |  |
| **Max. hmotnosť hlavy:** | 500 g |  | **N/A** |
| **Min. zaťaženie hlavy:** | 15 kg |  | **N/A** |
| **Základňa hlavy:** | opatrená statívovým závitom 1/4" a 3/8" a číselnou škálou | **N/A** |  |
| **Doštička hlavy:** | kompatibilná s rýchloupínacím systémom Arca-Swiss alebo ekvivalentný |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | min. držadlo s dĺžkou min. 30 cm uľahčujúce manipuláciu |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Karbónový statív typ 2 (bez guľovej hlavy so stredovou tyčou) (položka č. 30)  | **N/A** |  |
| **Položka č. 32 – Brašna / batoh na fotoaparát s príslušenstvom** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **40 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Materiál:** | vodeodolný | **N/A** |  |
| **Konštrukcia:** | odolná | **N/A** |  |
| **Hmotnosť max.:** | 2,7 kg |  | **N/A** |
| **Farba:** | Čierna /tmavošedá/ tmavozelená  |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | prenos CSC / DSLR fotoaparátov | **N/A** |  |
| min. priestor pre druhé telo fotoaparátu, blesk, jeden 300 mm objektív a 4-6 extra objektívov, 15 "notebook, 10" tablet |  | **N/A** |
| **Položka č. 33 – L-doštička I.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **40 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | rýchle prepínanie medzi horizontálnou a vertikálnou orientáciou snímania | **N/A** |  |
| kompatibilita s rýchloupínacím systémom Arca-Swiss alebo ekvivalentom | **N/A** |  |
| držiak typu L - neblokuje tlačidlá, porty, LCD obrazovku, ani prepínače batérie fotoaparátu | **N/A** |  |
| prispôsobenie na fotografovanie alebo natáčanie videa s HDMI káblom pripojeným do fotoaparátu | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14) | **N/A** |  |
| **Položka č. 34 – Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | digitálna bezzrkadlovka | **N/A** |  |
| **Min. efektívne rozlíšenie snímača:** | 20,0 Mpx |  | **N/A** |
| **Formát snímača:** | MFT CMOS | **N/A** |  |
| **Hľadáčik:** | elektronický | **N/A** |  |
| **Video interne:** | min. 4K 60p |  | **N/A** |
| **Displej:** | LCD, výklopný, otočný s uhlopriečkou min. 3“ |  | **N/A** |
| **2 sloty na pamäťovú kartu:** | SD, SDHC (UHS-I/II), SDXC (UHS I/II) alebo CFexpress type B/ SD (UHS-II) |  | **N/A** |
| **Port:** | min. USB 3.0 alebo rýchlejšie |  | **N/A** |
| **Min. formát kodek videa:** | H 264 |  | **N/A** |
| **Funkcionalita:** | Live Composite, alebo Live view Composite |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | min. nabíjačka na použitý typ batérie |  | **N/A** |
| **Položka č. 35 – L-doštička II.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | rýchle prepínanie medzi horizontálnou a vertikálnou orientáciou snímania | **N/A** |  |
| držiak typu L neblokuje tlačidlá, porty, LCD obrazovku ani prepínače batérie fotoaparátu | **N/A** |  |
| prispôsobenie na fotografovanie alebo natáčanie videa s HDMI káblom pripojeným do fotoaparátu | **N/A** |  |
| kompatibilná s rýchloupínacím systémom Arca-Swiss alebo ekvivalentom |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34 ) | **N/A** |  |
| **Položka č. 36 – Štandardný pevný objektív typ 3** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Pevná ohnisková vzdialenosť:** | 30 mm | **N/A** |  |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** | min. f/3,5 (f/3,5, f/2,8, f/1,4...) |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34 ) | **N/A** |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Položka č. 37 – Štandardný zoom objektív typ 4** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | optika z keramického skla | **N/A** |  |
| **Premenlivá ohnisková vzdialenosť v rozsahu:** | 12 mm až 60-100 mm |  | **N/A** |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** | min. f/4  |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34 ) | **N/A** |  |
| **Položka č. 38 – Širokouhlý zoom objektív typ 3** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | Objektív na UV fotografiu | **N/A** |  |
| Optika z keramického skla | **N/A** |  |
| **Premenlivá ohnisková vzdialenosť:** | 8 mm až 18-25 mm |  | **N/A** |
| **Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:** | min. f/4 |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | Autofokus | **N/A** |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet | **N/A** |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu a kvapkajúcej vode | **N/A** |  |
| **Šošovky objektívu:** | s antireflexnou vrstvou/vrstvami | **N/A** |  |
| **Materiál konštrukcie:** | kov | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34 ) | **N/A** |  |
| **Položka č. 39 – Batéria III.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **16 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Výstupný výkon:** | 7,2 V | **N/A** |  |
| **Systém s kapacitou:**  | min. 2200 mAh |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34 ) | **N/A** |  |
| **Položka č. 40 – Infračervený filter**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Spektrálna priepustnosť****(95% prenosu vo vlnových dĺžkach 760-860 nm):** | Od 720 nm a viac |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Širokouhlý zoom objektív typ 3 (Položka č. 38 ) | **N/A** |  |
| **Položka č. 41 – Ultrafialový filter** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Spektrálna priepustnosť:** | 330 nm a menej |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Štandardný pevný objektív typ 3 (Položka č. 36) | **N/A** |  |
| **Položka č. 42 – Filter prepúšťajúci výhradne viditeľné svetlo a blokujúce UV a Infračervené žiarenie** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **8 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Spektrálna priepustnosť:** | 390 nm až 700 nm (viditeľné svetlo) |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | Širokouhlý zoom objektív typ 3 (Položka č. 38 ), Štandardný zoom objektív typ 4 (Položka č. 37 ) | **N/A** |  |
| **Položka č. 43 – UV filter I.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **102 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | Zvýšená pevnosťou a mechanická odolnosť | **N/A** |  |
| Ľahké čistenie odtlačkov prstov a nečistôt | **N/A** |  |
| Odolnosť proti škvrnám | **N/A** |  |
| Vodeodpudivá povrchová úprava | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Štandardný zoom objektív typ 1 (Položka č. 15 ), Širokouhlý zoom objektív typ 1 (Položka č. 17) | **N/A** |  |
| **Položka č. 44 – UV filter II.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | Zvýšená pevnosťou a mechanická odolnosť | **N/A** |  |
| Ľahké čistenie odtlačkov prstov a nečistôt | **N/A** |  |
| Odolnosť proti škvrnám | **N/A** |  |
| Vodeodpudivá povrchová úprava | **N/A** |  |
| **Kompatibilita:** | Makroobjektív (Položka č. 21) | **N/A** |  |
| **Položka č. 45 – Kalibračná fotografická tabuľka** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **12 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Obsahujúca set kalibračných terčov:** | min. 3 (biela, šedá 18 %, klasický terč a terč kreatívnych doplnkov) |  | **N/A** |
| **Štandardné farebné polia s referenčnými hodnotami:** | min. 24 |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | nekondenzujúca úprava povrchu | **N/A** |  |
| **Príslušenstvo:** | ochranné puzdro slúžiace aj ako stojanček | **N/A** |  |
| software | **N/A** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 46 – Elektricky ovládané fotopozadia + 4 rolky pozadia** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| **Držiaky na 4 pozadia:** | 2 | **N/A** |  |
| **Montáž zariadenia:** | min. na stenu a strop  |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | regulátor pohonu | **N/A** |  |
| diaľkové ovládanie | **N/A** |  |
| **Pozadia:** | min. 4 (biele, šedé, zelené a svetlomodré), kompatibilné s držiakmi |  | **N/A** |

*Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*