Príloha č. 1 k SP

**Opis predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka 1ks nového, nepoužívaného chladiarenského vozidla do 7,5 t, ktoré musí spĺňať nasledovné požiadavky na predmet zákazky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Technický opis** | **Parametre** |
| **Chladiarenské vozidlo do 7,5 t** | typ vozidla | dodávka so skriňovou chladiarenskou FNA nadstavbou |
| celková hmotnosť vozidla | do 7,5 tony |
| emisie CO2 v kombinovanej premávke | EURO 6 |
| objem motora minimálne | 2 900 cm3 |
| Výkon motora  | 120-140 kW |
| Najväčší krútiaci moment motora minimálne  | 400 |
| rázvor náprav minimálne  | 4 200 mm |
| Prevodovka | manuálna |
| Palivová nádrž minimálne  | 95 l |
| Nádrž AdBlue minimálne | 20 l |
| Farba kabíny vozidla | biela |
| Rám vozidla  | oceľový rebrinový rovnobežný |
| Volant nastaviteľný  | v dvoch smeroch |
| Sedadlo vodiča nastaviteľné, odpružené s bedrovou opierkou | nastaviteľné, odpružené, s bedrovou opierkou |
| klimatizácia | áno |
| Predné hmlová svetlá | áno |
| Tempomat | áno |
| Autorádio s Bluetooth a USB | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| elektricky ovládané okná | áno |
| centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním | áno |
| Kontrola zapnutia pásov vodiča a spolujazdca | áno |
| Minimálny vnútorný nákladový priestor | d4800-v2200-š2460 mm |
| termoizolácia spĺňajúca normy FNA | 0 - 6˚C |
| ložná plocha: úplne hladký povrch, ľahko umývateľný a dezinfikovateľný | áno |
| osvetlenie ložnej plochy | áno |
| protokol z technickej skúšobne (N1) vrátane zápisu do OEV | áno |
| Agregát chladenia bez prípojky , s kúrením a chladením | áno |
| chladiaci výkon výparníka chladenia minimálne  | 4400 W |
| chladiaci výkon kompresora chladenia minimálne  | 2200 W |
| ATP certifikát  | áno |
| Kotviace pásy vo výške 1.000 mm  | áno |
| Zadné dvojkrídlové dvere  | otvárateľné o 270 st. |
| Spojlerová sada vo farbe vozidla s výrezom pre agregát  | áno |
| Záznamník teplôt s tlačiarňou aj s USB portom  | áno |

* Vrátane dopravy na miesto dodania: Niklová 55, 92601 Sereď
* Vrátane poskytovania záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania vozidla, bez obmedzenia najazdených kilometrov (t.j. výkon povinných záručných prehliadok a kontrol vozidiel v závislosti na výrobcom stanovených servisných intervaloch vozidla a predpísaných úkonov počas celej doby trvania záruky)