**Výzva na predkladanie ponúk**

**PRIESKUM TRHU**

**k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)**

1. Identifikácia obstarávateľa :

***Považský cukor a.s., Cukrovarská 311 / 9, 914 01 Trenčianska Teplá***

Zastúpenie: Michal Abelovič, predseda predstavenstva

Tomáš Adámek, člen predstavenstva

1. Oprávnené osoby :
   1. Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných:

**Branislav Mičian**, Head of Procurement TRE

Telefón: +421 904 628 791

E-mail: [branislav.mician@nordzucker.com](mailto:branislav.mician@nordzucker.com)

* 1. Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:

**Tomáš Adámek ,** Riaditeľ závodu

Telefón: +421 911 931 993

E-mail: [Tomas.Adamek@nordzucker.com](mailto:Tomas.Adamek@nordzucker.com)

1. Všeobecné podmienky výzvy:

Všetky náklady súvisiace (priamo aj nepriamo) s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne Účastník, bez akéhokoľvek nároku voči Obstarávateľovi.

1. Špecifikácia predmetu zákazky :
   1. Názov predmetu zákazky: „Dodávka 2 ks pásových lisov na odvodnenie zeminy z repy“ .
   2. Druh zákazky: Tovar
   3. Rozdelenie zákazky na časti:

Zákazka bude rozdelená do dvoch častí:

* 2 ks lisov budú dodané do 15.2 2024
* 2 ks lisov budú namontované do 31.7. 2024

1. Technická špecifikácia predmetu zákazky

Zariadenie musi spĺňať požiadavky EU smernice pre stroje 2006/42/EG

Dodávka musí obsahovať minimálne nasledovné:

* CE prehlásenie o zhode
* Podklady pre statický výpočet (zaťaženia a rozmery)
* Elektro dokumentácia – projekt a schéma zapojenia stroja
* Strojno technologická dokumentácia stroja – mechanická, pneumatická, hydraulická
* Elektrické krytie stroja a komponentov s ohľadom na umiestnenie stroja v mokrom prostredí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pre obidve časti zákazky platí rovnaká špecifikácia:** | | |
| Vstup - zemina z prania repy zahustená sedimentáciou v dekantéri | sušina | 6 - 15 % |
|  | množstvo | 5 -25 m3/h |
|  | pH | 6,5 - 13 |
|  |  |  |
| Požadovaný výstup | sušina | 45 - 55 % |
| množstvo | 5 m3/h |
| Upozornenie - Zemina do lisu pochádza z viacerých pestovateľských plôch a je veľmi abrazívna | | |
| Všetky časti lisu musia byť demontovateľné, vymeniteľné z dôvodu údržby | | |
| Všetky časti lisu musia byť odolné voči vodnému kameňu a kyseline chlorovodíkovej (10 %) | | |
| Kostra lisu z nerezovej ocele | | |
| Dodávka cez montážne otvory v budove ( 1,2x6,3 m- strecha a steny sa neotvárajú) | | |
| Zarábanie flokulantu - je existujúce nie sú súčasťou dodávky | | |
| Dávkovacie čerpadlá - sú existujúce nie sú súčasťou dodávky | | |
| Voda na oplach sít musí byť riešená spolu s lisom (využiť recirkulovanú vodu) | | |
| Obhliadka a oboznámenie sa s technológiou je odporúčané | | |
| Rozmery vane 2,77x4,10 m, okolo strojov musí zostať priestor na bezpečný prechod. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvôli štandardizácii strojných zariadení cukrovaru je potrebné vybaviť lisy technickými zariadeniami podľa nasledujúcej tabuľky: **Štandardy Považského cukru a.s.** | |
| elektromotory | Siemens - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
| ABB - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
| Prevodovky | NORD - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
| SEW - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
| Frekvenčné meniče | ABB - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
| Riadiaci systém | Siemens - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |

1. Dodacia podmienka a Miesto dodania tovaru

DAP Incoterms 2020, Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá (areál cukrovaru)

1. Ponuka musí obsahovať

* Podrobnú špecifikáciu a cenovú ponuku v EUR
* Cena za zákazku musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky vrátane dopravy, spustenia do prevádzky a odskúšania, zaškolenia obsluhy a zabezpečenia záručného servisu.
* Dĺžku záručnej doby
* Ponuka musí spĺňať základné technické požiadavky na predmet zákazky.

1. Ponuku môže predložiť

právnická, alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať s daným druhom tovaru.

1. Spôsob doručenia ponuky

Ponuku je potrebné doručiť prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE. Pred predložením cenových ponúk je nevyhnutné sa registrovať na stránke: <https://josephine.proebiz.com/sk/>

Manuál pre registráciu a predkladanie ponúk nájdete na adrese: <https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/video/manual_registracia_a_predkladanie_ponuky.mp4>

1. Termín pre doručenie ponuky: Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22.08.2023 o 11:00 hod.
2. Prílohy

Bez príloh

1. Oznámenie výsledku

Upozorňujeme záujemcov, že prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži obstarávateľovi len na informatívne účely (stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky). Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou obstarávateľa oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu.