|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky/Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: MÄSO-TATRY s.r.o |
| Sídlo obstarávateľa: , |
| IČO obstarávateľa: |

Narážačka mäsa - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Kontinuálne vákuové plniace zariadenie pre priame plnenie, porciovanie a pretáčanie | áno | Vyberte položku. |
| Plniaci výkon (kg/hod) minimálne | 1 900 |  |
| Plniaci tlak (bar) minimálne | 30 |  |
| Celonerezové prevedenie AISI 304 | áno | Vyberte položku. |
| Objem násypky (l) maximálne | 40 |  |
| Rýchlosť porciovania (porcie/min.) minimálne | 430 |  |
| Plynulo nastaviteľná rýchlosť a dĺžka porciovania | áno | Vyberte položku. |
| Spätné satie pre uvoľnenie tlaku | áno | Vyberte položku. |
| Elektronický impulz pre prídavné zariadenia | áno | Vyberte položku. |
| Digitálne riadený vákuový systém | áno | Vyberte položku. |
| Výveva (m3 /hod) minimálne | 16 |  |
| Priemyselné riadiace komunikácie (český jazyk/slovenský jazyk) | áno | Vyberte položku. |
| TFT farebný displej s dotykovou obrazovkou | áno | Vyberte položku. |
| Veľkosť TFT farebného displeja (") minimálne | 8,4 |  |
| CAN zbernice pre vysokorýchlostnú komunikáciu s rozhraním Ethernet | áno | Vyberte položku. |
| USB rozhranie pre zálohu programov | áno | Vyberte položku. |
| Celkový príkon (kW) maximálne | 3,9 |  |
| Párovacie a pretáčacie zariadenie s kalibračným zariadením pre prírodné črevá | áno | Vyberte položku. |
| Dĺžka pretáčacej trubice (mm) minimálne | 330 |  |
| Rotorové prevedenie, počet podávacích lopatiek (ks) maximálne | 6 |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 20 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača