**Napájačka pre teľatá – technická špecifikácia:**

* Počet: 1 ks
* Materiál: polyetylén s vysokou hustotou
* S ohrevom, výhrevné telesá: minimálny výkon 24V/180W
* Obsahuje transformátor: minimálny výkon 200W s termostatom
* Na polyetylénovom podstavci: s výškou max 450 mm
* Plavák s prietokom: minimálne 8l/min
* Tlak vody: minimálne 3 bar
* Objem misky: minimálne 5,5l
* Kapacita teliat: max 40 teliat
* Inštalácia na podlahu: áno
* Izolačná ochranná vrstva na prívod vody: podstavec z dvojstenného polyetylénu vyplneného polyuretánovou penou
* Nastaviteľná teplota ohrevu vody: áno
* Doprava na miesto montáže: áno
* Montáž: áno
* Revízna správa: áno