**Univerzálny nosič s originál príslušenstvom - 1 ks**

Technická špecifikácia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parameter** | **Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu** |
| **MOTOR** | Min. 2 valec - diesel |  |
| min. 25 hp |  |
| **POHON** | Štvorkolesový (4X4) |  |
| Svahová dostupnosť – min 25° |  |
| **Riadenie** | Hydraulické |  |
| **Konštrukcia** | Kĺbová – nezávislé kloniteľné osy |  |
| **ĎALŠIA VÝBAVA** | Kopírujúca žacia jednotka – záber min. 200 cm |  |
| Rotavátor |  |
| Trojbodový záves + adaptér na trojbodový záves 3N1 |  |
| Hydraulické nastavovanie výšky |  |
| Čelný nakladač s výklopom do výšky |  |
| **HOMOLOGIZÁCIA** | Homologizácia |  |
| **ZAŠKOLENIE OBSLUHY** | Vyžaduje sa |  |