**Technická specifikace**

*Níže uvedené parametry jsou výčtem povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč* ***vyloučen*** *ze zadávacího řízení.*

Víceoperační stroj pro výrobu dříví sortimentní metodou a na něj navazující minimálně jeden forwarder (vyvážecí souprava) stejné výkonnostní kategorie jako daný harvestor, které bude mít uchazeč k dispozici

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis – požadované parametry** | **splňuje** | **dodavatel nabízí** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HARVESTORY** | | **malé** |  | |
| Výkon motoru (kW) | | min. 100 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Max. šířka harvestoru (cm) | | max. 210 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Hmotnatosti těžených stromů (m3)  (min. požadované rozpětí použitelnosti harvestoru) | | min. 0,05-0,35 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Úřez kácecí hlavice harvestoru (cm) | | 5-45 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Počet odvětvovacích nožů na hlavici | | 4 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Počet hydromotorů podávacích válců | | min. 2 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| **VYVÁŽECÍ SOUPRAVY (Forwardery)** | **malé** | |  | |
| Užitné zatížení (t) | min.3-max. 4 | | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Celková hmotnost (t) | max. 12 | | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Max. šířka vyvážecí soupravy (cm) | max. 230 | | ANO ☐/ NE ☐ |  |