**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Videotechnika a príslušenstvo (ID zákazky 47292)

1. Predmetom zákazky je zabezpečenie videotechniky s príslušenstvom a s tým súvisiace služby pre Úrad kriminalistickej techniky.

Predmet zákazky je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

1. **Hlavný kód CPV:**

32333200-8 Videokamery

**Doplňujúci kód CPV:**

32340000-8 Mikrofóny a reproduktory

32331500-7 Rekordéry

48300000-1 Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity

32351000-8 Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je:**

* do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1. **Miestom dodania je:**

* Sklad SITB MV SR Račianska 45, zo strany Legerského 1, 832 56 Bratislava

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Kompaktná videokamera** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **16 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Snímač:** | 1“ CMOS |  | **N/A** |
| ISO min. v rozsahu 200 – 12 800 |  | **N/A** |
| automatické alebo manuálne nastavovanie citlivosti | **N/A** |  |
| **Rozlíšenie snímača:** | ≥ 8,2 Mpx efektívnych |  | **N/A** |
| **Displej:** | dotykový, LCD | **N/A** |  |
| uhlopriečka min. 3,5“ |  | **N/A** |
| min. 0,38 mil. bodov |  | **N/A** |
| **Hľadáčik:** | EVF min. 0,3“ s min. 1,2 mil. bodov s možnosťou dioptrickej korekcie |  | **N/A** |
| **Veľkosť záznamu:** | min. 4K 60P/50P ( 3840 x 2160) + FHD 120P (1920 x 1080) |  | **N/A** |
| **Formát záznamu:** | min. H.264, H.265 a MP4 |  | **N/A** |
| **Farebná hĺbka záznamu:** | min. 422 10 bit |  | **N/A** |
| **Farebný priestor záznamu:** | min. BT.709, BT.2020 a Log |  | **N/A** |
| **Audio záznam:** | 4 nezávislých zvukových kanálov | **N/A** |  |
| **Režimy ovládania:** | Auto, P, Tv, Manual | **N/A** |  |
| **Kontrola expozície a zaostrenia:** | min. požadované funkcie: Wave Form, Peaking, False Colour, Zebra |  | **N/A** |
| **Objektív:** | vstavaný objektív s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou v rozsahu ≤ 26 mm až ≥ 380 mm (35 mm ekvivalent) |  | **N/A** |
| clona v rozsahu ≤ f/2,8 (široké ohniská) a ≤ f/4,5 (teleohniská) |  | **N/A** |
| optická stabilizácia obrazu | **N/A** |  |
| zmena ohniskovej vzdialenosti pomocou kolískového ovládača na tele kamery alebo pomocou ostriaceho prstenca na objektíve |  | **N/A** |
| režim manuálneho zaostrovania (prstencom na objektíve) alebo automatického zaostrovania (s dotykovou obrazovkou a režimom detekcie a sledovania tváre) |  | **N/A** |
| vstavaný mechanický ND filter min. Clear, 2-Stop (ND 1/4), 4-Stop (ND 1/16) a 6-Stop (ND 1/64) |  | **N/A** |
| **Záznamové médium:** | 2 x slot na SD/SDHC/SDXC karty (kamera umožňuje simultánny záznam videa na obe karty súčasne) |  | **N/A** |
| **Konektivita:** | *bezdrôtové*: Wi-Fi | **N/A** |  |
| *video min.*: 1 x BNC (3G-SDI) výstup,  1 x HDMI výstup |  | **N/A** |
| *audio* min.: 2 x XLR 3-Pin vstup,  1 x 3,5 mm vstup,  1 x 1/8“ / 3,5 mm TRS Stereo Headphone výstup |  | **N/A** |
| *napájanie*: 1 x 12V DC vstup |  | **N/A** |
| *ostatné*: 1 x BNC (Timecode) vstup/výstup,  1 x RJ45 (LAN), 1 x USB-C,  1 x pätica na pripojenie systémového príslušenstva,  1 x pätica na montáž externého svietidla |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | slnečná clona s možnosťou zatvorenia objektívu,  držiak mikrofónu,  1 ks batéria Li-ion min. 3100 mAh,  sieťová nabíjačka 240 V kompatibilná s batériou,  adaptér na napájanie kamery zo siete 240 V |  | **N/A** |
| **Položka č. 2 – Kamerové svetlo** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **16 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | kamerové LED svetlo s klapkami,  **kompatibilné** s položkou č. 2 (Kompaktná videokamera), uchytenie pomocou kamerovej pätice | **N/A** |  |
| **Napájanie:** | napätie 6 – 17 V, DC konektor |  | **N/A** |
| **Vlastnosti svetelného zdroja:** | CRI ≥ 85 |  | **N/A** |
| svetelný výkon ≥ 100 W (≥ 1 200 lx pri vzdialenosti 1 m) |  | **N/A** |
| svetelný kužeľ ≥. 60° H/V |  | **N/A** |
| **Funkcie:** | teplota svetla 5 000 K (s filtrami 3200/5600 K)  plynulá regulácia stmievania /dimmer/ |  | **N/A** |
| *Príslušenstvo* | | | |
| **Batéria:** | 1 ks kompatibilná vymeniteľná batéria s úchytom priamo na svetlo | **N/A** |  |
| napätie 7,2 V |  | **N/A** |
| kapacita ≥ 47 Wh (≥ 6 600 mAh) s indikáciou stavu nabitia |  | **N/A** |
| **Nabíjačka batérie:** | 1 ks dvojkanálová sieťová (240 V, 50 Hz) nabíjačka batérie |  | **N/A** |
| nabíjacie napätie ≥ 7 V až ≤ 8,4 V |  | **N/A** |
| nabíjací prúd ≥ 1,8 A x 2 |  | **N/A** |
| **Položka č. 3 – Set externých mikrofónov** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **16 ks** |
| **Obsah setu:** | 2 x bezdrôtový UHF vysielač s klopovým mikrofónom a 1 x dvojkanálový prijímač,  1 ks smerový mikrofón,  1 ks ručný mikrofón s bezdrôtovou jednotkou UHF,  1 ks slúchadlá | **N/A** |  |
| *Bezdrôtové UHF vysielače s klopovými mikrofónmi a dvojkanálovým prijímačom* | | | |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | kompletná bezdrôtová súprava s dvoma vysielačmi UHF, dvoma klopovými mikrofónmi a jedným dvojkanálovým prijímačom s možnosťou pripojenia kamery alebo fotoaparátu so zvukom vo vysielacej kvalite | **N/A** |  |
| **Kanály a frekvenčný rozsah vysielača:** | min. 96 voliteľných kanálov v 2 skupinách (A, B);  frekvenčný rozsah**:** 514 – 596 MHz |  | **N/A** |
| **Typ oscilátora vysielača:** | PLL syntetizátor | **N/A** |  |
| **Vstupný audio konektor vysielačov:** | 1/8“ (3,5 mm) mini jack TRS |  | **N/A** |
| **Referenčná vstupná úroveň vysielačov:** | 60 dBV (MIC vstup, útlm 0 dB) |  | **N/A** |
| **Pomer signál k šumu vysielačov:** | ≥ 70 dB |  | **N/A** |
| **Anténa vysielačov:** | drôtová, ¼ λ |  | **N/A** |
| **Skreslenie vysielačov:** | ≤ 0,5 % |  | **N/A** |
| **Napájanie vysielačov:** | batérie, 2 x LR6/AA |  | **N/A** |
| **Hmotnosť vysielačov:** | ≤ 220 g bez batérií (1 vysielač) |  | **N/A** |
| **Kanály a frekvenčný rozsah prijímača:** | min. 96 voliteľných kanálov v 2 skupinách (A, B);  frekvenčný rozsah prijímača: 514 – 596 MHz |  | **N/A** |
| **Typ oscilátora prijímača:** | PLL syntetizátor | **N/A** |  |
| **Výstupný audio konektor prijímača:** | 1/8“ (3,5 mm) mini jack TRS |  | **N/A** |
| **Referenčná vstupná úroveň prijímača:** | 60 dBV (MIC vstup, útlm 0 dB) |  | **N/A** |
| **Pomer signál k šumu prijímača:** | ≥ 70 dB |  | **N/A** |
| **Anténa prijímača:** | drôtová, ¼ λ |  | **N/A** |
| **Skreslenie prijímača:** | ≤ 0,5 % |  | **N/A** |
| **Napájanie prijímača:** | batérie, 2 x LR6/AA |  | **N/A** |
| **Hmotnosť prijímača:** | ≤ 220 g bez batérií |  | **N/A** |
| **Klopové mikrofóny:** | chlopňový mikrofón s klipom,  všesmerové snímanie,  výstup 3,5 mm jack,  dĺžka kábla min. 1,25 m,  ochrana proti vetru (dead cat) |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo** **min.:** | 1 x adaptér pre päticu kamery,  2 x spona na opasok umožňujúca uchytenie vysielača,  transportný plastový kufrík s penovou výplňou |  | **N/A** |
| *Smerový mikrofón* | | | |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | profesionálny smerový kondenzátorový mikrofón s XLR konektorom | **N/A** |  |
| **Smerová charakteristika:** | superkardioida | **N/A** |  |
| **Frekvenčná odozva:** | ≤ 20 Hz až ≥ 20 kHz |  | **N/A** |
| **Odstup signál/šum:** | ≥ 75 dB |  | **N/A** |
| **Napájanie:** | fantómové, 48 V |  | **N/A** |
| **Výstup:** | 3-pinový XLR |  | **N/A** |
| **Hmotnosť:** | ≤ 110 g |  | **N/A** |
| **Vyhotovenie:** | kovové telo | **N/A** |  |
| **Príslušenstvo:** | ochrana proti vetru,  držiak na mikrofón,  mikrofónový XLR kábel s dĺžkou 1 m |  | **N/A** |
| *Ručný mikrofón s bezdrôtovou jednotkou UHF* | | | |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | ručný mikrofón so zabudovaným bezdrôtovým vysielačom UHF kompatibilným s dvojkanálovým prijímačom špecifikovaným v prvej položke setu | **N/A** |  |
| **Smerová charakteristika:** | kardioida | **N/A** |  |
| **Kanály a frekvenčný rozsah:** | min. 96 voliteľných kanálov v 2 skupinách (A, B),  frekvenčný rozsah: 514 – 596 MHz |  | **N/A** |
| **Typ oscilátora:** | PLL syntetizátor | **N/A** |  |
| **Referenčná vstupná úroveň:** | 60 dBV (MIC vstup, útlm 0 dB) |  | **N/A** |
| **Pomer signál k šumu:** | ≥ 70 dB |  | **N/A** |
| **Anténa:** | drôtová, ¼ λ |  | **N/A** |
| **Skreslenie:** | ≤ 0,5 % |  | **N/A** |
| **Napájanie:** | batérie, 2 x LR6/AA |  | **N/A** |
| **Vybavenie:** | LCD displej, tlačidlo na stlmenie alebo vypnutie mikrofónu | **N/A** |  |
| **Vyhotovenie:** | kovové telo | **N/A** |  |
| **Hmotnosť:** | ≤ 350 g (bez batérií) |  | **N/A** |
| *Slúchadlá* | | | |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Charakteristika:** | uzavreté stereofónne slúchadlá pre profesionálny monitoring | **N/A** |  |
| **Slúchadlový konektor:** | 3,5 mm stereo |  | **N/A** |
| **Harmonické skreslenie (THD):** | ≤ 0,3 % |  | **N/A** |
| **Menovitá impedancia:** | 70 Ohm |  | **N/A** |
| **Frekvenčný rozsah:** | ≤ 20 Hz až ≥ 20 kHz |  | **N/A** |
| **Hmotnosť:** | ≤ 150 g |  | **N/A** |
| **Akustický tlak:** | ≥ 120 dB |  | **N/A** |
| **Konštrukcia:** | supra-aurálna uzavretá, dynamická, otočná mušľa umožňujúca počúvanie jedným uchom | **N/A** |  |
| **Príslušenstvo:** | odpojiteľný kábel s dĺžkou min. 1,5 m |  | **N/A** |
| **Položka č. 4 – Videostatív s fluidnou hlavou (zostava)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **16 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Materiál, farba:** | hliník, čierna farba | **N/A** |  |
| **Typ hlavy:** | fluidná hlava s možnosťou nastavovania odporu,  priemer pologule ≥ 75 mm,  s rukoväťou,  plynulé nastavenie protiváhy ≥ 8 kg |  | **N/A** |
| **Počet sekcie nôh:** | 3 zdvojené nohy typu Twin Leg s rozperou v strednej úrovni |  | **N/A** |
| **Maximálna výška:** | ≥ 170 cm |  | **N/A** |
| **Minimálna výška:** | ≤ 80 cm |  | **N/A** |
| **Zaťaženie:** | ≥ 8 kg |  | **N/A** |
| **Hmotnosť:** | ≤ 6 kg |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | nylonové puzdro na videostatív,  rýchloupínacia doštička kompatibilná s videokamerou |  | **N/A** |
| **Položka č. 5 – Batéria videokamery** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **32 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Vyhotovenie:** | Li-ion 14,4 V,  batéria pre videokameru s indikátorom stavu nabitia,  plne **kompatibilná** s položkou č. 1 (Kompaktná videokamera) - prenos informácie o výdrži do kamery |  | **N/A** |
| **Kapacita:** | ≥ 6200 mAh / 90 Wh |  | **N/A** |
| **Položka č. 6 – Kamerová taška** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **16 ks** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Vyhotovenie a materiál:** | popruh cez rameno,  modifikovateľné oddeľovače na suchý zips,  materiál odolný voči vlhkosti,  bočné vrecko na príslušenstvo,  čierna farba |  | **N/A** |
| **Vonkajšie rozmery (v/š/h):** | ≥ 34 x 70 x 36 cm |  | **N/A** |
| **Vnútorné rozmery:** | ≥ 26 x 66 x 29 cm |  | **N/A** |
| **Hmotnosť:** | ≤ 3 kg |  | **N/A** |
| **Položka č. 7 – Nabíjačka batérií kamery** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **16 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Vyhotovenie:** | dvojkanálová simultánna nabíjačka pre batérie videokamery **kompatibilná** s položkou č. 5 (Batéria videokamery) | **N/A** |  |
| **Kontrola nabíjania:** | statusový LCD displej zobrazujúci informáciu o priebehu nabíjania batérií | **N/A** |  |
| **Nabíjacie napätie a nabíjací prúd:** | ≥ 4,2 V až ≤ 17,6 V; ≥ 2,5 A (pre každý kanál) |  | **N/A** |
| **Hmotnosť:** | ≤ 300 g |  | **N/A** |
| **Položka č. 8 – Náhľadový monitor s funkciou rekordér** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **8 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Obrazovka:** | min. 5,2“,  8K/4K/HD 422 10-bit ProRes/ProRes Raw/DNx záznam cez HDMI |  | **N/A** |
| **Rozlíšenie monitora:** | min. 1920 x 1200 px |  | **N/A** |
| **Jas monitora:** | min. 1000 cd/m² |  | **N/A** |
| **Záznamové médium:** | externý SSD disk 2,5" |  | **N/A** |
| **Funkcia:** | rekordér | **N/A** |  |
| **Kontrola expozície:** | Wawe Form, Peaking, False Colour, Zebra |  | **N/A** |
| **Pomer strán:** | 16:9 |  | **N/A** |
| **Video záznam:** | 8K Raw 30 a 4K Raw 120/60/30 |  | **N/A** |
| **Konštrukcia:** | hliník + polykarbonát | **N/A** |  |
| **Podpora:** | 3D LUT, podpora HDR |  | **N/A** |
| **Zdroj:** | 2 ks kompatibilná batéria ≥ 5200 mAh s indikátorom stavu nabitia |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | vysokorýchlostný 4k/60p HDMI 2.0 špirálový kábel Full HDMI – Micro HDMI s dĺžkou 30 cm |  | **N/A** |
| rámik na SSD disk | **N/A** |  |
| držiak monitora/rekordéra do systémovej pätice kamery | **N/A** |  |
| plastový transportný kufrík | **N/A** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č. 9 – Softvér foto** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **8 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Typ licencie:** | permanentná (perpetual software license), možnosť aktivácie licencie na min. 2 PC | **N/A** |  |
| **Operačný systém:** | Windows 10, 11 64-bit |  | **N/A** |
| **Jazyk:** | angličtina | **N/A** |  |
| **Funkcionality:** | softvér umožňujúci prehliadanie, editáciu a export digitálnych fotografií formátu RAW |  | **N/A** |
| **Podporované formáty RAW:** | minimálne CR2, NEF, ARW, RW2 a ORW (všetky pre verzie fotoaparátov uvedených na trh do júna 2023) |  | **N/A** |
| **Podporovaná výstupné formáty:** | minimálne JPEG, TIFF, DNG |  | **N/A** |
| **Funkcie úprav:** | * orezanie a oprava horizontu fotografie * korekcie chýb optickej sústavy fotoaparátu * možnosť úpravy skreslenia perspektívy * korekcie expozície * funkcia krivky * lokálne úpravy fotografie * odšumenie fotografie |  | **N/A** |
| **Položka č. 10 – Softvér video** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **8 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Typ licencie:** | permanentná (perpetual software license), možnosť aktivácie licencie na min. 2 PC | **N/A** |  |
| **Funkcionalita:** | softvér umožňujúci strih videa/audia a farebné korekcie videa;  NLE (non-linear video editing) s akceleráciou GPU |  | **N/A** |
| **Rozlíšenie videa:** | min. 8K |  | **N/A** |
| **Počet snímok videa** | až 120/s |  | **N/A** |
| **Podporované kodeky:** | 10 bit signál, hardvérová podpora dekódovania H264 a H265 |  | **N/A** |
| **Funkcie úprav:** | * automatické vytváranie titulkov zo stôp dialógov * automatické triedenie zvukového obsahu podľa jeho obsahu * funkcia masky: automatické rozpoznávanie a sledovanie objektov vrátane zvierat, ľudí, vozidiel * automatická synchronizácia sekvencií s viacerými kamerami podľa časového kódu a podľa obsahu zvukovej stopy * funkcia redukcie šumu   funkcia zaostrenia obrazu |  | **N/A** |

*Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*